2013년 12월 대기질 분석 결과

2014. 1.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 일반대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 입체 및 경계측정망 대기오염도

4. 대기오염 사례 분석

Ⅲ. 광화학오염물질 측정망

1. 개요

2. VOCs 측정망

3. BTEX 측정망

Ⅳ. 대기오염 예․경보제

1. 미세먼지 예․경보제

2. 오존 예․경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망을 비롯하여 입체측정망과 경계측정망,  휘발성유기화합물측정망 등에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2013년 12월 1일 ∼ 12월 31일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 입체측정망 3개 : 남산, 북한산, 관악산

□ 경계측정망 3개 : 행주, 세곡, 궁동

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

□ 기상인자※ : 온도, 강수량, 강수일수, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

□ 휘발성유기화합물

※ 기상청자료

◇그림 1. 서울시 대기오염 측정망 지점

II. 일반 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 –0.2℃로 전년보다 높고 평년보다 낮음

❍ 강수량은 24.7㎜로 전년 및 전월 대비 감소하였으며, 강수일수도 전월 및 전년 대비 감소함

❍ 풍속은 2.4m/s로 전월 및 전년보다 감소함

❍ 시정거리는 10.2㎞로 전월 및 전년보다 감소하였으며, ≦5㎞ 구간에서 발생빈도가 28.9%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 251시간으로 전월 및 전년 대비 매우 증가하였음

❍ 주풍방향은 서풍(23.3%)이었으며, 두번째는 서북서풍(17.8%)으로 나타남

◇표 1. 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2013년12월	-0.2	24.7	9	2.4	60.2	0	10.2	251
2013년11월	6.2	46.9	13	2.7	58.2	0	12.7	153
2012년12월	-4.1	41.4	10	2.7	57.0	0	14.1	96
평 년	0.4	21.5	7.4	2.3	60.6	-	-	-

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	≦5㎞	6~10㎞	11~15㎞	16~20㎞	>20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	165 (28.9)	164 (28.7)	109 (19.1)	133 (23.3)	0 (0.0)	571

◇그림 2.  바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 55 ㎍/㎥, 초미세먼지 31 ㎍/㎥, 이산화질소 0.043 ppm, 오존 0.009 ppm, 아황산가스 0.007 ppm, 일산화탄소는 0.8 ppm 이었음

❍ 오존을 제외한 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소등은 매우 증가함

❍ 누적평균 농도는 미세먼지 45 ㎍/㎥, 초미세먼지 25 ㎍/㎥, 이산화질소 0.033 ppm, 오존 0.022 ppm으로 전년에 비해 높음

❍ 저농도 사례(미세먼지 20 ㎍/㎥ 이하)는 없었으며, 고농도 사례(미세먼지 100 ㎍/㎥ 이상)는 4일 발생하였음

❍ 오존, 아황산가스 및 일산화탄소는 25개 전측정소에서 환경기준을 달성하였으며, 미세먼지는 전 측정소에서 초과하였음

이산화질소 24시간 환경기준은 20개 측정소에서 초과하여 20% 환경기준을

달성하였으며, 1시간 환경기준은 10개 측정소에서 초과하여 60% 환경기준을 달성하였음

❍ 입체측정망에서 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소 및 아황산가스는 도시대기보다 낮았으며, 오존은 도시대기보다 높게 나타남

❍ 경계측정망에서 미세먼지는 모두 도시대기보다 높게 나타났으며, 세곡의 초미세먼지를 제외하고 초미세먼지, 이산화질소는 도시대기보다 낮게 나타남

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2013년12월	55	31	0.043	0.009	0.007	0.8
2013년11월	42	22	0.036	0.012	0.005	0.6
2012년12월	41	26	0.037	0.011	0.006	0.7

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2013년12월	45	25	0.033	0.022	0.006	0.5
2012년12월	41	23	0.030	0.021	0.005	0.5

◇표 5. 단기 환경 기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2013년 12월	2013년 11월	2012년 12월	2013년 12월	2013년 11월	2012년 12월
PM-10	100 ㎍/㎥/day	69	15	0	136	114	88
PM-2.5	-	-	-	-	83	70	69
NO2	0.100 ppm/hr	57	31	28	0.135	0.126	0.116
	0.060 ppm/day	86	32	56	0.084	0.091	0.091
O3	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.067	0.053	0.043
	0.060 ppm/8hr	0	0	0	0.038	0.040	0.039
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.039	0.025	0.025
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.018	0.014	0.012
CO	25 ppm/hr	0	0	0	3.8	2.9	4.6
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	2.5	2.6	2.6

※ “-” 는 기준 없음

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM-10)

❍ 총론

- 평균은 55 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 17 ~ 136 ㎍/㎥, 중앙값은 47 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월, 전년대비 매우 증가함

- 일별로는 5일에 평균농도가 123 ㎍/㎥로 가장 높았고, 28일에 21 ㎍/㎥로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)은 전 측정소에서 초과함

◇그림 3. PM-10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 46 ~ 59 ㎍/㎥으로 동작구가 가장 낮고, 마포, 광진, 노원구가 가장 높음

- 측정소의 일평균 최고농도는 136㎍/㎥로 관악구에서 5일 발생함

- 일평균 농도 분산은 마포구가 가장 크고, 동작구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 양천구를 중심으로 높은 농도를 나타냄

◇그림 4. 지역별 PM-10 24시간 농도분포

◇그림 5. PM-10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM-2.5)

❍ 총론

- 평균은 31 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 6 ~ 83 ㎍/㎥, 중앙값은 28 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월, 전년대비 증가함

- 일별로는 5일에 평균농도가 70 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 28일에 11 ㎍/㎥으로 가장 낮음

◇그림 6. PM-2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 26 ~ 36 ㎍/㎥으로, 서대문, 광진구가 낮고 도봉, 양천, 영등포구가 높음

- 측정소의 일평균 최고농도는 83 ㎍/㎥로 강남구에서 5일에 발생함

- 일평균 농도의 분산은 도봉구가 가장 크고, 서대문구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 상대적으로 양천, 영등포구를 중심으로 높음

◇그림 7. 지역별 PM-2.5 24시간 농도 분포

◇그림 8. PM-2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소

❍ 총론

- 평균은 0.043 ppm, 24시간 평균 농도의 분포는 0.012 ~ 0.084 ppm, 중앙값은 0.042 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.005 ~ 0.135 ppm, 중앙값은 0.045 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년 대비 증가함

- 일평균 농도는 4일에 0.066ppm으로 가장 높았고, 19일에 0.020ppm으로 가장 낮았음

-  25개 측정소중 24시간 환경기준은 20개 측정소, 1시간 환경기준은 10개

측정소에서 초과함

◇그림 9. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 10. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.032 ~ 0.049 ppm으로 영등포구가 가장 낮았고, 성북구가 가장 높았음

- 측정소의 24시간 평균 최고농도는 서대문구(4일)에서 0.084 ppm이었고,

1시간 최고농도는 마포구에서 0.135 ppm(17일 23시)을 기록

- 24시간 평균 농도의 분산은 마포구가 가장 크고, 광진구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 강서구를 중심으로 높게 나타냄

◇그림 11. 지역별 NO2 24시간 농도 분포

◇그림 12. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존

❍ 월평균 농도는 0.009 ppm으로 전월, 전년대비 감소함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.006 ~ 0.013 ppm이었으며, 성동구에서 가장 낮았고, 도봉구에서 가장 높게 나타남

❍ 일별 농도는 19일에 가장 높은 0.019 ppm을 나타냈으며, 8시간평균 농도는 11, 28일에 가장 높은 0.024 ppm을 나타냄

❍ 측정소의 8시간평균 최고농도는 도봉구에서 23일 0.038 ppm이었고, 1시간 최고농도는 동작구에서 4일 16시에 0.067 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준(0.06 ppm) 및 1시간 환경기준(0.1ppm)은 모두 달성함

❍ 월평균 공간분포는 도봉구를 중심으로 상대적으로 높았음

◇그림 13. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스

❍ 월평균 농도는 0.007 ppm으로 전월, 전년대비 증가함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.003 ~ 0.009ppm이었으며, 상대적으로 중구등이  높았고, 성동구가 가장 낮았음

❍ 일별농도는 30,31일에 0.014 ppm으로 가장 높은 농도를 나타냄

❍ 월평균 공간분포는 도봉구, 양천구에서 상대적으로 높은 농도를 나타냄

❍ 단기 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 14. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소

❍ 월평균 농도는 0.8 ppm으로 전월, 전년대비 증가함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.6 ~ 0.9 ppm으로 나타남

❍ 월평균 공간분포는 성북, 동대문구에서 상대적으로 높게 나타남

❍ 단기 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 15. CO 월평균 공간 분포

◇표 6. 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	55	31	0.043	0.009	0.007	0.8
종로구	51	28	0.042	0.007	0.006	0.6
중구	54	29	0.045	0.012	0.009	0.8
용산구	55	32	0.048	0.007	0.007	0.6
은평구	54	32	0.047	0.01	0.008	0.8
서대문구	52	26	0.046	0.008	0.007	0.8
마포구	59	31	0.04	0.009	0.007	0.8
성동구	55	30	0.044	0.006	0.003	0.7
광진구	60	26	0.036	0.01	0.005	0.8
동대문구	57	35	0.042	0.009	0.007	0.9
중랑구	56	34	0.037	0.008	0.007	0.7
성북구	51	29	0.049	0.011	0.006	0.9
강북구	58	32	0.043	-	0.008	0.6
도봉구	56	36	0.042	0.013	0.009	0.8
노원구	56	27	0.044	0.007	0.009	0.8
양천구	59	36	0.048	0.007	0.009	0.8
강서구	58	29	0.047	0.01	0.009	0.8
구로구	57	32	0.044	0.008	0.009	0.8
금천구	51	32	0.041	0.008	0.008	0.7
영등포구	56	36	0.032	0.01	0.009	0.8
동작구	46	32	0.044	0.008	0.008	0.7
관악구	58	32	0.039	0.009	0.008	0.8
서초구	57	32	0.041	0.007	0.007	0.7
강남구	55	35	0.042	0.009	0.007	0.6
송파구	53	33	0.039	0.009	0.007	0.8
강동구	55	31	0.046	0.007	0.007	0.8

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 25개로 환경기준 달성율은 0%이었음

❍ 이산화질소

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 20개로 환경기준 달성율은 20%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 10개로 환경기준 달성율은 60%이었음

❍ 오존

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소 수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 아황산가스, 일산화탄소

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

◇표 7. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	0.06ppm	0.1ppm	0.06ppm	0.1ppm	0.05ppm	0.15ppm	9ppm	25ppm
종로구	113.5	0.067	0.091	0.017	0.022	0.012	0.019	1.4	1.8
중구	121.2	0.078	0.099	0.028	0.033	0.016	0.025	2.0	2.5
용산구	119.2	0.075	0.098	0.020	0.026	0.011	0.021	1.3	1.5
은평구	120.1	0.079	0.108	0.025	0.029	0.013	0.022	1.5	1.8
서대문구	116.7	0.082	0.109	0.023	0.028	0.017	0.023	1.7	2.0
마포구	130.1	0.080	0.134	0.022	0.030	0.015	0.027	1.8	2.2
성동구	116.8	0.066	0.109	0.018	0.023	0.010	0.016	1.4	1.9
광진구	126.4	0.051	0.070	0.025	0.028	0.011	0.016	1.5	1.8
동대문구	121.2	0.064	0.098	0.024	0.027	0.014	0.021	2.0	2.8
중랑구	123.0	0.059	0.089	0.023	0.026	0.013	0.018	1.8	2.6
성북구	110.0	0.079	0.124	0.030	0.037	0.015	0.021	2.5	3.0
강북구	119.6	0.066	0.090	0.029	0.034	0.014	0.020	1.4	1.7
도봉구	118.2	0.071	0.093	0.037	0.043	0.017	0.023	1.8	2.2
노원구	112.6	0.071	0.093	0.020	0.023	0.018	0.024	1.7	2.4
양천구	125.1	0.080	0.118	0.021	0.028	0.016	0.026	1.9	2.5
강서구	123.0	0.077	0.106	0.028	0.039	0.017	0.027	2.2	3.4
구로구	123.5	0.069	0.104	0.022	0.029	0.017	0.025	1.7	2.4
금천구	114.9	0.063	0.094	0.022	0.029	0.014	0.024	1.2	1.5
영등포구	122.2	0.055	0.072	0.021	0.030	0.017	0.038	1.6	2.2
동작구	103.1	0.069	0.101	0.024	0.055	0.014	0.026	1.4	2.6
관악구	129.7	0.058	0.087	0.025	0.031	0.017	0.027	1.6	2.0
서초구	126.3	0.064	0.083	0.020	0.027	0.014	0.024	1.4	1.9
강남구	121.1	0.061	0.088	0.024	0.030	0.015	0.022	1.1	1.6
송파구	107.0	0.058	0.085	0.025	0.029	0.013	0.022	1.8	2.1
강동구	114.4	0.067	0.100	0.024	0.028	0.014	0.022	1.6	2.1
달성측정소수	0	5	15	25	25	25	25	25	25
달성율(%)2)	0%	20%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성율(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 입체 및 경계측정망 대기오염도

□ 입체 측정망

❍ 입체측정망에서 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소 및 아황산가스는 도시대기보다 낮았으며, 오존은 도시대기보다 높게 나타남

❍ 입체측정망에서 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소 및 오존은 전체적으로 전월 대비 감소하였음.

□ 경계 측정망

❍ 경계측정망에서 미세먼지는 모두 도시대기보다 높게 나타났으며, 세곡의 초미세먼지를 제외하고 초미세먼지, 이산화질소는 도시대기보다 낮게 나타남

❍ 미세먼지는 궁동, 세곡이 전월 대비 증가하였고, 행주는 감소하였으며, 초미세먼지는 세곡에서 증가하였고, 오존은 전월 대비 증가함

◇표 8. 입체 및 경계측정망 대기오염도 현황

구분			미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
입체 측정망	남산	2013년12월	33	19	0.038	0.012	0.006	0.8
		2013년11월	41	24	0.036	0.015	0.006	0.5
		2012년12월	38	15	0.035	0.013	0.004	0.6
	북한산	2013년12월	32	21	0.017	0.022	0.005	0.6
		2013년11월	31	19	0.023	0.021	0.004	0.5
		2012년12월	33	19	0.018	0.024	0.004	0.6
	관악산	2013년12월	26	19	0.018	0.025	0.006	-
		2013년11월	35	20	0.021	0.028	0.007	0.0
		2012년12월	33	22	0.018	0.025	0.006	-
경계측정망	궁동	2013년12월	50	15	0.035	0.020	0.006	0.8
		2013년11월	45	17	0.019	0.015	0.003	0.5
		2012년12월	47	13	0.034	0.018	0.005	0.7
	세곡	2013년12월	60	40	0.037	0.009	0.008	1.4
		2013년11월	54	22	0.034	0.008	0.005	0.9
		2012년12월	61	30	0.039	0.009	0.006	1.1
	행주	2013년12월	49	24	0.032	0.013	0.006	0.9
		2013년11월	61	30	0.039	0.009	0.006	1.1
		2012년12월	35	16	0.032	0.016	0.005	0.4
도시대기		2013년12월	45	25	0.043	0.009	0.007	0.8

4. 대기오염 사례 분석

□ 사례 일수

❍ 미세먼지 20 ㎍/㎥ 이하 저농도 사례는 없었으며, 100 ㎍/㎥ 이상 고농도 사례는 3일 발생하였음

◇표 9. 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 이상
기 간	2013년		2012년		2013년		2012년
	11월	누적	12월	누적	11월	누적	11월	누적
일 수	0	44	1	47	3	16	0	5

◇그림 16. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소 일별 농도 추세

□ 고농도 사례 : 12월 5일

❍ 대기오염도

- 미세먼지 평균농도가 123 ㎍/㎥로 높았으며, 초미세먼지농도는 70 ㎍/㎥, 이산화질소농도는 0.054 ppm을 나타냄

- 측정소의 시간 최고농도는 미세먼지 194 ㎍/㎥(금천구, 18시), 초미세먼지 120 ㎍/㎥(도봉구, 16시)까지 올라갔음

❍ 기상

- 서풍이 불었으며 박무/연무가 발생하였음

- 5일 역궤적 분석 결과(72시간), 서쪽으로부터 대기이동이 추적되었음

❍ 라이다 관측 결과

- 4일 오후부터 중국으로부터 유입된 미세먼지가 증가하고 대기가 정체되었으며, 연무로 인하여 생성된 에어로졸이 지속적으로 축적되어 5일의 경우에는 매우 많은 에어로졸이 약 0.5 km 이내의 대기 중에 부유하고 있음이 관찰되었음.

※ 라이다 관측 결과 해석

1) 후방산란신호 : 가시적인 오염도를 나타냄

2) 편광소멸도 : 입자의 형상(구형, 비구형)을 나타내며 구형은 편광소멸도가       작고 지역오염원을, 비구형은 편광소멸도가 크며 외부오염원으로 추정됨

❍ 결론

- 중국발 스모그의 영향으로 오염물질농도가 증가하였으며, 대기 정체 및 연무, 박무 등의 기상요인과 합해져 고농도 사례가 발생한 것으로 판단됨

◇표 10. 고농도 사례 시 기상 현황

구 분	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	날씨	강수량 (mm)	최대 풍향	풍속 (m/s)	온도 (℃)	습도 (%)	비고
12월 4일	102	59	박무,연무	-	WNW	1.8	5.5	72.8	고농도
12월 5일	123	70	박무,연무	-	WNW	2.4	5.5	73.4
12월31일	108	41	연무	-	SW	3.6	3.8	58.8

◇표 11. 저농도 및 고농도 사례 시 광진구 초미세먼지 성분 농도 (단위 : ㎍/㎥)

구 분	이온 성분								탄소성분
	SO42-	NO3-	CI-	NH4+	K+	Mg2+	Ca2+	Na+	OC	EC
12월 4일	3.82	7.72	0.38	3.27	0.21	0.02	0.29	0	14.7	5.1
12월 5일	3.14	7.10	0.26	2.78	0.14	0.06	0.33	0	16.7	5.9
12월31일	1.18	4.07	0.02	0.89	0.13	0.13	0.96	0	13.5	4.6
12월평균	1.41	3.49	0.10	1.29	0.07	0.06	0.33	0	10.2	3.0

◇그림 17. 대기오염 고농도 사례시(12월 4~5일) 바람장미도

(12월 4일)                  (12월 5일)

◇그림 18. 대기오염 고농도 사례 시(12월 4,5일) 역궤적 모델링 결과

(상)후방산란신호    (중)편광소멸도

◇그림 19. 12월 5일 라이다 측정 결과

Ⅲ. 휘발성유기화합물 측정망

1. 개요

□ 목적

❍ 오존 생성 원인물질이면서 인체에도 유해한 휘발성유기화합물(VOCs, Volatile Organic Compounds)에 대한 감시 및 효과적인 제어를 위한 기초자료를 확보하여 VOCs 저감 대책 수립에 기여하고자 함.

□ 측정 지점 및 현황

◇그림 20. 광화학측정망 측정 지점

◇표 12. 광화학오염물질측정망 현황                                                                                                           〈2013년 현재〉

구분	측정소	위 치	측정기기	측정항목	측정방법
VOC 측정망	강서	강서구 강서로45다길 71 (화곡3동 청소년도서관)	Perkin-Elmer (미국)	Benzene 등 56종	Gas Chromatography법 ( FID법 )
	광진	광진구 광나루로 571 (구의아리수정수센터내)	Perkin-Elmer	〃
	구로	구로구 구로5동 (구로고등학교 내)	Perkin-Elmer	〃
	북한산	강북구 삼양로 181길 387 (우이령,전경대위)	Perkin-Elmer	〃
	종로	종로구 종로35가길 19 (종로5․6가주민센터)	Markes/Varian	〃
BTX 측정망	방이	송파구 올림픽로 424 (서울시시사편찬위원회)	Markes/Varian (영국)	Benzene 등 23종
	중랑	중랑구 용마산로 369 (건강가정지원센터)	Markes/Varian	〃
	동작	동작구 사당로16아길 6 (사당4동 주민센터)	Markes/Varian	〃
	행주	경기도 고양시 덕양구 행주산성로 93-96 (행주산성 한강변 행주양수장)	AMA (독일)	Benzene 등 5종	Gas Chromatography법 ( PID법 )
	세곡	강남구 밤고개로 337 (세곡 사거리)	AMA	〃

※ 세곡, 행주 측정소는 경계측정소이며, 북한산 측정소는 배경측정소임

2. VOCs 측정망(강서, 광진, 구로, 종로, 북한산 측정소)

□ 측정 결과

❍ 56항목 총 농도합의 지점별 농도는  강서, 구로, 광진, 북한산 순이었고 전월에 비해 증가하였음(종로측정소 제외).

❍ 방향족 화합물인 톨루엔의 농도는 1.1 ~ 9.3 ppb 이었고, 벤젠은 0.3 ~ 1.2 ppb 이었음.

❍ 알칸화합물인 에탄, 프로판, 부탄계열의 농도는 각각 2.3 ~ 9.9 ppb, 1.2 ~ 3.7 ppb, 0.6 ~ 4.6 ppb 이었으며 이들 알칸화합물의 비율은 48 ~ 61 % 이었음.

❍ 도심지역 측정소의 VOCs는 자동차 배출가스(프로판, 부탄, 톨루엔, 자일렌, 프로필렌), 용제성분(톨루엔, 자일렌, 에틸벤젠), 휘발유 증발성분(부탄, 펜탄), LPG원료(부탄, 프로판)등이 높게 나타났으며, 배경 측정소인 북한산 측정소의 농도는 낮게 측정되었으나 전반적인 농도 분포 패턴은 도심과 유사하게 나타났음.

□ 측정지점별 농도

❍ 강서측정소

- 알칸화합물의 평균 농도는 에탄 9.0 ppb, 프로판 7.5 ppb,  n-부탄 4.6 ppb, 이소부탄 2.6 ppb 이었고 방향족인 톨루엔은 6.2 ppb, 벤젠 0.7 ppb 이었음.

- 전월에 비해 증가하였으며, 특히 기온 하강과 함께 프로판, 부탄 등 연료 사용과 관련한 화합물의 농도가 높게 측정되었음.

❍ 광진 측정소

- 알칸화합물의 평균 농도는 에탄 8.8 ppb, 프로판 5.2 ppb,  n-부탄 3.7 ppb, 이소부탄 2.2 ppb 이었고, 방향족 화합물인 톨루엔은 3.4 ppb, 벤젠 0.8 ppb 이었음.

- 전월에 비해 증가하였으며, 자동차배출가스, 휘발유, LPG원료 등에 의한 화합물이 높게 측정되었음.

❍ 구로 측정소

- 알칸화합물의 평균 농도는 에탄 9.9 ppb, 프로판 7.9 ppb,  n-부탄 4.0 ppb, 이소부탄 2.4 ppb 이었고 방향족인 톨루엔은 4.2 ppb, 벤젠 0.5 ppb 이었음.

- 전월에 비해 증가하였음.

❍ 종로 측정소

- 알칸화합물의 평균 농도는 에탄 9.6 ppb, 프로판 10.2 ppb,  n-부탄 3.7       ppb 이소부탄 2.2 ppb 이었고 방향족인 톨루엔은 5.5 ppb, 벤젠 1.2 ppb     이었음.

❍ 북한산 측정소

- 알칸화합물의 평균 농도는 에탄 2.3 ppb, 프로판 1.2 ppb, n-부탄 0.7 ppb, 이소부탄 0.6 ppb 이었고, 방향족 화합물인 톨루엔은 1.1 ppb, 벤젠 0.3 ppb 이었음.

- 측정 지점 중 가장 낮았고 특히 용제에 의한 톨루엔, 에틸벤젠, m/p-자일렌, 스티렌이 도심지역에 비해 뚜렷하게 낮았음.

◇표 13. VOCs측정망 측정소별 주요 항목농도           (단위 : ppb)

지점 항목	강서		광진		구로		종로		북한산
	전월	12월	전월	12월	전월	12월	전월	12월	전월	12월
Ethane	5.13	8.97	5.90	8.80	6.65	9.88	5.50	9.55	1.85	2.25
Ethylene	1.65	3.20	1.80	3.25	2.30	3.67	1.25	1.05	0.50	0.90
Propane	4.53	7.46	3.70	5.17	6.30	7.89	10.6	10.17	0.97	1.18
Isobutane	2.13	2.59	1.75	2.18	2.23	2.42	2.73	2.23	0.55	0.55
n-Butane	5.53	4.62	3.10	3.73	3.76	4.01	4.43	3.70	0.73	0.73
Isopentane	1.61	1.43	1.18	1.34	1.70	1.71	1.80	1.08	0.30	0.30
n-Pentane	2.77	1.21	0.86	0.92	1.66	1.93	1.54	0.80	0.28	0.28
Isoprene	0.06	0.07	0.08	0.10	0.00	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02
Hexane	1.27	1.37	0.43	0.38	0.35	0.45	2.33	1.18	0.32	0.37
Benzene	0.48	0.74	0.58	0.83	0.42	0.53	0.93	1.22	0.20	0.25
Toluene	4.77	6.24	4.11	3.39	3.87	4.20	9.29	5.47	0.84	1.11
Ethylbenzene	0.70	0.76	0.56	0.43	0.53	0.49	1.16	―	0.06	0.06
m/p-Xylene	0.91	1.02	0.64	0.49	0.71	0.77	1.35	―	0.05	0.04
Styrene	0.06	0.05	0.08	0.00	0.08	0.08	0.15	―	0.00	0.00
o-Xylene	0.34	0.39	0.26	0.19	0.34	0.34	0.43	―	0.03	0.00
합 계 ( VOC56 항목)	39.6	47.8	30.1	36.2	36.7	44.7	52.2	―	8.3	8.3

※ 종로측정소-칼럼오염에의한 data error로  voc23~voc56 측정값 제외

※ 농도-〔중간값(median)〕으로 표시

: 대기오염측정망 설치 ․ 운영지침에 의거(2011년 3월, 환경부)

2. BTEX 측정망(중랑, 동작, 송파)

□ 측정 결과

❍ 서울지역 12월 BTEX 평균 농도(경계측정소, 북한산 제외)는 톨루엔 4.7ppb, 벤젠 0.8 ppb, m/p-자일렌 0.5 ppb, 에틸벤젠 0.7 ppb, о-자일렌 0.3 ppb 이며, 전년 동월에 비해 높은 농도였음(표 15).

❍ BTEX 측정망의 4개 측정소 항목별 평균 농도는 톨루엔 2.9 ~ 6.9 ppb, 벤젠 0.7 ~ 0.9 ppb, m/p-자일렌 0.7 ~ 1.0 ppb, 에틸벤젠 0.5 ~ 0.8 ppb, о-자일렌 0.3 ~ 0.5 ppb 이었음(표 14).

◇표 14. BTEX 측정망 측정소별 농도

(단위 : ppb)

지점 항목	송파		중랑		동작
	전월	12월	전월	12월	전월	12월
Toluene	4.0	2.9	3.9	3.8	3.8	6.9
Benzene	0.5	0.9	0.3	0.7	0.9	0.9
Ethylbenzene	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.8
m/p-Xylene	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	1.0
o-Xylene	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5

※ 경계 측정소(세곡, 행주) 제외

◇표 15. BTEX 서울시 평균 농도

(단위 : ppb)

구 분	Toluene	Benzene	m/p-Xylene	Ethylbenzene	o-Xylene
2013년12월	4.7	0.8	0.5	0.7	0.3
전 월	4.8	0.6	0.8	0.8	0.4
2012년12월	3.2	0.6	0.3	0.5	0.2

Ⅳ. 대기오염 예 ․ 경보제

1. 미세먼지 예․경보제

□ 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10)주의보 발령 없음

❍ 미세먼지(PM2.5)주의보 1회, 사전주의보 3회 발령

	발 령	발 령		해 제
		일 시	농 도(㎍/㎥)	일 시	농 도(㎍/㎥)
1-1	주의보(사전)	'13.12.4 16:00	74
1	주의보	'13.12.5 16:00	93(max)	'13.12.6 01:00	30
2-1	주의보(사전)	'13.12.20 08:00	65	'13.12.20 20:00	45
3-1	주의보(사전)	'13.12.21 08:00	62	'13.12.21 18:00	51

□ 미세먼지 예보제

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 적중률은 64.5%, 상향예보율은 22.6%, 하향예보율은 12.9% 이었음.

❍ 전일예보 적중률은 61.3%, 상향예보율 19.4%, 하향예보율 19.4%였으며,

당일예보 적중률은 67.7%, 상향예보율 25.8%, 하향예보율 6.5% 이었음..

◇표 17. 미세먼지 예보제 적중률

적중률		예측값 지수
		좋음 0~30㎍/㎥	보통 31~80㎍/㎥	민감군영향 81~120㎍/㎥	나쁨 121~200㎍/㎥	매우나쁨 201~300㎍/㎥	위험 301~600㎍/㎥	합계
관측값 지수	좋음 0~30㎍/㎥	1	11					12
	보통 31~80㎍/㎥	1	36	3				40
	민감군영향 81~120㎍/㎥		5	3				8
	나쁨 121~200㎍/㎥		1	1				2
	매우나쁨 201~300㎍/㎥
	위험 301~600㎍/㎥
	합계	2	53	7				62
	적중률	64.5%	상향 예보율	22.6%	하향 예보율	12.9%

※ 상향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 높음

하향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 낮음