2013년 12월 상수원수계 하천수 수질현황

□ 강수량(mm) 현황

지 역	2013년 12월	2012년 12월	예년 12월
춘천(소양댐)	22.7 / 1,330.4	41.2 / 1,140.4	20.8 / 1,235.4
충주(충주댐)	22.1 / 1,197.2	49.2 / 1,284.5	19.2 / 1,255.1

※ ( / ) : 12월 강수량 / 연 누적강수량

○ 2013년 12월 중 강수량은 춘천 지역 22.7 mm, 충주 지역 22.1 mm 으로 전년 동월 대비 45~55 %를 보였음.

□ 상류댐 저수율 및 방류량 현황

지 역	평균 저수율(%)			평균 방류량(㎥/s)
	2013년 12월	2012년 12월	예년 12월	2013년 12월	2012년 12월
소양댐	64.5	64.4	56.7	58	45
충주댐	58.7	69.1	54.3	71	113
팔당댐	상시 만수위			191	270

○ 2013년 12월 중 상류댐의 평균저수율은 소양댐 64.5 %, 충주댐 58.7 % 으로 전년 동월기준 소양댐은 100 %, 충주댐은 85 % 수준을 보였고,

○ 평균 댐방류량은 소양댐 58 ㎥/s, 충주댐 71 ㎥/s, 팔당댐 191 ㎥/s 으로 전년 동월 대비 소양댐은 129 %, 충주댐은 63 %, 팔당댐은 71 % 수준이었음.

□ 수계별 수질(BOD) 현황

○ 남한강 수계 및 경안천 수질현황

- 2013년 12월 중 남한강 수계의 BOD는 본류 1.0~1.4 mg/L, 지류 0.8~1.2 mg/L 으로 전월(본류 0.8~1.0 mg/L, 지류 0.9~2.7 mg/L) 대비 본류는 전지점에서 증가(이포보 최대)하였으며, 지류의 경우 청미지점 에서만 약간 증가하였음.

※ 주요지점 : 부론 1.0 ⇒ 1.3 mg/L, 양평 0.8 ⇒ 1.1 mg/L, 경안 2.7 ⇒ 1.1 mg/L

○ 북한강 수계 수질현황

- 2013년 12월 중 북한강 수계의 BOD는 본류 0.7~1.0 mg/L, 지류 0.6~0.8 mg/L 으로 전월(본류 0.8~1.0 mg/L, 지류 0.6~0.9 mg/L) 대비 본류는 청평, 지류는 가평, 수동지점에서 약간 증가하였음.

※ 주요지점 : 청평 0.7 ⇒ 1.0 mg/L, 홍천 0.6 ⇒ 0.7 mg/L

○ 한강본류 수질현황

- 한강본류 2013년 12월 중 BOD는 0.8~1.0 mg/L 으로 전월(1.1~1.7 mg/L) 대비 전지점이감소하였고, 수질이 안정적인 1~2월 까지는 현재 수질을 유지할 것으로 예상됨.

○ 팔당하류 지류천 수질현황

- 2013년 12월 중 팔당하류 지류천 BOD는 0.3~6.1 mg/L 으로 전월(0.8~3.0 mg/L)대비

도심천, 덕소천 등에서 높게 나타났으며, 그 외 지점은 약간 감소하였음.

특히, 도심천은 하천 유량이 적은 ‘13년 2월(15.7 mg/L)에 높은 증가를 보여 1~2월 중에 점차 증가될 것으로 예상됨.

※ 주요지점 : 도심천 3.0 ⇒ 6.1 mg/L, 홍릉천 2.2 ⇒ 1.1 mg/L, 왕숙천 2.9 ⇒ 2.2 mg/L