2014년도 공기호흡기 위생검사계획

강 북 소 방 서

(장비회계팀)

2014년도 공기호흡기 위생검사계획

재난현장 활동용 공기호흡기의 철저한 위생관리로 대원에게 품질 좋은 공기공급과 호흡기 건강관리를 위해 공기호흡기 용기에 대한 위생검사를 실시하고자 함.

Ⅰ

관 련 근 거

□ 소방장비관리규칙 제15조 『소방장비의 안전관리』(행정안전부령 제236호)    □ 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 제8조『위생검사』(소방방재청 고시

제2011-17호)

Ⅱ

추 진 방 향

□ 정기적인 공기호흡기 용기 위생검사로 대원의 건강보호

□ 위생적이고 안전한 공기호흡기 사용으로 현장활동 대응능력 제고

Ⅲ

2014년도 용기 위생검사계획

□ 대  상 : 328개중 249개

계	합 계	번동	우이	미아	삼각산	구조대
총보유수	328	111	55	61	56	45
검사대상	249	99	32	30	48	40

○ 제외대상 : 79개

- 2013년 신규구입 : 32개

- 2014년 신규구입 : 10개

- 2013년 안전검사 : 35개

- 2014년 안전검사 : 2개

□ 검사기간 : 2014. 8. 18(월) ~ 8. 29(금) (기간중 10일)

□ 검사장소 : 강동소방서 호흡보호정비실

□ 검사절차 및 방법

○ 용기운반 : 해당일 각 안전센터별 각 1명씩

○ 위생검사 : 호흡보호장비 정비실 운영자

※각 기관(부서별) 용기 위생검사자는 검사작업시 정비실 운영자 지원

○ 검사방법

▷ 용기보관 : 용기보관대에 입고용기 보관

▷ 용기 위생검사

- 공기호흡기 용기 외부 육안검사

- 용기밸브 개방

- 용기 내시경검사(이상발견시 녹화)

- 용기세척 및 건조(1회 4회, 30분 소요)

- 용기밸브 결합 시 (패킹 전수교체)

▷ 바코드 입 · 출고 전산작업(용기내부 세척일자, 충전일자, 기타)

▷ 충전작업 : 새로운 공기충전(1회 6개 7분소요)

▷ 출고 대기용기 보관대 보관

□ 공기호흡기 용기 위생검사 흐름도

Ⅳ

행정사항

○ 각 안전센터장은 공기호흡기 위생검사 및 검사자 지정로 인하여 현장활동에

공백이 발생되지 않도록 철저를 기하여 주기 바라며

○ 각 안전센터별 용기검사일정은 현장활동에 지장이 없도록 분산하여 지정 하였으므로 필히 검사일정을 지켜주시기 바라며

○ 공기충전기의 오일, 필터, 기타 소모품 및 부품은 제작사가 공급하는 정격부품         으로써 교환추진 하고, 추후 공기충전기 유지보수업무는 장비회계팀으로 의뢰         하여 처리할 수 있도록 하고

○ 용기검사 후 출고시 반드시 바코드 라벨 작업여부를 운영자 및 검사지정자가         상호 확인하고, 부착된 라벨지는 훼손이 되지 않도록 관리에 유의

○ 위생검사 결과 불량 의심용기 다량발생 119안전센터는 공기충전기 점검 및

공기질 분석 등을 실시 후 공기충전기 사용

○ 위생검사 일정은 강동 정비실 운영자와 협의한 사항이므로 특별한 사항이 없는

한 변경불가

붙  임 : 2014년도 공기호흡기 용기 위생검사 대상(각 안전센터 용기별) 1부.  끝.