‘14년 12월

수질 자동측정망 운영 결과

2014. 12.

서울특별시 보건환경연구원

(물환경연구부)

-  목  차  -

□ 측정개요	--------------------		1
□ 측정기간	--------------------		2
□ 측정지점 및 항목		---------------	2
□ 측정결과 및 평가		---------------	4
□ 총평	--------------------		12

‘14년 12월 수질 자동측정망 운영 결과

□ 측정개요

우리시에서는 환경정책기본법 제22조 및 수질환경보전법 제9조(상시 측정 및 수질․수생태계조사)에 따라 수질오염 자동측정망을 운영하고 있으며, 한강본류 및 지천에 각각 3개소 총 6개 측정소에서 17개 항목을 상시 측정하고 있다. 수질 상시 측정으로 수질오염사고를 조기 감지하여 피해를 최소화하고, 수질오염 현황을 파악하여 수질보전 시책 자료로 활용할 수 있도록 하고 있다.

□ 측정기간

○ 2014. 12. 1 ～ 12. 31.

□ 측정지점 및 항목

○측정지점

구분	측정소명	위 치	설치년도
한강 본류	노 량 진	동작구 현충로 264(본동475-1)	‘74
	선 유	영등포구 선유로 343(당산동1) 선유도 공원 내	‘77
	행 주	고양시 행주산성로 155(행주외도 500번지)	‘98
지천	중 량 천	동대문구 한천로 334번지(휘경동 347-2)	‘93
	탄 천	송파구 삼학사로2길(가락동 508)	‘93
	안 양 천	구로구 구로동 서부샛길 876(구로동685-5)	‘93

<수질자동측정망 설치(운영)지점>

○ 측정항목

- 본류(노량진, 선유, 행주) : 17개 항목

Temp, pH, DO, Conductivity, SS, T-N, T-P, Cl-, CN, ABS, Hg, Chlorophyll-a,  Phenols, TOC, TOD, VOCs, 생물독성경보장치

- 지천(탄천, 중랑천, 안양천) : 13개 항목

Temp, pH, DO, Conductivity, SS, T-N, T-P, CN, ABS, Hg, Phenols, TOC, 생물독성경보장치

□ 측정결과

○ 2014년 12월 평균 농도

2014년 12월 자동측정망 월평균비교(전년.전월대비)
항목	측정망	본류 평균	노량진	선유	행주	지천 평균	탄천	중랑천	안양천
수온 (℃)	12월	4.2	3.6	4.3	4.7	6.9	7.2	5.6	7.8
	전월	12.4	11.5	12.6	13.2	14.5	14.6	14.0	14.9
	전년(12월)	5.5	5.0	5.4	6.0	8.6	8.3	8.4	9.0
pH	12월	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.3
	전월	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.7	7.2
	전년(12월)	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.2	7.5	7.7
전기전도도 (㎲/㎝)	12월	308	305	296	322	629	565	556	765
	전월	279	268	258	309	559	498	512	669
	전년(12월)	269	258	257	293	613	533	496	805
DO (㎎/ℓ)	12월	13.7	15.3	14.6	11.3	10.9	10.4	12.6	9.6
	전월	10.2	11.0	11.1	8.5	8.3	7.8	10.5	6.4
	전년(12월)	13.6	14.9	14.6	11.4	8.6	8.9	9.8	7.0
SS (㎎/ℓ)	12월	8.1	6.3	5.6	13.1	9.0	10.6	6.2	10.4
	전월	13.9	11.3	10.7	20.4	6.1	6.0	5.2	7.0
	전년(12월)	6.8	5.3	5.6	9.6	10.5	10.7	8.1	12.5
TN (㎎/ℓ)	12월	5.109	5.267	4.385	5.762	11.788	9.001	9.305	17.085
	전월	4.828	4.751	4.669	5.066	9.134	8.519	8.342	10.542
	전년(12월)	5.331	5.316	4.864	5.784	11.920	6.276	11.392	18.082
TP (㎎/ℓ)	12월	0.186	0.111	0.169	0.286	0.117	0.145	0.07	0.135
	전월	0.197	0.142	0.158	0.293	0.138	0.198	0.079	0.138
	전년(12월)	0.209	0.151	0.141	0.332	0.330	0.718	0.105	0.17
Chlorophyll (㎎/ℓ)	12월	5.80	5.51	-	6.13	-	-	-	-
	전월	4.70	3.92	-	5.49	-	-	-	-
	전년(12월)	7.35	6.59	-	8.12	-	-	-	-
TOC (㎎/ℓ)	12월	3.06	2.92	3.22	3.05	4.19	4.34	3.41	4.87
	전월	3.11	3.42	2.87	2.98	4.29	4.73	4.39	3.77
	전년(12월)	2.74	2.27	-	3.20	4.32	5.79	3.74	3.51
TOD (㎎/ℓ)	12월	21.66	20.91	-	22.50	-	-	-	-
	전월	19.73	16.98	-	22.47	-	-	-	-
	전년(12월)	28.02	27.62	-	28.42	-	-	-	-
페놀 (㎎/ℓ)	12월	0	0	0	0	0	0	0	0
	전월	0	0	0	0	0	0	0	0
	전년(12월)	0	0	0	0	0	0	0	0
수은 (ppm)	12월	0	-	-	0	0	0	0	0
	전월	0	-	-	0	0	0	0	0
	전년(12월)	0	-	-	0	0	0	0	0
계면활성제 (㎎/ℓ)	12월	0.056	0.038	0.053	0.080	0.089	0.097	0.099	0.070
	전월	0.047	0.031	0.043	0.068	0.097	0.086	0.098	0.105
	전년(12월)	0.087	0.069	0.105	0.087	0.133	0.153	0.124	0.128
시안 (㎎/ℓ)	12월	0	0	0	0	0	0	0	0
	전월	0	0	0	0	0	0	0	0
	전년(12월)	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 수온

- 전년․전월대비 수온 비교(단위: ℃)

- 수온 일평균 변화(℃)

- 수온은 한강본류의 경우 월평균 4.2℃로 전년 동월(5.5℃)보다 1.3℃ 낮았으며, 전월(12.4℃)보다 8.2℃ 낮아졌다. 월 평균 최고치는 행주측정소 4.7℃로 나타났다

- 지천의 경우 월평균 6.9℃로 전년 동월(8.6℃)보다 1.7℃ 낮았으며, 전월(14.5℃)보다 7.6℃ 낮아졌다. 월평균 최고치는 안양천측정소 7.8℃로 나타났다

○ 용존산소

- 전년․전월 대비 DO 비교(단위 : ㎎/L)

- 용존산소 일평균 변화(단위 : ㎎/L)

- 용존산소 변동폭 최대인 날의 변화추이(단위 : ㎎/L)

- 용존산소(DO)는 한강본류의 경우 월평균 13.7㎎/L 로 전년 동월(13.6㎎/L)보다 0.1㎎/L 증가하였으며, 전월(10.2㎎/L ) 보다 3.5㎎/L 높아졌다. 월 평균 최저치는 행주측정소 11.3㎎/L 로 나타났다.

- 지천의 경우 월평균 10.9㎎/L 로 전년 동월(8.6㎎/L) 보다 2.3㎎/L 감소하였으며, 전월(8.3㎎/L ) 보다는 2.6㎎/L 증가했다. 월 평균 최저치는 안양천측정소 9.6㎎/L 로 나타났다.

○ 총질소

- 전년․전월 대비 T-N 농도 비교(단위 : ㎎/L)

- T-N 농도 일평균 변화(단위:㎎/L)

- 총질소(T-N)는 한강본류의 경우 월평균 5.109㎎/L로 전년 동월(5.331㎎/L)보다 0.222㎎/L 낮았으며, 전월(4.828㎎/L) 보다는 0.281㎎/L 높았다. 월평균 최고치는 노량진측정소 5.267㎎/L로 나타났다.

- 지천의 경우 월평균 11.788㎎/L로 전년 동월(11.920㎎/L) 보다 0.132㎎/L 감소하였으며, 전월(9.134㎎/L)보다 2.654㎎/L 증가하였다. 월평균 최고치는 안양천측정소 17.085㎎/L로 나타났다.

○ 총인

- 전년․전월 대비 T-P 농도 비교(단위 : ㎎/L)

- T-P 농도 일평균 변화(단위 : ㎎/L)

- 총질소(T-P)는 한강본류의 경우 월평균 0.186㎎/L로 전년 동월(0.209㎎/L)보다 0.023㎎/L 감소하였으며, 전월(0.197㎎/L)보다는 0.011㎎/L 높았다. 월평균 최고치는 행주측정소 0.169㎎/L로 나타났다.

- 지천의 경우 월평균 0.117㎎/L로 전년 동월(0.330㎎/L)보다 0.213㎎/L 감소하였으며, 월평균 최고치는 탄천측정소 0.145㎎/L로 나타났다.

○ 총 유기탄소(TOC)

- 전년․전월 대비 TOC 농도 비교(단위 : ㎎/L)

- TOC 농도 일평균 변화(단위 : ㎎/L)

- 총유기탄소(TOC)는 한강본류의 경우 월평균 3.06㎎/L로 전년 동월(2.74㎎/L)보다 0.32㎎/L증가 하였으며 전월(3.11㎎/L)보다도 0.05㎎/L높아졌다. 월 평균 최고치는 노량진측정소 3.22㎎/L로 나타났다

- 지천의 경우 월평균 4.19㎎/L로 전년 동월 4.32㎎/L보다 0.13㎎/L 감소하였으며, 월평균 최고치는 안양천측정소 4.87㎎/L로 나타났다.

○ 유해화학물질

- 12월 유해화학물질 측정결과

구 분	VOCs (12항목)	Phenols	CN-	Hg	비 고
노량진	0.00	0.000	0.00	-
선 유	-	0.000	0.00	-
행 주	-	0.000	0.00	0.0000
탄 천	-	0.000	0.00	0.0000
중랑천	-	0.000	0.00	0.0000
안양천	-	0.000	0.00	0.0000

※  -  : 측정장비 미설치 항목

○ 전년․전월 강우량 비교

- 전년․전월 대비 강우량 비교                                            (단위 : mm)

구 분	2014년	2014년	2013년
	11월	12월	12월
1일	-	0.5	-
2일	2.5		-
3일	-	0.9	-
4일	-	-	-
5일	-	-	-
6일	0.5	-	-
7일	-	-	0.1
8일	-	-	-
9일	-	-	14
10일	-	2	-
11일	2	0.5	2.6
12일	5	0.1	4.1
13일	-	-	-
14일	-	-	1.1
15일	-	10.5	-
16일	1	-	-
17일	1.5	-	-
18일	-	-	0.8
19일	-	0.9	0.3
20일	-	2	-
21일	-	-	-
22일	4	0.3	-
23일	-	-	-
24일	-	0.2	-
25일	-	-	-
26일	-	-	1.6
27일	-	-	-
28일	18	-	-
29일	-	-	-
30일	2	-	0.1
31일	-	-	-
합계	36.5	17.9	24.7
일수	9	10	9

※강우자료는 기상청자료를 이용(0.1mm이상을 강우 횟수로 인정)

○ 생물경보시스템

- 12월 경보 발생현황

구 분	경보발생 현황				비 고
	일	시간	횟수	경보/중대경보
선 유	-	-	0	발령 없음
탄 천	-	-	0	발령 없음
중랑천	-	-	0	발령 없음

□ 총 평

○ ‘14년 12월 한강본류의 경우 수온은 월평균 4.2℃로 전월(12.4℃)보다 8.2℃ 낮아졌다. 용존산소는 월평균 13.7㎎/L로 전월(10.2㎎/L)보다 3.5㎎/L 증가하였고, 용존산소의 증가요인은 계절적으로 수온의 저하로 나타났다. 총질소는 월평균 5.109㎎/L로 전월(4.828㎎/L)보다 0.281㎎/L 증가하였으며, 총인의 경우 월평균 0.186㎎/L로 전월(0.197㎎/L)보다 0.011㎎/L 감소하였다.

한편, 지천의 경우 총질소 및 총인은 전월에 대비하여 총질소 0.281㎎/L증가,       총인 0.011㎎/L감소한 반면에 용존산소는 본류와 마찬가지로 계절적 요인 영       향으로 전월에 대비하여 0.8㎎/L 증가하였다. 총유기탄소는 전월에 대비 0.08       ㎎/L 증가하는 농도를 보였다.