민선

수질자동측정 결과보고서

2014년 3월

보건환경연구원

(물환경연구부)

-  목  차  -

□ 개요

□ 측정기간

□ 측정지점 및 항목

□ 측정결과 및 평가

□ 개요

서울특별시의 6개 수질자동측정망에서 측정된 결과를 평가하여 수질

개선 및 환경시책에 활용하기 위함.

□ 측정기간

◇3월 1일 ―3월 31일

□ 측정지점 및 항목

◇수질자동측정망(24시간 연속측정) 6개소

○본류 : 노량진, 선유, 행주 (17개 항목)

Temp, pH, DO, Cond, SS, T-N, T-P, Cl-, CN-,                                       Chlorophyll-a, ABS, Phenols, Hg, TOC, TOD, VOCs, 생물독성경보장치

○지천 : 탄천, 중랑천, 안양천 (13개 항목)

Temp, pH, DO, Cond, SS, T-N, T-P, CN-, ABS,                                      Phenols, Hg, TOC, 생물독성경보장치

◇그림1. 수질자동측정망 설치(운영)지점

□ 측정결과 및 평가

◇ 표1. 2014년 자동측정망 월평균 비교(전년․전월대비)

1. 전년․전월 대비 월평균자료 비교

1) 한강 및 지류천 수질오염도( 수온 )

◇ 표2.  전년․전월대비 수온 비교

한강 및 지류천 수질오염도(Temp)
(단위 : ℃)
측정망		2014.2월	3월
지점명	채수위치		2014년	2013년
본류평균		4.9	9.0	8.3
노량진	동작구 현충로	4.7	9.2	8.7
선유	영등포구 선유로	4.4	8.0	7.6
행주	고양시 행주외동	5.5	9.8	8.5
지천평균		8.9	13.0	11.5
탄천	송파구 삼학사로	8.4	12.7	11.9
중랑천	동대문구 한천로	8.6	12.9	11.7
안양천	구로구 서부샛길	9.7	13.6	10.9

◇ 그림2.  전년․전월대비 수온 비교                           (단위: ℃)

◇ 그림3.  수온 일평균 변화                                  (단위: ℃)

○ 수온은 한강본류의 경우 월평균 9.0 ℃로 전년 동월(8.3℃)보다 0.7℃ 증가하였으며 전월(4.9℃)보다 4.1 ℃ 높아졌다.

- 월 평균 최고치는 행주측정소 9.8 ℃로 나타났다.

○  지류천의 경우 월평균 13.0℃로 전년 동월(11.5℃)보다 2.5 ℃ 증가하였으며

전월(8.9 ℃)보다 4.1℃ 높아졌다.

- 월 평균 최고치는 안양천측정소 13.6 ℃로 나타났다.

2) 한강 및 지류천 수질오염도( 용존산소 )

한강 및 지류천 수질오염도(DO)
(단위 : ㎎/L)
측정망		2014.2월	3월
지점명	채수위치		2014년	2013년
본류평균		13.3	10.8	12.3
노량진	동작구 현충로	13.7	11.3	12.6
선유	영등포구 선유로	13.7	11.1	12.3
행주	고양시 행주외동	12.7	10.2	12.0
지천평균		8.1	6.1	8.0
탄천	송파구 삼학사로	7.8	6.3	6.8
중랑천	동대문구 한천로	8.8	6.6	8.5
안양천	구로구 서부샛길	7.7	5.3	8.8

◇ 표3.  전년․전월 대비 DO 비교

◇ 그림4.  전년․전월 대비 DO 비교

(단위 : ㎎/L)

◇ 그림5.  용존산소 일평균 변화

(단위 : ㎎/L)

◇ 그림6.  용존산소 변동폭 최대인 날의 변화추이

(단위 : ㎎/L)

○ 용존산소(DO)는 한강본류의 경우 월평균 10.8㎎/L로 전년 동월(12.3 ㎎/L)보다

1.5 ㎎/L 감소하였으며, 전월(13.3 ㎎/L)보다 2.5 ㎎/L 낮아졌다.

- 월 평균 최고치는 노량진측정소 11.3㎎/L로 나타났다.

○ 지류천의 경우 월평균 6.1 ㎎/L로 전년 동월(8.0 ㎎/L)보다 1.9㎎/L 감소하였으며 전월(8.1 ㎎/L)보다 2.0㎎/L 낮아졌다.

- 월 평균 최고치는 중랑천측정소 6.6㎎/L로 나타났다.

3) 한강 및 지류천 수질오염도( 총질소 )

◇ 표4. 전년․전월 대비 T-N 비교

한강 및 지류천 수질오염도(T-N)
(단위 : ㎎/L)
측정망		2014.2월	3월
지점명	채수위치		2014년	2013년
본류평균		4.77	4.27	3.74
노량진	동작구 현충로	4.88	4.37	3.59
선유	영등포구 선유로	4.40	3.73	3.02
행주	고양시 행주외동	5.03	4.72	4.62
지천평균		14.96	14.33	8.49
탄천	송파구 삼학사로	12.67	11.88	7.04
중랑천	동대문구 한천로	11.89	10.88	7.43
안양천	구로구 서부샛길	20.56	20.46	11.21

◇ 그림7.  전년․전월 대비 T-N 비교

(단위 : ㎎/L)

◇ 그림8.  T-N 일평균 변화

(단위 : ㎎/L)

○ 총질소(T-N)는 한강본류의 경우 월평균 4.27 ㎎/L로 전년 동월(3.74 ㎎/L)보다 0.43 ㎎/L 증가하였으며, 전월(4.77 ㎎/L)보다 0.5 ㎎/L 낮아졌다.

- 월 평균 최고치는 행주측정소 4.72 ㎎/L로 나타났다.

○ 지류천의 경우 월평균 14.33㎎/L로 전년 동월(8.49㎎/L)보다
5.84㎎/L 증가하였으며, 전월(14.96 ㎎/L)보다 0.63㎎/L 낮아졌다.

- 월 평균 최고치는 안양천측정소 20.46 ㎎/L로 나타났다.

4) 한강 및 지류천 수질오염도( 총인 )

◇ 표5. 전년․전월 대비 T-P 비교

한강 및 지류천 수질오염도(T-P)
(단위 : ㎎/L)
측정망		2014.2월	3월
지점명	채수위치		2014년	2013년
본류평균		0.254	0.242	0.158
노량진	동작구 현충로	0.115	0.159	0.052
선유	영등포구 선유로	0.160	0.172	0.072
행주	고양시 행주외동	0.480	0.385	0.348
지천평균		0.233	0.383	0.303
탄천	송파구 삼학사로	0.405	0.839	0.520
중랑천	동대문구 한천로	0.120	0.107	0.157
안양천	구로구 서부샛길	0.177	0.210	0.240

◇ 그림9. 전년․전월 대비 T-P 비교

(단위 : ㎎/L)

◇ 그림10. T-P 일평균 변화

(단위 : ㎎/L)

○ 총인(T-P)은 한강 본류의 경우 월평균 0.242㎎/L로 전년 동월(0.158㎎/L)보다 0.084㎎/L 증가하였으며, 전월(0.254㎎/L)보다 0.012 ㎎/L 낮아졌다.

- 월 평균 최고치는 행주측정소 0.434 ㎎/L로 나타났다.

○ 지류천의 경우 월평균 0.383 ㎎/L로 전년 동월(0.303 ㎎/L)보다 0.080㎎/L

증가하였으며, 전월(0.233㎎/L) 보다 0.150 ㎎/L 높아졌다.

- 월 평균 최고치는 탄천측정소 0.839 ㎎/L로 나타났다.

5) 한강 및 지류천 수질오염도( TOC )

한강 및 지류천 수질오염도(TOC)
(단위 : ㎎/L)
측정망		2014.2월	3월
지점명	채수위치		2014년	2013년
본류평균		2.59	2.97	2.93
노량진	동작구 현충로	2.45	2.69	2.36
선유	영등포구 선유로	-	-	-
행주	고양시 행주외동	2.73	3.22	3.50
지천평균		6.52	7.59	5.56
탄천	송파구 삼학사로	7.82	10.18	6.42
중랑천	동대문구 한천로	5.18	5.10	4.32
안양천	구로구 서부샛길	6.58	7.73	5.95

◇ 표6. 전년․전월 대비 TOC 비교

◇ 그림11. 전년․전월 대비 TOC 비교

(단위 : ㎎/L)

◇ 그림12. TOC 일평균 변화

(단위 : ㎎/L)

○ TOC는 한강 본류의 경우 월평균 2.97 ㎎/L로 전년 동월(2.93㎎/L)보다

0.04 ㎎/L 증가하였으며 전월(2.59 ㎎/L)보다 0.38㎎/L 높아졌다.

- 월 평균 최고치는 행주측정소 3.22 ㎎/L로 나타났다.

○ 지류천의 경우 월평균 7.59㎎/L로 전년 동월(5.56㎎/L)보다 2.03㎎/L 증가하였으며, 전월(6.52 ㎎/L)보다 1.07 ㎎/L 높아졌다.

- 월 평균 최고치는 탄천측정소 10.18 ㎎/L로 나타났다.

6) 한강 및 지류천 수질오염도( 유해화학물질 )

구 분	VOCs (12항목)	Phenols	CN-	Hg	비 고
노량진	0.00	0.000	0.00	-
선 유	-	0.000	0.00	-
행 주	-	0.000	0.00	0.0000
탄 천	-	0.000	0.00	0.0000
중랑천	-	0.000	0.00	0.0000
안양천	-	0.000	0.00	0.0000

◇ 표7. 3월 유해화학물질 측정결과

※  -  : 측정기 미설치

7) 생물경보시스템

구 분	경보발생 현황				비 고
	일	시간	횟수	경보/중대경보
노량진	-	-	0	발령 없음
선 유	-	-	0	발령 없음
중랑천	-	-	0	발령 없음

◇ 표8. 3월 경보 발생현황

8) 전년․전월 강우량 비교

구분	2014년	2014년	2013년
	2월	3월	3월
1일	11.0		3.0
2일	0.5
3일
4일
5일
6일
7일			0.5
8일	4.3
9일	0.2	2.2
10일	0.2
11일
12일		0.2	3.5
13일			11.5
14일
15일
16일
17일		0.5	7.5
18일		0.4	1.0
19일
20일		0.4	0.1
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일		3.5
30일			0.2
31일
강우량 합계	16.2	7.2	27.3
강우 일수	5	6	8

◇ 표9. 전년․전월 대비 강우량 비교                              (단위 : mm)

※ 강우자료는 기상청자료를 이용(0.1mm이상을 강우 횟수로 인정)