2014년 고층건축물 기동출동(비상대피)훈련 연간계획

관내 고층건축물에 대하여 현장대응능력 강화를 위한 기동출동(비상대피)훈련을 실시하여 고층건축물 화재진압 및 인명구조 역량을 제고하여 신속한 초기 대응활동으로 피해를 최소화 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

시장님 요청사항 - 《2013.12.26(수) 도시안전 현장점검 시》

- 고층건물 소방안전 전문인력 양성 및 실제 화재훈련 실시

市 재난대응과-26141(2010.12.2.)호『고층건축물 화재진압 및 인명구조 대책 시달』

市 재난대응과-19722(2012.8.30.)호 『고층건축물 화재진압대책 추진철저』

예방과-2175(2013.3.6.)호 『2013. 고층건축물 소방안전대책 알림(시달)』

市 재난대응과-10316(2013.4.23.)호 『고층건축물 화재진압 및 인명구조

대책 시달』

市 재난대응과-27023(2013.10.23.)호 『고층건축물 대응훈련 등 강화계획

시달』

Ⅱ		추진방향

초기 대응능력 강화를 통한 적극적인 대응활동 전개

고층건축물 전문 화재진압팀 역할 강화

합동 실전 대응훈련 실시로 현장대응능력 강화

Ⅲ		현 황

고층건축물 현황

고층건축물(16층 이상) : 138단지 305동                  (단위:동)

층수 용도	계	16~20층	21~25층	26~29층	30~39층	40층이상
계	305	162	89	27	25	2
아파트	216	111	65	24	16
복합건축물	48	20	20	1	6	1
업무시설	34	27	3	2	1	1
근린생활시설	6	4	1		1
기타	1				1

Ⅳ		세부 추진계획

민·관 합동 대피훈련 실시

일 정 : 분기 1회

대 상 : 16층 이상 고층건축물(30층 이상 우선 실시)

훈련 방법

- 입주자 및 이용객대상 실제 대피훈련 실시

- 차량부서 및 자체 소방시설 활용 훈련

- 유도요원 지정 임무부여, 층별 피난로 지정 대피 유도

※ 기존 「고층건축물 거주자 등 비상대피훈련」 → 『민관합동 대응 대피훈련』

으로 명칭변경하여 지속적으로 실시

※ 소방훈련 및 민방위의 날 “민방공 대피훈련”시 병행 실시

동 원 : 지휘차,전문화재진압팀(구조대포함), 고가차, 굴절차 등 포함

고층건축물 소방안전지도용 화재진압메뉴얼 작성

화재진압에 필요한 정보 수록

- 건축물 기본정보 : 기본현황, 동별 규모, 층별 용도 등

- 소방차량 진입로 : 건물 및 단지 배치도(주변도로 포함)에 출동경로 및

차량부서 위치 표기

- 중요지점 : 방재실, 피난안전구역, 피난계단, E/V 등

- 소방시설 위치 : 송수구, 무통접속단자함, 비상콘센트함 등 활용 가능한

소방시설

- 건축물 도면 등 : 층별 평면도, 방재실 비상연락망 등

화재진압매뉴얼 경량화

- 파일크기 5MB 이하, 사진(그림)용량 최소화

- PPT 또는 한글PT를 활용 도해 중심으로 작성

화재진압매뉴얼 활용성 제고

- (기존) 지휘차, 상황실 비치 활용 → (개선) 소방안전지도 제공

⇨ 웹 지도에서 직접 조회함으로써 활용의 편리성 증가

<現, 소방안전지도 제공 정보>

◦ 출동경로, 출동대 현황 및 동태, 차량부서위치

◦ 건축물 대장, 도면, 입주 다중이용업소 현황 및 평면도

◦ 화재진압작전도(건물현황, 소방시설현황, 층별현황 등)

※ 소방행정정보시스템 연계한 텍스트 중심의 정보임

합동 실전 대응훈련 강화

일  정 : 분기1회(반별)

대  상 : 16층 이상 고층건축물(아파트 포함)

주  관 : 현장지휘대장

내  용

- 건물구조 및 진압활동상 취약(위험)요인 등 사전 파악

- 출동경로 선정 및 소방차량 부서위치 등 확인(소방차 동원)

- 고가 ․ 굴절사다리차 등 고층 적응장비 최대한 활용

- 연결송수관 송수구 및 중간 가압송수장치 위치 등 확인

- 헬리포트 ․ 비상계단 등 소방대상물 사전정보 파악

- 훈련실시 후 자체평가 및 도출동 문제점 보완 등

※ 무 시나리오 방식, 상황별 실전 대응훈련 실시

※ 자위소방대 교육 훈련 병행 실시

동 원 : 지휘차,전문화재진압팀(구조대포함), 고가차, 굴절차 등 포함

방재실 순환근무제 운영 강화

일  정 : 분기 1회(반별)

대  상 : 30층 이상 고층건축물

근무자 : 고층건축물 전문 화재진압팀

- 소방 ․ 방재시스템 제어요령 숙지(장비 사용매뉴얼 작성 ․ 정비)

- 화재발생 시 소방 ․ 방재시설 효과적 활용방안 마련

- 건물 주요현황 ․ 화재취약장소 및 소방활동 여건 파악

※ 형식적인 방문 지양, 실제적인 근무로 운영의 효과 제고

전문 화재진압팀 교육·훈련 강화(우리서 3팀 30명 편성 운영 중)

일  정 : 월 1회(반별)

주  관 : 현장지휘대장, 구조대장

전문 화재진압팀 편성 ․ 정비

- 진압대원 및 구조대원으로 하되, 소방서 부(반)별 근무조 1팀(10명)씩 편성

⇒ 경력, 자질 등 고려 우수대원 선발

전문 화재진압팀 임무

- 방재실 점령, 화재상황 및 필요정보 등 출동대 제공

- 필요시 건물 내부 피난방송 및 자체 소방시설 가동 등

- 화재진압 및 인명구조

○ 화점층 신속 진입 화재진압

○ 화점층 및 취약장소 등 인명피해 우려 장소 집중검색

○ 옥상문 개방 등 연기배출, 피난로 확보

- 현장지휘관과 유 ․ 무선연락망 유지

※ 전문 화재진압팀 전원의 구체적인 역할지점을 통해 출동 즉시 시스템화된 진압전술 수행

119구조대원 인명구조 훈련(구조대)

○ 화재진압 ․ 인명구조를 위한 방화문 강제 개방훈련

○ 옥상 구조를 위한 항공구조 훈련(호이스트, 헬기낭 사용)

○ 고층건축물 옥상 등 인명구조를 위한 팀별 훈련

○ 완강기, 로프 등 인명구조 방법 현장실습 및 보유 특수장비 활용 훈련 등

Ⅵ		행정사항

현장지휘대장은 본 연간계획에 의거 기동출동(비상대피)훈련을 실시하며

대상처 관계자와 충분한 사전협의로 민원 불편 최소화 시켜주시고,

각 119안전센터(구조대)장은 고층건축물 화재진압, 인명구조대책 추진시

출동공백을 방지 출동태세에 만전을 기하여 주시고, 사전에 현장안전점검

관을 지정하여 동원인원에 대하여 안전사고 예방교육을 실시하여 훈련시

안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다하여 주시기 바라며,

고층건축물 화재진압 ․ 인명구조대책 추진 실적 : 익월 3일 限

- 고층건축물 훈련 동원 차량 및 인원 결과 입력시 대상물 관할안전센터에서

당일 출동 차량(지휘차 및 타 안전센터 출동 차량,인원) 전체를 합산하여 제출