- 2014년 -

교육용 구조기자재 구매 물품규격서

연 번	품 명	용 도	수 량		규 격 및 성 능 (세부규격서 참조)
1	에어백세트	인명구조 교육훈련용	2		- 구성품 : 에어백3개(소,중,대), 본체 1개, 레귤레이터1개, 듀얼데드맨 콘트롤러 1개, 공기주입호스 2개(서로 다른색상) - 특성 : 정전기 방지(anti-static), 자기 소화성(self-extinguishing)
2	적외선야간투시경	농연훈련안전확보	1		- 배율 : 무배율 (1 : 1), 대물 렌즈 : 20mm이상 - 배터리 : (2) 1.5 볼트 타입N batteries(10개포함) - 사용시간 : 적외선 사용에 따라 40~80시간 사용
3	레귤레이터 (수난호흡기세트)	수난구조훈련용 (인명구조사평가)	10		- 구성품 : 레귤레이터, 주호흡기, 보조호흡기, 압력게이지 - 레귤레이터 : 표준피스톤방식, 단열시스템(TIS) 저압포트4, 고압포트1 - 주호흡기 : 공기균형식(다운스트림) 밸브
4	부력조절기 (BC)	수난구조훈련용 (인명구조사평가)	10		- 장시간 내구성을 위한 헤비듀티 1000 데니어 코듀라 외장 원단. - 편안한 착용감을 위한 가벼운 420 데니어 나이론내장원단
5	수경	수난구조훈련용 (인명구조사평가)	10		- 2안식 마스크, 피봇버클, 실리콘(검정), 강화렌즈(투명) - 마스크 클리어를 위한 실리콘손잡이
6	스노클	수난구조훈련용 (인명구조사평가)	10		- 하이퍼드라이 시스템, 실리콘플렉스 튜브스타일 - 대용량 드레인 쳄버, 스노클 키퍼
7	오리발	수난구조훈련용 (인명구조사평가)	10	5	- 1종 : 3가지소재 블레이드식, 항력감소 구멍
				5	- 2종 : 제트핀, 풋포켓과 브레이드 밸런스 우수
8	야외교육용 천막	야외교육시 차광 및 방풍	4		- 크 기 : 300cm × 600cm × 300cm 이상 - 재질 : 프레임(스테인레스고급형 32mm), 천막(방수코틩) - 구성 : 벽면포함(모기장), 서울소방학교 인쇄
9	트랙션(프로)	인명구조사평가용	15		- 재 질 : 볼베아링 내장형 고합금알루미늄 - 인장강도 : 20KN 이상, UIAA/CE 인증
10	발등반기	산악구조훈련용	15		‐ 재질 : 알루미늄 합금강, 중량 : 120g이하 ‐ 사용 로프 직경 : 8~13mm
11	스위벨	산악구조훈련용	10		- 재질 : 고강도 알루미늄, CE(EN354), ISO 9001 인증 - 무게 : 160g이하, 파열강도 : 40KN 이상
12	와이어(가반식)윈치	인명구조사평가용	2		- 인양능력 : 올릴 때 (1.3톤 이상), 물체이동(1.8톤 이상) - 본체중량 : 9 Kg이하 - 구성품 : 본체, 표준와이어(20m)
13	수중펌프	인명구조사평가용	1		- 전압 : 단상 220V, 정격출력 : 1HP이상 - 본체중량 : 25Kg이하, 최대양수량 : 23,000(ℓ/h)이상 - 구성품 : 본체, 배수호스(20m)
14	만능도끼	인명구조사평가용	6		- 재질 : 특수 열처리 단조합금l(SM45C), 무게: 2.5kg 이내 - 표면처리 : 니켈크롬도금, 손잡이는 실리콘 고무코팅
15	바스켓들것	인명구조사평가용	4		- 알루미늄 후레임과 견고한 폴리에틸렌 재질(일체형) - 길이 : 220cm이하, 높이 : 20cm이하, 너비 : 65cm이하 - 무게 : 10kg이하, 제한적무게 : 270kg이상
16	훈련용 방화문세트	일반구조훈련용	1		- 재질 : 스틸 각 파이프, 스틸 체크판넬 - 크기 : 908mm×970mm×730mm(±5mm) - 구성 : 방화문개방 3종세트, 추가 : 수리부속/열쇠뭉치 각5개
17	구조로프 (11mm)	산악구조훈련용 (인명구조사평가)	5		- 재 질 : 폴리아미드계, 인장강도 : 25KN이상 - 신장율 : 5%이하, 직경:11mm, 길이:200m, UIAA/CE 인증
18	개인로프 (7mm)	산악구조훈련용 (인명구조사평가)	1		- 재 질 : 폴리아미드계, 인장강도 : 13KN이상 - 직경 : 7mm, 길이 : 200m, UIAA/CE 인증
19	테이프슬링 (20mm)	산악구조훈련용 (인명구조사평가)	1		- 재질 : 폴리아미드계 - 폭:20mm, 길이:200m, 인장강도:16KN이상, UIAA/CE 인증

품  명

에 어 백  세 트

용  도

○ 교통사고 및 붕괴사고 인명구조 교육훈련시 사용

○ 공기압력(공기호흡기 용기)이용 중량물 부양 공간확보용 장비

제  원

【 규격 및 성능 】

○ 재 질 : CR(클로로프렌 고무)/ 아라미드 강화

○ 규 격

구 분	부양력	부양높이	크기	무 게
소	11톤 이상	20㎝이상	37×37㎝이상	4㎏이하
중	24톤 이상	28㎝이상	48×58㎝이상	8㎏이하
대	40톤 이상	37㎝이상	65×69㎝이상	13㎏이하

○ 구성품 : 에어백3개(소,중,대), 본체 1개, 공기주입호스가 결합된 300bar,

(4,500psi)압력 레귤레이터1개, 8.0bar(116psi)용 듀얼데드맨 콘트롤러 1개,

8.0bar/5m용 공기주입호스 2개(서로 다른색상)

○ 특성 : 정전기 방지(anti-static), 자기 소화성(self-extinguishing)

○ 측면 디자인 : 둥근 모양 처리 (쉽게 삽입 가능)

【 납품조건 】

○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체)

○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품

○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것

○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부

외  형

(첨부된 이미지는 예시용임)

품 명	적 외 선 야 간 투 시 경
용 도	○ 농연 및 지하공동구 등 암흑속 인명구조 교육훈련시 교육생 안전확보용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 특징 : 두 눈으로 볼 수 있는 쌍안 타입, 헤드에 장착한 상태에서 들어 올릴 수 있음 (미간조절 가능, 헤드와 분리 가능) ○ 배율 : 무배율 (1 : 1), 대물 렌즈 : 20mm이상 ○ 배터리 : (2) 1.5 볼트 타입N batteries (10개포함) ○ 사용시간 : 적외선 사용에 따라 40~80시간 사용 ○ 사이즈 : 132x124x53mm(±5mm), 무게 : 400g이하(헤드 제외) 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	레귤레이터 (수난호흡기세트)
용 도	○ 수난(수중) 인명구조활동 및 교육훈련시 공기통과 연결 수중에서 호흡을 보조하는 장비
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 구성품 : 레귤레이터, 주호흡기, 보조호흡기, 압력게이지 ○ 레귤레이터 : 표준피스톤방식, 단열시스템(TIS), 저압포트4, 고압포트1 ○ 주호흡기 : 공기균형식(다운스트림) 밸브, 공기흐름 흡입저항 방지 ○ 보조호흡기 : 다운스트림 밸브(노란색 등 수중식별이 용이한 색상) ○ 압력게이지 : 0~400bar(아나로그) 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	부 력 조 절 기 (BC)
용 도	○ 수난(수중) 인명구조활동 및 교육훈련시 공기통과 연결 수중에서 호흡을 보조하는 장비
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 외장원단 : 장시간의 내구성을 위한 튼튼한 헤비듀티 1000 데니어 코듀라 ○ 내장원단 : 편안한 착용감을 위한 가벼운 420 데니어 나이론 내장원단 ○ 허리 사이즈 변화 연장 밸크로(Velcro) 부착, 복대조절 시스템 쉬운 관리와 세척 ○ 균형식 파워 인플레이터(BPI), 미끄럼 방지 기능을 갖춘 편안한 부드러운 백팩 ○ 2개의 밸크로 뚜겅 주머니, 교육적 효과를 위해 일반적인 탱크밴드 시스템 ○ 교육적 효과를 위해 일반적인 탱크밴드 시스템 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	수 경
용 도	○ 수난 인명구조 교육훈련시 수중 및 수상활동 시야확보용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 형태 : 2안식 마스크 ○ 재질 : 실리콘(검정 등 유색), 강화렌즈(투명) ○ 구조 : 소프트한 얼굴당김으로 착용후 얼굴에 자국이 없는 라운드에지 ○ 마스크 클리어를 위한 실리콘손잡이 ○ 자외선 차단 UV 코팅, 스커트 당김 스트랩, 피붓버클 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부 ○ 색상 및 사이즈 등 수요부서 협의
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	스 노 클
용 도	○ 수난 인명구조 교육훈련시 수경에 부착 수면호흡 보조용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 하이퍼드라이 시스템, 스노클 키퍼 ○ 실리콘플렉스 튜브스타일 ○ 대용량 드레인 쳄버 ○ 타원형의 퍼지 밸브 장착형 ○ 유연한 크리스탈 실리콘 자바라 ○ 수경스트랩과 결합이 용이한 구조 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부 ○ 색상 및 사이즈 등 수요부서 협의
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	오 리 발(2종)
용 도	○ 수난 인명구조 교육훈련시 수중 및 수상이동 보조용
제 원	【 1종. 규격 및 성능 】 ○ 3가지 소재 블레이드식 구성, 유연성과 편안함 최대화 ○ 항력감소 구명은 저항을 감소 ○ 전통적인 블레이드식 오리발 【 2종. 규격 및 성능 】 ○ 제트핀, 스프링스트랩 기본장착 ○ 풋 포켓과 브레이드 밸런스 우수 ○ 드라이슈트 착용시 높은 쾌적성 제공 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부 ○ 1종, 2종, 규격에 따른 각 50%(5착)씩 납품 ○ 색상 및 사이즈 등 수요부서 협의
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)
【 1종 오리발 】		【 2종 오리발 】

품 명	야 외 교 육 용 천 막 (캐노피)
용 도	○ 야외 교육훈련시 우천 및 직사광선으로부터 교육생 및 기자재 보호용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 프레임 : 재질(스테인레스 고급형32mm이상), 높이조절가능(최소 150cm, 최대 220cm 이상) ○ 구성품 : 프레임, 프레임커버, 지붕, 벽면, 팩 과 로프 ○ 크 기 : 가로 300cm × 세로 600cm × 높이 300cm 이상 ○ 중 량 : 45kg이하, 모 양 : 직사각형 ○ 천막(지붕,벽면) : 방수코팅원단 및 재봉선 방수테이프 부착(색상 : 주황) - 지붕 : 원단재질(Polyester Oxford 250D/250) 칼라코팅 - 벽면 : 원단재질(Polyester Oxford 210D) ○ 프레임(골조)과 천막(지붕,벽면) 벨크로 이용 탈부착 가능 【 납품조건 】 ○ 천막(지붕) 원단 인쇄 : “서울소방학교”(검정) 전·후2면 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	트 랙 션 (프로)
용 도	○ 중량물 운반이나 계곡 횡단시 요구조자를 끌어 올리는 기법에 적합한 제품으로 도르레와 고정 기능을 접목시킨 장비
제 원	【 규격 및 성능 】 - 재 질 : 볼베아링 내장형 고합금알루미늄 - 로프사용범위 : 8mm ~ 13mm - 작업하중 : 6kN 이상 - 파손강도 : 20kN 이상 - 무 게 : 170g 이하 - 제품성능 : CE (EN 567, EN 12278 기준) 등에서 승인된 제품 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	발 등 반 기
용 도	○ 로프하강 및 등반 인명구조사 실기평가시 발에 착용 등반을 보조하는 장비
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 프레임재질 : 알루미늄합금강 ○ 무게 : 120g이하 ○ 사용로프 범위 : 직경 8~13 mm의 싱글 로프 사용 ○ 보완적으로 CROLL과 ASCENSION 로프 크램프가 사용됨 ○ 스트랩 : 다이니마 슬링을 사용한 강화된 바닥끈 ○ 더블백 버클이 달려 있어 쉽게 조절됨 ○ CE, EN 규격에 맞게 인증된 제품 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	스 위 벨
용 도	○ 산악인명구조 교육훈련시 장비를 끌어 올리거나 내릴때 요구조자 등 물체가 회전함으로 인한 로프의 꼬임을 방지하여 안전성 제공
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 재질 : 고강도 알루미늄 ○ CE(EN 354) 인증 , ISO 9001 인증 ○ 무게 : 160g이하 ○ 최대 파열강도 : 40KN 이상 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	와 이 어 (가반식) 윈 치
용 도	○ 붕괴 및 교통사고 구조현장 등에서 중량물을 들어 올리거나 이동할때 사용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 인양능력 : 올릴 때 (1.3톤 이상), 물체이동(1.8톤 이상) ○ 본체중량 : 9 Kg이하, 본체크기 : 550 x 302 x 87mm(±5mm) ○ 조작시 와이어로프길이(분당) : 3.5m이상, 안전핀의 능력 : 약 2.5톤이상 ○ 후진레바와 개방레바를 공통사용 간편성, 앙카후크 스이벨스윙식 ○ 구성품 : 본체, 표준와이어(20m) 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	수 중 펌 프
용 도	○ 지하공간구조훈련시 방수후 집수장 물을 지상으로 배출
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 전압 : 단상 220V, 정격출력 : 1HP이상 ○ 본체중량 : 25Kg이하, 본체크기(mm) : 185 x 256 x 440(±5mm) ○ 전부하압력 : 1,500W이하, 전양정(입상고) : 17m이상, ○ 최대양수량 : 23,000(ℓ/h)이상, 토출구경(mm) : 50A나사 ○ 구성품 : 본체, 배수호스(20m) 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	만 능 도 끼
용 도	○ 지하공간 인명구조훈련시 구조물과 장애물을 제거용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 재질 : 특수 열처리 단조합금l(SM45C) ○ 무게: 2.5kg 이내, 길이: 58Cm 이상(전장) ○ 기능: 도끼, 빠루, 톱, 지렛대, 파괴기, 갈퀴 기능 ○ 표면처리: 니켈크롬도금, 손잡이는 실리콘 고무코팅 ○ 손잡이 : 감전방지 절연제 고무코팅, 톱 : 나사식 도끼 손잡이에 조립 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	바 스 켓 들 것
용 도	○ 인명구조사(2급) 요구조자들것고정 실기평가 종목 사용 ○ 지하구공간(맨홀)구조 교육훈련 등 요구조자 인양 및 운반등 사용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 재 질 : 폴리에틸렌, 알루미늄(일체형) ○ 길 이 : 220cm이하, 높 이 : 20cm이하, ○ 너 비 : 65cm이하, 무 게 : 10kg이하, 제한적재무게 : 270kg이상 ○ 염소나 기타 석유제품을 포함하는 화학물질에 손상 받지 않을것 ○ 둥근 황동고리는 헬기나 그 밖의 방법으로 들어올리기 위한 끈을 신속하게 사용하기 위해 들것의 무게중심부분에 부착 ○ 4개의 환자고정끈이 포함되어 있고, 환자이송시 환자가 편안함을 느낄 수 있도록 밀폐구조의 패드가 들것 내부 부착 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	훈 련 용 방 화 문 세 트
용 도	○ 인명구조교육훈련시 생활안전관련 각종 문 시건개방 교육용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 방화문 (개방 3종 세트) - 재질 : 스틸 각 파이프 (가이드 100/50-2.5T, 바닥면 100/50-2.5T) 스틸 체크판넬 바닥판, SCT 스틸 스프링 - 크기 : 908 × 970 × 730mm(±5mm) ○ 만능 방화문 해정기 - 무게 : 약 1 kg이하, 크기 : 40 cm이하 - 재질 : 크롬 도금된과 RQP가공된 디자인의 특수합금강 ○ 구성품 : 훈련용 방화문 본체, 만능 문개방기, 문손상 방지판, 내장된 일자드라이버, 수리부속품 및 열쇠뭉치 각5개(추가) 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	구 조 로 프 ( 200M )
용 도	○ 산악 및 고층건물의 등반, 하강 등 인명구조 훈련시 사용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 재 질 : 폴리아미드계, 절단저항이 강할것 ○ 길 이 : 200m, 무 게 : 75gr/m이하, 직 경 : 11mm ○ 정적 신장률 : 5%이하, 외피비율 : 49%이하 ○ 인장강도 : 25KN이상, 수분수축율 : 1.2%이하 ○ 제품인증 : CE, UIAA 인증 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부 ○ 색상 등 수요부서 협의
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	개 인 용 로 프
용 도	○ 산악 및 고층건물의 등반, 하강 등 인명구조 훈련시 보조 확보용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 길이 : 200m, 폭 : 7mm ○ 인장강도 : 13KN이상, 무게 : 34gr/m이하 ○ 구조작업 시 인명탈출 및 물체고정에 용이 ○ 제품인증 : CE, UIAA 인증 ○ 가볍고 식별이 용이한 색상으로 개인이 사용과 보관에 용이함 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부 ○ 색상 등 수요부서 협의
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)

품 명	테 이 프 슬 링
용 도	○ 각종 구조 활동 현장에서 사용목적에 따라서 확보물과 장비 (카라비너) 등에 연결하여 사용
제 원	【 규격 및 성능 】 ○ 재질 : 폴리아미드계 나이론사 ○ Type : 이중직조 ○ 폭 : 20 mm, 길이 : 200 m ○ 인장강도 : 16 KN 이상 ○ 미터당 중량 : 43g/m이하 ○ 제품인증 : CE, UIAA 인증 【 납품조건 】 ○ A/S 및 하자보수보증 2년 이상, (자체결함 및 불량 즉시 교체) ○ 제조(생산)기간 1년이내인 제품 ○ 사후관리(A/S) 위한 제작사(공식대리점) 공급증명서 제출할 것 ○ 납품 시 장비 운용에 대한 사용설명 및 한글본 제품사용설명서 첨부 ○ 색상 등 수요부서 협의
외 형	(첨부된 사진은 예시용 이미지임)