2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

장비점검 및 시험시공 계획

노면표시 도색업체의 공사수행 능력 및 품질을 평가하여 사업효과를 극대화하고 유지보수공사 시행에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

○ 사업기간 : 2014. 3. 27 ~ 2015. 2. 28

○ 시공업체 : 아람건설(주) 대표 김익신

○ 계약금액 : 314,185천원(관급자재 제외)

□ 서류제출

○ 시공계획서

○ 자재 제품자료(도료제조업체의 제품자료, 설치지침서)

○ 도료 품질시험성적서

○ 차선도색장비 사용계획서(기종, 성능, 상태)

○ 제출일시 : 2014. 04. 04(금)

□ 장비점검 및 시험시공 계획

○ 일  시 : 2014. 04. 08 (화) 10:00 ~ 16:00

○ 장비점검 및 시험시공 위치 : 월드컵로(기 설계완료구간)

○ 시험시공내역(도로 길이 약 100m)

- 백색 : 실선 30m, 파선 150m, 문자 105m, 횡단보도 325m

- 황색 : 실선 210m, 파선 105m

- 제거 : 횡단보도 160m

□ 참여 인원

○ 시공사 : 아람건설(주) 박희동 외 7인

○ 감리사 : (주)건영이앤씨 이정민 외 1인

○ 자재 생산업체 : 대화페인트 김장원

○ 발주처 : 토목7급 권세봉 외 3인

□ 차선도색 장비

○ 도 색 : 차선도색기(수동식 라인마커), 작업차량(2.5t, 4.25t) 등

○ 제 거 : 건식흡입형

□ 노면표시 반사성능 기준

시험시기	반 사 성 능(mcd/㎡･LUX)			두께
	백색	황색	청색
시공7일이내	240	150	80	2mm
우천시	70	40	20

□ 향후 계획

○ 시험시공 후 노면표시 반사성능 기준에 따라 적합여부 판정.

○ 시험시공 시 재료(도료, 유리알)의 적정성 검증을 위하여 품질시험 검사성적을 의뢰할 계획이었으나, 조달청 전문기관검사 실시대상물품으로 포함되어 조달청 검사성적결과에 따라 공사 시행.

붙 임 : 1. 위치도 및 현장사진 1부.

2. 노면표시 시공장비 점검표 1부.

3. 노면표시 검사 점검표 1부.  끝.

[붙임 1]

위치도 및 현황사진

위 치	월드컵로(마포구청역 ~ 세븐일레븐) 약 100m
100m

[붙임 2]

노면표시 시공장비 점검표

공사명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

점검자(감리사) :           (인)

확인자(발주처) :           (인)

구 분	장 비	용 도	적정 여부
차선도색 장비	융해 차량	용해차의 온도 확인 (200도)
	시공 장비	소형모터 장착 교반기
	시공 장비	유리알 살포기 장착 유무
	15cm시공기 2대 45cm시공기 1대	도색장비 규격별 보유 유무
차선제거 장비	집진 장착 차량	비산먼지 일체형 장비 유무
		시공성 확인
		흡입성 확인
		횡단보도 제거 가능성 확인

[붙임 3]

노면표시 검사 점검표(Check List)

공사명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

점검자(감리사) :           (인)

확인자(발주처) :           (인)

점검일자	14.04.08	시공장소	월드컵로(마포구청역 ~ 세븐일레븐) 약 100m

구 분	항 목	지적사항	적정 여부
시공검사	1. 도면 및 규격 검토
	2. 노면표시재질(시험분석성적서 요청-필요시)
	3. 유리알자재규격(시험분석 성적서 검토)
	4. 프라이머 도포(15-30분 건조후 도색)
	5. 도색전 먼지등 기타 청소여부
	6. 테이프 및 철판 사용 유무
	7. 공사전 분출구 조정 확인등(도색두께 2.0mm)
외관검사	1. 노면표시 색도 검토
	2. 차선 정렬상태 검토(작도 철저)
	3. 재도색시 기존도색크기와 동일 여부
	4. 노면표시설치 위치 적정 여부
	5. 노면표시 설치 후 도색 청결 상태
	6. 유리알 부착상태
	7. 노면표시 마무리 상태(횡단보도정렬 등)
	8. 노면표시 제거상태 확인(제거불량 재시공)
	9. 제거작업 없이 덧씌우기 여부 확인
검측항목	1. 노면표시 휘도측정(mcd/㎡․Lux)	백색:
	(10Km이내 20개소, 이상 1Km당 2개소, 90%Acc)	황색:
	2. 노면표시 너비 측정(10cm, 15cm, 30cm, 45cm)
	3. 노면표시 두께 측정(2.0mm이상)
	4. 노면표시 길이 측정(너비 15cm환산)
	5. 제거 물량 산출
안전관리	1. 전방 공사중 입간판 설치여부
	2. 라바콘으로 차량 통제여부
	3. 작업자 안전모, 야광반도 착용여부
	4. 안전요원 빨간 깃발 차량우회 유도여부