대형화재취약대상 선정기준

○ 고층건물 : 11층이상 고층건물(아파트 제외)

○ 복합건축물 : 연면적 30,000㎡ 이상

○ 병원 : 5층이상의 종합병원․정신병원․한방병원․요양원으로 병실의 수가 100실이상

○ 숙박시설 : 5층 이상으로 객실이 50실이상

(동일한 건물내에 다중이용업소가 있는 경우는 객실이 30실이상)

○ 공장 및 물류․냉동창고 : 하나의 건축물 연면적이 15,000㎡ 이상

(설치유지법시행령 제18조 별표6 제1호의 규정에 해당하는 공장은 제외)

○ 복합건물 : 5층이상으로 연면적 15,000㎡ 이상

(주상복합 건물로서 주택부분은 면적 제외)

○ 판매시설 : 시장․백화점 및 대형할인매장 등 연면적 10,000㎡이상

○ 유흥주점 : 지하층 또는 지상5층이상의 층에 설치된 바닥면적 330㎡이상으로 인명피해 및 화재의 위험도가 많은 곳 (기타층은 500㎡이상)

○ 위험물저장및처리시설 : 위험물제조소등 지정수량의 3,000배이상

(지하탱크저장시설, 지하암반저장시설은 제외)

○ 영화상영관 10개이상, 관람석 500석이상 또는 지하층에 설치된 영화상영관

○ 기타 소방서장이 지정하는 대상

- 다중이용업소(신종포함) : 영업장면적이 330㎡ 이상 또는 룸수 30실이상

- 고시원 : 독립방이 100실 이상

- 노유자, 장애인 수용시설

(바닥면적 330㎡이상 또는 연면적 1,000㎡이상으로 수용인원 100인 이상)

- 지하상가 : 연면적 1,000㎡이상

- 기타 소방서장이 지정하는 대상