2014년도 도로복구 원인자부담금 징수단가표 (단위 : 원/㎡)
종별	부호	적용단면	직접복구비		간접복구비			적용범위
아스팔트 포장도로	A-1	표 층 : 5cm 중 층 : 15cm 기 층 : 20cm 보조기층 : 40cm	주간	144,720	야간	표층, 중층	70,357	■ A-1 : 폭 20m 이상 도로 ■ A-2 : 폭 20m 미만 도로 ■ 직접복구비 중 ( )의 단가는 터파기와 잔토처 리 공종이 없는 경우 적용 ※ 평삭 및 덧씌우기는 차로단위 복구시 적용 (간접복구비 미적용) ※ 버스중앙차로 적용시 포장종류에 따라 선택 적용
				(100,199)
			야간	177,135	야간	덧씌우기	16,272
				(127,211)
		평삭 및 덧씌우기 (일반)	주간	20,177
			야간	23,032
		평삭 및 덧씌우기 (투배수성)	주간	26,714
			야간	29,938
		평삭 및 덧씌우기 (개질)	주간	24,780
			야간	27,799
	A-2	표 층 : 5cm 중 층 : 7.5cm 기 층 : 20cm 보조기층 : 30cm	주간	118,262	주간	표층, 중층	43,006
				(83,759)
			야간	149,662	주간	덧씌우기	14,825
				(111,730)
		평삭 및 덧씌우기 (일반)	주간	20,177
			야간	23,032
콘크리트 포장도로	C-1	표층 : 20cm 보조기층 : 20cm	주간	81,346	주간	표층	62,091	■ 폭 6m이상 도로
				(59,085)		덧씌우기	14,825
	C-2	표층 : 15cm 보조기층 : 15cm	주간	62,281	주간	표층	47,094	■ 폭 6m미만 도로
				(45,585)		덧씌우기	14,825
아스팔트 덧씌우기 포장도로	CA-1	표층(아스콘) : 5cm 표층(콘크리트) : 20cm 보조기층 : 20cm	주간	104,764	주간	표층	78,841	■ CA-1 : 폭 6m이상 도로 ■ CA-2 : 폭 6m미만 도로 ■ 직접복구비 중 ( )의 단가는 터파기와 잔토처 리 공종이 없는 경우 적용 ※ 평삭 및 덧씌우기는 차로단위 복구시 적용 (간접복구비 미적용)
				(79,721)		덧씌우기	14,825
		평삭 및 덧씌우기(일반)	주간	20,177
	CA-2	표층(아스콘) : 5cm 표층(콘크리트) : 15cm 보조기층 : 15cm	주간	85,699	주간	표층	65,703
				(66,221)		덧씌우기	14,825
		평삭 및 덧씌우기(일반)	주간	20,177
보도	일반 보도블록	표층 : 6cm 모래 : 4cm 기층 : 10cm	주간	39,983	주간	표층	18,831	■ 단, 보차도가 구분되지 않은 도로의 경우에는 차량 통행의 유·무에 따라 보조기층의 사용량을 증·감할 수 있다 ■ 포장 재질이 다른경우 관리청복구 연간단가 계약금액으로 산정 적용
			야간	54,222
	소형고압 블록	〃	주간	42,963	주간	표층	21,811
			야간	58,916
	점토블록	〃	주간	50,891	주간	표층	29,739
			야간	66,844
	콘크리트 가공블록	〃	주간	51,714	주간	표층	30,563
			야간	67,668
	화강판석	표층 : 3~5cm 몰탈 : 4cm 콘크리트 : 10cm 기층 : 10cm	주간	222,378	주간	표층	97,240
			야간	316,916		기초	18,983
	인조 화강판석	〃	주간	181,194	주간	표층	76,648
			야간	275,732		기초	18,983
	투수성 아스팔트	표층 : 4cm 기층 : 10cm 모래 : 5cm	주간	48,455	주간	표층	28,506
			야간	64,589		덧씌우기	26,687
보도횡단차량출입시설	블록포장	보도블록표층 : 8cm 모 래 : 3cm 콘크리트 : 10cm 보조기층 : 15cm	주간	89,301	주간	표층	22,331	■ 소형고압블록으로 단출된 단가로 포장 재질이 다른 경우 관리청복구 연간단가 계약금액으로 산정 적용
			야간	130,174
	아스팔트포장	표층(아스콘) : 5cm 기층(콘크리트) : 15cm	주간	68,800	주간	표층	20,177	■ 기층은 와이어 매쉬 포함 ■ 기층과 표층 사이 텍코팅
			야간	93,636		덧씌우기	14,825
	콘크리트포장	표층(콘크리트) : 15cm 기층(골재) : 15cm	주간	62,281	주간	표층	47,094
			야간	85,967		덧씌우기	14,825
노면표시 (주간)	백색	차선(실선)	주간	3,953	주간	차선(파선)	5,075	■ 수동식, 폭 15cm ■ m당 단가
		횡단보도	주간	4,329	주간	문자기호	6,057
	황색	차선(실선)	주간	4,269	주간	차선(파선)	5,391
	청색	차선(실선)	주간	4,363	주간	차선(파선)	5,487