배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 24~28		점 검 자		민 영 진
시 설 명	한남배수지		시설용량		700㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항	육안점검결과 특이사항 없음

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 24~28		점 검 자		민 영 진
시 설 명	보광		시설용량		20,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항	육안점검결과 특이사항 없음

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 24~28		점 검 자		민 영 진
시 설 명	남산대배수지		시설용량		40,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항	육안점검결과 특이사항 없음

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 24~28		점 검 자		민 영 진
시 설 명	남산소배수지		시설용량		1,100㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항	육안점검결과 특이사항 없음

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 24~28		점 검 자		민 영 진
시 설 명	도원배수지		시설용량		900㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항	육안점검결과 특이사항 없음

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 24~28		점검자			민 영 진
시설명	약수		시설용량			2,000㎥/일
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무
	지붕방수	• 지붕의 방수상태
	환기	• 환기장치의 이상유무
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				무인시설
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 24~28		점검자			민 영 진
시설명	보광		시설용량			3,085㎥/일
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무
	지붕방수	• 지붕의 방수상태
	환기	• 환기장치의 이상유무
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항	육안점검결과 특이사항 없음

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 24~28		점검자			민 영 진
시설명	남산		시설용량			3,300㎥/일
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무
	지붕방수	• 지붕의 방수상태
	환기	• 환기장치의 이상유무
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황				해당없음
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태				해당없음
	구내도로	• 구내도로 등의 상태				지하에 설치됨
	배수시설	• 배수시설의 상태				해당없음
	울타리	• 울타리 등의 상태				해당없음
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				무인시설
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항	육안점검결과 특이사항 없음

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 24~28		점검자			민 영 진
시설명	도원		시설용량			862㎥/일
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무
	지붕방수	• 지붕의 방수상태
	환기	• 환기장치의 이상유무
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항	육안점검결과 특이사항 없음

상수도 관로 점검표( 교량 현수관 )

(중부수도사업소 급수운영과)

점검일시		2014. 1. 28	점검자	민영진
구경, 연장		D= 800 ㎜, L= 200 m	준공연도	2004
관로위치 (주소)		한남1동 501
점검내용		점 검 결 과	비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부		육안 점검결과 특이사항 없음
밸브 등 부속시설 상태		육안 점검결과 특이사항 없음
관로지지 등 안전시설 상태		육안 점검결과 특이사항 없음
특기사항

상수도 관로 점검표( 교량 현수관 )

(중부수도사업소 급수운영과)

점검일시		2014. 1. 28	점검자	민영진
구경, 연장		D= 250 ㎜, L= 100 m	준공연도	1987
관로위치 (주소)		봉래동 1-45
점검내용		점 검 결 과	비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부		철거완료
밸브 등 부속시설 상태		철거완료
관로지지 등 안전시설 상태		철거완료
특기사항

상수도 관로 점검표( 교량 현수관 )

(중부수도사업소 급수운영과)

점검일시		2014. 1. 28	점검자	민영진
구경, 연장		D= 400 ㎜, L= 100 m	준공연도	1987
관로위치 (주소)		봉래동 1-45
점검내용		점 검 결 과	비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부		육안 점검결과 특이사항 없음
밸브 등 부속시설 상태		육안 점검결과 특이사항 없음
관로지지 등 안전시설 상태		육안 점검결과 특이사항 없음
특기사항

상수도 관로 점검표( 교량 현수관 )

(중부수도사업소 급수운영과)

점검일시		2014. 1. 28	점검자	민영진
구경, 연장		D= 600 ㎜, L= 20 m	준공연도	1975
관로위치 (주소)		한강로3가 40-19
점검내용		점 검 결 과	비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부		피복이 노후화
밸브 등 부속시설 상태		육안 점검결과 특이사항 없음
관로지지 등 안전시설 상태		육안 점검결과 특이사항 없음
특기사항

상수도 관로 점검표( 교량 현수관 )

(중부수도사업소 급수운영과)

점검일시		2014. 1. 28	점검자	민영진
구경, 연장		D= 300 ㎜, L= 30 m	준공연도	2003
관로위치 (주소)		한강로3가 40-19
점검내용		점 검 결 과	비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부		육안 점검결과 특이사항 없음
밸브 등 부속시설 상태		육안 점검결과 특이사항 없음
관로지지 등 안전시설 상태		육안 점검결과 특이사항 없음
특기사항

배수지, 가압장 점검사진

한남배수지	항 출입 구조물	보광배수지	축대부
남산대배수지	인입관	남산소배수지	출입구 및 구조물
도원배수지	항 출입 구조물

약수가압장	가압장 내부	보광가압장	가압장 내부
남산가압장	지하화된 전경	도원가압장	가압장 내부