문서번호	요금과-6514
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
협조	급수운영과장
	시설관리과장

2014년 유수율 목표설정

2014.  3.

서부수도사업소

(요금과)

2014년 유수율 목표 설정

■ 구별 ․ 중블록별 유수율 목표

중블록명	‘14년 유수율 목표			공급량관리		조정량 담당
	공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	담당	총괄주사
계	122,524	119,338	97.40
서대문계	35,584	34,636	97.34
홍 은	8,601	8,315	96.67	박응희	김홍준	김훈래
백 련9	2,180	2,125	97.48	노운학	김홍준	강충성
백 련	7,313	7,073	96.72	박응희	김홍준	김흥만
백 련6	6,085	5,977	98.22	노운학	김홍준	안기홍
증 산3	3,787	3,761	99.31	양재덕	김홍준	최경아
남 산4	7,618	7,385	96.94	노운학	김홍준	박기홍
마포계	45,023	43,453	96.51
증 산4	8,393	8,234	98.11	정성식	최종복	이희대
증 산5	11,421	11,192	97.99	정성식	최종복	최승균
와우산1	8,380	7,998	95.44	김병주	양갑섭	김성수
와우산2	15,228	14,528	95.40	신정우	양갑섭	이웅재
만 리3	1,601	1,501	93.75	전성호	최종복	오효상
은평계	41,917	41,249	98.41
불광터널	22,226	21,869	98.39	강병국	천성훈	김기곤
증 산1	6,039	5,941	98.33	김찬모	류동열	윤정란
증 산2	5,990	5,896	98.38	신동철	류동열	이종명
진 관	7,662	7,543	98.40	김기문	천성훈	지창구

※ 본부 누수방지과 사업소별 유수율목표 확정통보(2014.3.4.)에 따라 서부사업소 구별, 중블록별

목표 재설정

■ 주요 단위사업별  추진 목표

구 분	목표	추 진 방 향	주 관 과
지 하 누수탐지	290건	○ 일반탐지 지양하고 다점형 위주로 탐지 시행 ○ 누수탐지 세부계획 수립하여 체계적인 계획탐지 실시 ○ 급수관 및 보도블록 탐지 지양하고 배수관 위주 탐지 ○ 유수율 저조 및 공급량이 증가되는 중블록 집중 탐지	급수운영과
노후배관망 정 비	11.0㎞	○ 350㎜이하 배급수관 : 8.3㎞ (공급취약관로 3.13, 세척갱생관 3.83, 검정PE관 1.32,) ○ 400㎜이상 송배수관교체 2건 : 2.7㎞ ○ 노후밸브 교체 시 노후 퇴수밸브 우선 교체 ○ 아연도강관 및 PVC관 집중 정비	급수운영과 시설관리과
불용관 정 비	1.2㎞	○ 철거 및 분기점 폐쇄로 누수요인 근원적 차단	급수운영과 시설관리과
중블록 유수율 관리	15개소	○ 중블록별 담당자 지정 및 유수율 목표관리제 추진 ○ 블록 특성 등을 고려한 유수율 향상방안 모색 ○ 유수율 저조블록 중점관리	급수운영과 시설관리과 요 금 과
가압급수 지역관리	28개소	○중점관리:유수율100%이상(4개소) 및 유수율91%미만 (6개소) 집중관리 ○ 적정관압 유지 : 1.5 ~ 3㎏f/㎠ ○ 가압 급수지역 명확화 및 유수율이 낮은 지역 향상 추진	급수운영과 시설관리과
재개발 재건축 지역관리	11개소	○ 관리대상 : 관리처분(이주및 철거): 11개소, ※ 착공14개소, 사업시행 인가지역 29개소 ○ 취약한 관리처분계획 인가된 현장 중점관리 ○ 누수, 부정급수 등 확인 점검 ○ 관리계획에 의한 정기적인 순찰 점검 시행 ○ 이주와 철거시기에 맞추어 골목단위 분기점 폐쇄 ○ 사업중지 현장은 관리주체가 없으므로 지속적인 점검	급수운영과 시설관리과 요금과
조례위반 단 속	1,914 천㎥	○ 재개발․재건축등 공사현장 현장순찰 강화 (대규모공사장 주1회이상 순찰) ○ 취약업소 (사우나, 복합건물 등) 관리검침 실시 ○ 소화전 등 옥외급수전을 용도외 사용하지 않도록 홍보 및 현장점검	요금과