2014 양천구 긴급구조종합훈련 (안)

□ 조치사항

① 구조공작차로 싱크홀 차량 견인하는 방법?

- 구조공작차를 이용한 차량 견인은 공작차 견인하중의 범위를 벗어나는 것으로 크레인 또는 대형렉카차를 이용

② 싱크홀 상황 재현은 비계(건축용어)와 박스로 재현, 다른 방법은?

- 공사장 가림막 또는 건설 폐자재 등을 이용

③ 차량 내 요구조자 구조는 어떤 방식으로?

- 구조대원과 구급대원을 동시 투입하여 구조대원의 차량상부 등을 절단 후 구급대원의 신속하고 정확한 응급처치 후 구급차를 사고차량 인근에 배치하여 사실감 있는 구조현장 재현.

④ 관람석 인명구조는 어떤 방식으로?

- 관람석 일부가 붕괴 된 것으로 가정 요구조자가 콘크리트등에 매몰되어 있는 것을 중량물구조기구를 이용 콘크리트 잔해등을 제거 후 매몰된 요구조자 구조

⑤ 화재진압 전술 등 ?

- 씽크홀로 인한 가스배관 파열등으로 가스가 누설되고 있는 것으로 가정 씽크홀에 추락한 자동차등에 화염에 휩싸여 있는것을  소방차량(굴절,고가,펌프차량)이 씽크홀로 집중방수