2014년 주유취급소 소방검사 계획

2014. 7.

강 동 소 방 서

(예 방 과)

2014년 주유취급소 소방검사 계획

주유취급소에 대한 소방검사를 통하여 여름철 폭염기 유증기 발생으로 인한 화재를 사전에 예방하고, 위험물안전관리자에 대한 교육을 통하여 자율적인 안전관리 분위기를 정착시키고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 본부 예방과-4487호(2014. 2. 25.)2014년 위험물 안전관리 기본계획 알림

❍ 소방방재청 방호조사과-3582(2014. 6.24.)호 『폭염기 셀프주유취급소 소방검사 계획 알림』

❍ 본부 예방과-13642(2014. 6.30.)호 『주유취급소 소방검사 계획 알림』

❍ 위험물안전관리법 제22조(출입·검사), 규제업무처리규정 제10조(소방검사)

Ⅱ		추진방향

❍ 법규에 의한 정밀한 소방검사 추진으로 안전한 저장·취급 환경 조성

❍ 소방검사 시 소방안전교육을 함꼐 실시하여 자율적인 안전의식 고취

Ⅲ		세부 추진계획

□ 주유취급소 정기소방검사

❍ 기    간 : 2014. 7.16. ~ 7.30.

❍ 대    상 : 주유취급소 27개소

※ 진도 여객선 침몰 관련 특별안전점검 기 실시 대상도 이동탱크저장소

보유현황 파악 및 폭염기 셀프주유취급소 소방검사차 병행 실시함

❍ 조 사 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당

❍ 내    용

- 검사 전 확인사항

․ 제조소등의 허가사항 및 위험물안전관리자 선·해임 등 각종 신고사항

․ 법령위반 및 사고발생 이력

- 검사 시 확인사항

․ 위험물시설의 위치·구조·설비의 불법변경 및 불법위험물 저장·취급 여부

․ 정기점검기록표 및 허가 관련 서류 등

․ 위험물안전관리자 선임 및 실제 근무실태 확인

□ 폭염기 셀프주유취급소 소방검사

❍ 기    간 : 2014. 7.16. ~ 7.30.

❍ 대    상 : 셀프주유취급소 9개소

❍ 방    법 : 주유취급소 정기소방검사와 병행실시

❍ 내    용

- 셀프주유소 시설기준 적합여부 / 정전기방지패드 설치현황 파악

- 위험물안전관리자 선임 및 대리자 지정여부 등

□ 지정수량 미만 이동탱크저장소 소방검사

❍ 기    간 : 2014. 7.16. ~ 7.30.

❍ 대    상 : 주유취급소 소유 지정수량 미만 이동탱크저장소

❍ 방    법 : 주유취급소 정기소방검사와 병행실시

❍ 내    용 : 보유 현황 파악 및 위험물안전관리 조례 준수 여부 확인

Ⅳ		결과조치

❍ 소방검사 결과 위법사항은 형사입건, 과태료부과 ,행정명령 등 적의조치

❍ 시정명령은 이행기한의 다음날부터 기산하여 5일 이내 그 이행여부 확인

※ 병행추진사항 : 관계인 및 종사자 대상 안전교육 실시

- 위험물 사고 발생 시 초동대처 요령

- 정기점검 실시 및 안전관리자가 수행하여야 하는 업무

- 지위승계 등 민원처리 기한 적용 기준의 안내

․ 지위승계 신고기한  : 지위승계일의 다음날을 기산일로 하여 30일 이내

․ 안전관리자 재선임기한 : 퇴직사유(해임 또는 퇴직)가 발생한 날부터 30일 이내

․ 안전관리자 선(해)임 신고기한 : 선(해)임한 날로부터 14일 이내

․ 용도폐지에 따른 신고기한 : 용도폐지한 날로부터 14일 이내