※ 붙임2 부적합 사항/ 신축, 누락헬기장 현황

고층건물 옥상헬기장 조사결과

□ 점검결과 현황

연번	관할서	건물명	주소	층수	전화번호	법정여부	공역 구분	사용 가부	활용여건	점검결과
1	용 산	GATEWAY 타워	용산구 후암로 107 (용산구 동자동12-5)	24/6	727-5559	법정	공역A	가	구낭	적 합

□ 부적합 조치결과(해당없음)

연번	건물명	위반내용 및 조치결과
		위반내용	조치결과
1
2

□ 신축 및 누락헬기장 현황(해당없음)

연번	관할서	건물명	주소	층수	전화번호	법정여부	공역 구분	사용 가부	활용여건	비고
1
2

※ 붙임3 예시

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	GATEWAY 타워				소유자		동부화재		소방안전 관리자	양재목
주 소	용산구 후암로 107 (용산구동자동12-5)			건축허가/준공일			1986.8.5/ 1991.9.10		전화번호	727-5559 *************
층 수	24/6	연면적	40,599.69㎡			11층이상면 적		12,307.49㎡	법정여부	법정
확 인 내 용						확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능						헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)						표지 적정규격내 있음
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물						장애물 설치없음/양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부						헬리포트 주변 비산물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부						대피로 확보됨
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향						동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지						특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건						헬기 구조낭 활용 가능함
9. 기타 참고사항

조사일자   2014년  10 월 7 일

조 사 자  소속 후암119안전센터  계급 소방장  성명 유제국 (인)

조 사 자  소속 후암119안전센터  계급 소방장  성명 김용선 (인)