2014년 취·송수유량계 현황

구분	순번	유량계 명		형 식	구경 (mm)	설치 년도	제 작 사	비 고(입회)
광암	1		취수(원 수)	습식	2800	2013	씨엠엔텍	팔당,광암,본부
	2		송수(우면산)	습식	2200	2013	씨엠엔텍	본부,광암,강동
	3		송수(청 담)	습식	2200	2013	씨엠엔텍	본부,광암,강동
				휴대용		2005	CONTROLOTRON
암사	4		1취수 - 1	건식	2200	2006	(주)자인테크	본부,암사
	5		1취수 - 2	건식	2200	2006	(주)자인테크	본부,암사
	6		2취수	건식	2200	2007	(주)자인테크	본부,암사
	7		1송수-우면산(원수)	건식	2200	2012	(주)자인테크	본부,암사,강동,충주
	8		1송수 - 방배(원수)	건식	2200	2012	(주)자인테크	본부,암사,강남,충주
	9		1송수-노량진(원수)	건식	2200	2012	(주)자인테크	본부,암사,남부,충주
	10		2송수 - 방배(원수)	건식	1500	2007	(주)자인테크	본부,암사,강남,충주
				휴대용		2004	CONTROLOTRON
영등포	11		취수(원수)	습식	2400	2010	㈜씨엠엔텍	본부,영등포,충주
	12		1정수장(신 정)	습식	1800	2012	㈜씨엠엔텍	본부,영등포,강서
	13		2정수장(금 천)	습식	900	2009	㈜씨엠엔텍	본부,영등포,강서,남부
	14		2정수장(우장산)	습식	1200	2010	㈜씨엠엔텍	본부,영등포,강서
	15		공업용수	습식	600	2010	㈜씨엠엔텍	본부,영등포
				휴대용		2005	CONTROLOTRON
강북	16		강북구의(원수)	습식	2200	2011	㈜수인테크	본부,강북,충주
	17		강북뚝도(원수)	습식	2200	2011	㈜수인테크	본부,강북,충주
	18		취수(원수)	습식	2600	2008	(주)수인테크	본부,강북,충주
	19		송수 A	습식	2400	2008	(주)수인테크	본부,강북,동부, 북부,중부,서부
	20		송수 B	습식	2400	2008	(주)수인테크
	21		송수 C	습식	2400	2008	(주)수인테크
				휴대용		2004	CONTROLOTRON
뚝도	22		구취수(원 수)	습식	2200	2004	(주)창민테크	본부,뚝도,충주
	23		신취수(원 수)	습식	2200	2002	(주)창민테크	-
	24		송 수(대현산)	습식	2200	2011	㈜씨엠엔텍	본부,뚝도,동부
	25		송 수(와우산)	습식	1650	2013	㈜씨엠엔텍	본부,뚝도,동부, 중부,서부
				휴대용		2007	CONTROLOTRON
구의	26		1공장 취수	습식	1650	2009	㈜수인테크	본부,구의
	27		1송수(용 마)	습식	1350	2012	㈜씨엠엔텍	본부,구의,동부
	28		1송수(아차산)		1200	2012	㈜씨엠엔텍	본부,구의,동부
				휴대용		2004	CONTROLOTRON