문서번호	도로시설과-15065
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	강구조물팀장	도로시설과장	시설안전정책관

2014년 9월 용접관련 품질 및 안전점검 계획

2014. 8

도시안전실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도시기반시설본부	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

2014년 9월 용접관련 품질 및 안전점검 계획

강구조 시설물 안전점검 및 인수대상 신규 강구조건설공사의 품질 · 안전점검을 시행하고, 정밀안전진단 및 정밀점검 적정성여부를 확인하고자 함.

Ⅰ. 강구조시설물 안전점검

대상 : 도시안전실 강구조시설물 133개(연장 98km, 점검길이 318Km)

- 강구조시설물의 용접결함과 시설물의 손상 여부 점검

구 분		한강교량	일반교량	고가차도	입체교차
합 계	133	19	50	48	16
동 부 도로사업소	14	4	6	3	1
서 부 도로사업소	30	4	12	14	0
남 부 도로사업소	25	4	6	15	0
북 부 도로사업소	13	0	5	5	3
성 동 도로사업소	26	4	12	3	7
강 서 도로사업소	25	3	9	8	5

9월 점검 계획 : 5개 강구조시설물 직접 점검

NO.	시 설 물 명	관리 부서	교량형식	비 고
1	북부간선고가 (월릉진입A램프/진출 B램프)	북 부 교량보수과	STB	3,4일
2	잠실대교 북단램프D	성 동 교량보수과	STB	18일
3	영동대교 북단램프D	성 동 교량보수과	STB	19일
4	고척교	강 서 시설보수과	SPG	15,16일
5	구일고가	강 서 교량보수과	STB	22,23일
비고	점검일은 내부 일정에 따라 변경될 수 있음

점검내용 : 용접결함 및 구조적 결함 유무 등 안전 저해 요인 확인

Ⅱ. 강구조시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역상태 점검

대상 : 강구조시설물 133개 중 14년도 정밀안전진단 추진 시설물               및 14년도 정밀점검 용역 추진 시설물

구 분		한강교량	일반교량	고가차도	입체교차
합 계	133	19	50	48	16
동 부 도로사업소	14	4	6	3	1
서 부 도로사업소	30	4	12	14	0
남 부 도로사업소	25	4	6	15	0
북 부 도로사업소	13	0	5	5	3
성 동 도로사업소	26	4	12	3	7
강 서 도로사업소	25	3	9	8	5

- 14년도 정밀안전진단 시설물(12개 시설물)

① 홍제천고가        ② 동작대교         ③ 잠실대교

④ 탄천2고가         ⑤ 염천교           ⑥ 삼각지고가

⑦ 북부고가         ⑧ 아차산교           ⑨ 자양고가

⑩ 신정교           ⑪ 오류고가          ⑫ 염창IC

- 14년도 정밀점검용역 시설물 약 40개 시설물

9월 점검계획 : 2014년 실시 예정인 강구조시설물 안전점검 및 정밀안전진단의 현장조사 일정에 맞추어 점검

주요 점검 내용

- 강구조 전문가 참여 여부 및 실 투입상태 확인

- 강구조시설물의 붕괴유발부재 등 주요부재 점검 누락여부

- 비파괴검사 주요부재 누락여부 확인 및 비파괴지도 작성 교육

- 안전점검 및 정밀안전진단 용역결과 적정성 검토

Ⅲ. 강구조 공사장 품질점검

대상 : 도시안전실 인수대상 시설물의 건설공사장 및 보수공사장

계	신규교량 및 시설물 설치 및 보수	제 작 장 (강교 및 철골)	기타, 사업소보수 공사장 등
16개 현장	5	5	6

9월 점검 계획 : 6개

① 암사대교건설공사           ② 용비교~행당중간도로개설공사

③ 응봉교확장및성능개선공사   ④ 강남순환도시고속도로7-2공구

⑤ 고척교확장공사(강교제작장)

⑥ 강남순환도시고속도로7-1공구(강교제작장)

2014년 실시 예정인 시설물 보수공사(일상유지 및 단일공사 등) 중 강구조시설물 관련 보수시 현장점검

- 도로사업소에서 실시 중인 강구조시설물 보수공사의 품질 및 안전점검

주요 점검 내용

- 용접 및 도장관련 품질관리 이행실태    - 유자격 용접사의 현장작업 여부

- 기타, 용접화재 등 안전관리 상태 점검

Ⅳ. 조치사항 및 행정 사항

건설현장 지적사항에 대하여는 [시정지시전 발부]하여 발주부서에 통보

- 지시내용을 “시정지시전 관리대장”에 기록 후 사후관리

강구조 시설물의 점검결과를 담당부서에 통보하여 조치토록 함

- 문제점의 내용은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리

점검에 필요한 이동수단 : 점검차량 또는 업무택시

- 교량 또는 공사장이 대중교통을 이용하기 어려운 곳에 위치함. 끝.