개발장비 설명서

장비명 : 커플링 이물질 제거, 복원, 보호기능 소방호스

개발자	소 속	노원소방서		계급․성명	소방장 남재명
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2014.06.20		제작비	300천원
제 원	o 암 커플링 나사산 수직홀 3줄 구성[40mm, 65mm 공통적용] o 수 커플링 보호캡 나사산 수직홀 6줄 구성, 말단부 고무링 적용 [40mm, 65mm 공통적용]
사용법 및 조작법	o 수직홀을 적용시킨 암 커플링에 수 커플링 결합 사용함 o 소방호스 적재 및 회수 시 수 커플링 보호 캡 탈 부착 사용함
개 선 효 과	o 소방호스 체결 시 방해가 될 수 있는 이물질이 수 나사산에 붙어 있어도 나사산에 수직홀(3줄)이 되어있어 체결과정에서 홀 안에 이물질 등이 집적되어 커플링 체결이 원활하게 되는 효과가 있음 o 호스전개 및 회수 시 발생되는 이물질 침투 및 파손 등에 대비한 암 커플링 보호캡 장착으로 나사산 등 결합부위가 보호되는 역할을 하여 호스 간 연결이 용이함 o 호스연장 시 보호캡 탈착에 평균 3초정도 소요되나 나사산 변형, 이물질 집적 등으로 인한 결합지연 및 소방호스 스패너 사용으로 인한 소요시간을 회피할 수 있어 더욱 신속한 대응이 가능함 o 소방호스 연결 불량에 따른 무리한 결합으로 발생되는 진압대원의 손목관절 보호에도 도움 됨

보 조 자 료

관련사진	설 명
호스이물질축적사진 (호스세척 시)	소방호스 세척 후 이동과정 등에서 바닥에 이물질 등이 쟈켓트에 붙어 호스 걸이대 건조 시 물과 함께 아래로 내려오며 이중 일부 이물질 등은 수 커플링 나사산에 집 적하게 되나 관리과정에서 관심 및 문제점 에서 도외시 되어 왔었다.
호스이물질축적사진 (정밀사진)	화재, 훈련 등에서 소방호스 전개 및 회 수 시 바닥이나 기타 물체에 충돌하여 수 커플링의 변형 등이 발생되고 이후 사용 에서 호스 간 결합 시 나사산 결합 불량과 고무링 밀착이 고르게 되지 않아 누수 및 조임 불량 등의 문제가 발생하였다.
제작과정사진	수직홀 3줄로 구성된 암 커플링에 수 커플 링을 결합하게 되면 이물질 등이 묻어 있 더라도 나사산 홀에 집적되어 조임 불량 등의 문제점이 해결되며 암 커플링 속 고 무링과 수 커플링의 선단부의 고른 밀착으 로 누수가 차단된다.(실험에서 수직홀 3 줄로 인한 누수 문제점은 없음)
보호용 캡	수 커플링 보호캡은 나사부의 파손 등을 예방하는 효과 이외에 6개의 홀이 이물질 제거 및 수 커플링의 이상 유무를 사전 점 검 가능하게 하며 간단히 변형된 나사산도 복원 시킬 수 있는 역할을 한다.