겨울철 한파 대비 점검결과(총괄)

사업소	강서수도사업소			점검자		정지형
분야별	점검항목	전체지점 수	정상지점 수		이상지점 수		이상내용 상세
측정기	한파대비	22	22		0		이상내용 없음
	유지관리	22	22		0		이상내용 없음
	소모품 확보	22	22		0		이상내용 없음
부대 설비	한파대비	22	22		0		이상내용 없음
	배수환경	22	22		0		이상내용 없음

겨울철 한파 대비 점검표(우장산배수지)

점검지점	우장산배수지(유출)		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(우장산배수지)

점검지점	우장산배수지(유입)		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(화곡배수지)

점검지점	화곡배수지		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(목동배수지)

점검지점	목동배수지(유츨)		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(목동배수지)

점검지점	목동배수지(유입)		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(신정배수지)

점검지점	신정배수지(유츨)		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(신정배수지)

점검지점	신정배수지(유입)		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(신월배수지)

점검지점	신월배수지		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(개봉배수지)

점검지점	개봉배수지		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(오류2배수지)

점검지점	오류2배수지		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(온수배수지)

점검지점	온수배수지		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(강서수도사업소)

점검지점	강서수도사업소		점검일자	2014.11.21
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월21일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(민원센터)

점검지점	구로4동 민원센터		점검일자	2014.11.20
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월20일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(신정차량기지)

점검지점	신정7동 신정차량기지		점검일자	2014.11.20
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월20일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(국립국어원)

점검지점	방화3동 국립국어원		점검일자	2014.11.20
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월20일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(공단119안전센터)

점검지점	구로3동 공단119안전센터		점검일자	2014.11.20
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월20일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(신기술창업센터)

점검지점	등촌1동 신기술창업센터		점검일자	2014.11.20
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월20일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(신정아이파크아파트)

점검지점	신정2동 신정아이파크아파트		점검일자	2014.11.20
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월20일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(고척도서관)

점검지점	고척2동 고척도서관		점검일자	2014.11.20
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월20일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(화곡초록아파트)

점검지점	화곡3동 화곡초록아파트		점검일자	2014.11.20
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월20일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(등서초등학교)

점검지점	화곡6동 등서초등학교		점검일자	2014.11.20
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월20일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(등양초등학교)

점검지점	등촌3동 등양초등학교		점검일자	2014.11.20
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료(11월20일)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량