2014년 미생물 배양기 구매 계획

2014년 미생물 배양공급계획 개요

미생물배양기 운영계획

○ 사업기간 : 2014. 1 ～ 12

○ 미생물배양기 운영내용

- 미생물 배양종류

․ 혐기성미생물(광합성 미생물, 유산균 등)

․ 호기성미생물(바실러스균, 효모균 등)

- 미생물배양 생산계획 : 64ton

․ 혐기성미생물(광합성 미생물) : 40회/년 × 800ℓ

․ 호기성미생물(바실러스균, 효모균 등) : 40회/년 × 800ℓ

※ 미생물 원균구입비 및 미생물배양액 신청 희망농가 수요에 따라 변경 가능

○ 미생물배양 및 보급계획

- 미생물 공급대상 : 화훼, 채소, 과수 및 도시농업 분야 미생물이용 희망농가

- 미생물 보급방법 : 미생물 이용 희망농가 센터방문 후 수령 또는 농가지도 현지출장시 농가보급

○ 미생물배양 농가보급 사용대장에 의한 미생물이용 대상자 관리

예산과목

○ 예 산 액 : 금15,400,000원(금일천오백사십원)

○ 예산과목 : 친환경농업기술보급-(405)친환경농업활성화-(01)자산및물품취득비

2. 미생물배양기 구매 세부계획

사업목적

○ 미생물 보급에 의한 농작물의 품질과 생산성 향상으로 농가소득 증대

○ 유용 미생물 이용으로 식물병 및 토양병해 방제로 소비자의 건강보호 및 농업환경 보호

세부구입계획

○ 구입 시기 : 2014. 2. 27 ～ 3. 27

○ 품명 및 수량 : 미생물 배양기(Model MTP700) 1대

○ 소요예산 : 금15,400,000원(금일천오백사십원)

- 예산과목 : 친환경농업기술보급-(405)친환경농업활성화-(01)자산및물품취득비

○ 계약방법 :  일반수의계약 시행

※ 특허내역(대한민국 특허청)

- 특허등록번호 : 제 10******** 호 「액체비료제조기의 가열장치」

- 특허권자 : 주식회사 메가텍(대표자 : 신경숙)

※ 공공구매시스템 조회 결과 : 여성기업, 소상공인(구매 우선순위 포함)

구입방침

○ 채소, 과수, 화훼 등 작물재배농가에 유용 미생물 공급을 위한 신뢰 있는 전문업체  미생물배양기 구매

○ 혐기성미생물(광합성 미생물, 유산균 등)등 유용미생물 배양이 가능한 제품구매

○ 미생물 배양기의 청소 및 살균처리 등 오염발생 관리 가능한 제품으로 유용 미생물 생존율 및 순도 유지와 증대 가능한 배양기 구매

○ 센터방문 도시민 및 농업인에게 미생물 배양기기의 홍보 및 배양과정 관찰에 적합한(미생물 종류별 배양에 필요한 사양 등) 제품 구입

미생물배양기 설치장소

○ 센터 후문 비가림 장소

- 미생물 배양 중 냄새발생, 배양기 청소를 위한 수도 및 배수 등으로 실외 설치

미생물배양기 제품 사양서

1. 기본사양

항목	규격				비고
재질 및 외형치수	본체 : STS304 3.0 ∅900 x 1000
	이중자켓 : STS304 3.0 ∅974 x 763
	경판 상, 하부 10% ∅900 x 150(2) 자켓 경판 하부 10% ∅974 x 150(1)
설계 압력 및 사용압력	설계	1Kg/㎤	사용	0.77Kg/㎤
설계 온도 및 사용온도	설계	100℃	사용	100℃
Total & Working Volume	Total	700ℓ	Working	500ℓ

○ 특 징

- 본 배양기는 미생물 (광합성균) 배양기로 모든 배양 시스템은 중앙제어 장치에 의해 정밀하게 제어 한다.

- Single 보온원통 입형 구조로 에너지 효율을 극대화하고 기구의 안정성을 확보한다.

- 배양과정과 급수체계는 자동 실행되며 배양과정을 관찰 할 수 있는 사이드글라스를 부착한다.

- 배양조 측면에 강화유리 및 램프가 설치되어 배양상태를 항시 확인할 수 있다.

- 교반의 구동방식은 상부 교반방식으로 한다.

- 배양조 전면에 소재구를 구성하여 내부 청소가 용이하여야 한다.

- 에어레이션과 급수라인은 다중, 다단계 구조의 필터 시스템을 적용하여야 한다.

- 배양조 내부는 Ra 0.6급으로 버핑 처리하여 오염 및 부식을 방지한다.

- 이중자켓구조로 온도 유지 및 냉각효율을 높인다.

2. 항목별 세부사항

○ 배양기 외관 구성품

구분	내역	비고
배양조 상판	배지투입구 ∅180 조명등 홀더 /∅200 3EA 급수용 패럴 /1S 쌔니타리 패럴 에어레이션 홀더 / 1.5s 쌔니타리 급수제어 수위센서 홀더 교반 메카니칼실 홀더 STS304 ∅250
배양조 측면	청소용 맨홀 ∅390 점검창 열강화 유리 ∅150 온도센서 홀더 15A 배기필터 하우징 급수 급기 필터 하우징 홀더 투입히터 고정케이스
배양조 하판 , 내측	배양액 배출포트 ∅31.8 STS304 청소 배출포트 32A 에어레이션 레귤레이터 저항판 냉각파이프 (15A)
이중 자켓	가온히터 냉각수 IN OUT 15A

○ 교반장치

구분	내역		비고
구동방식	상부 구동방식		교반 모터 하우징을 상, 하부 2단 베어링 사용
교반모터	버티칼 기어드모터 380V 60Hz 0.4Kw
교반축연결형태	체인커플링 조인트
속도제어	인버터에 의한 가변속도제어
교반속도	주파수 0~60Hz (0~120rpm)		감속비율 20:1
교반임펠러	STS304 디스크 터빈형		표면 버핑연마
	교반축	STS304 ∅25 x 1150L

○ 에어레이션 유니트

구분	내역	비고
Air Pump	Press 3psl volume 60ℓ/min
에어필터	0.02㎛ / Air Nozzle : hole Ф1.0
출력	60W Check Valve(역류방지형)

○ 히팅 유니트 (고온 및 저온)

구분	내역	비고
살균방식	전기히팅 380V 60Ha 5Kw
가온방식	어머션 히터/380V 60Hz 5Kw	이중자켓 간접가온
온도제어방식	온도센서 출력에 의한 마이콤 제어
온도측정 표시부	0~100℃/ Digital FND
온도센서	써미스터방식 (TH)
온도설정	상 & 하 버턴 조작에 의한 설정
스팀 제어밸브	15A 전동밸브

○ 냉각유니트

구분	내역	비고
냉각방식	냉각수 순환방식	온도조절에 의한 자동제어
온도제어	온도센서 출력에 희한 마이콤 제어
온도 측정 표시부	0~95℃/ Digital FND
온도제어 오차	+- 1℃
온도 설정	상 & 하 버턴 조작에 의한 설정
구성부품	냉각수 제어자동밸브 체크밸브 드레인밸브 배수량 조절 밸브(전동밸브)

○ 점검창  및 확인램프

구분	내역	비고
투광 방식	할로겐 램프
투광창 규격	∅150 x 3	매립형 - 2EA 상부형 - 1EA
램프 규격	200w X 3	할로겐 램프 200W -1EA 고촉등 백열등 200W -2EA
점검창 규격	I.D ∅150 8T 열강화 유리
점검창 램프	200W 할로겐

○ 접종 유니트

구분	내역	비고
접종방식	새니타리 클램프 방식
접종구 규격&재질	STS304 ID ∅80
구성부품	패럴 패킹 클램프 블랭크 홀더

○ 제어장치

- 제작사양

a. 배양기의 살균 조작은 프로그램화 하여 원터치로 실행이 가능토록 한다.

b. 배양기의 각 기능 Data는 배양물의 특성에 따라 임의로 변경이 가능토록 한다.

c. 제어판넬은 수리,보수가 용이한 구조로 한다.

d. 모든 부착기기의 전원, 제어케이블은 원터치로 착탈이 되어야 한다.

e. 제어기의 회로를 보호할 수 있는 차단장치가 구성되어야 한다.

- 제어사양

a. 배양의 종류 선택 및 배양조건 설정기능 (자동 수동 조절 기능)

b. 교반시간 및 교반속도 제어기능

c. 자동 온도 제어기능

d. 자동 기포공급 제어기능

e. 배양 완료시 시스템 전원 차단 및 알람기능

f. 광합성균 전용 램프 on/off

g. 단축 배양기능 및 초기화 기능

h. 배양경과시간 표시기능  -  경과시간 복귀버턴 부착

I. 배양 중 표시램프 - 적색 표시

j. 종료시 경보음

- 장치사양

a. 제어반 박스 : SS41

b. 온도컨트롤러

c. 디지털타이머

d. 히터 릴레이

e. 스피드콘트롤러 (모터 인버터)

f. 알람용 부저 ( 고장 및 비상정시 버튼 동작시 적색 표시되며 경보 발생 )

- 수량 :  1기

○ 배관시설

- 최단거리 배선 및  가능한 직선 배관으로 해야 한다.

- 견고한 지지대를 부착하여 안정성 확보해야 한다.

- 배관 사이는  추후 AS등 사후관리 시 용이하도록  충분한 작업공간을 확보한다.

- 스팀 배관은 기울기 15%로 해야 한다.

- 하단부에 스팀 자동트랩을 설치해야 한다.

- KS 규격품으로 보온을 해야 한다.

- 종류별로 각기 다른 색으로 보온을 하여 식별이 용이하게 해야 한다.

- 급수 : STS304 15~ 32A

- 배지 및 종균  : STS304 15~ 32A(배지 믹싱조 연계)

- Air  :  백관 KS 15~ 25A

- 스팀 :  백관 KS 15~ 32A

- 배출 :  원액 : STS304 32A

붙임1. 특허증