강남수도사업소

□ 2013년 유수율향상 추진실적 분석

○ 유수율 현황 및 분석

<전년대비 유수율 현황>

(단위 : 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율
2013년(1~12월)	142,878	137,960	96.56
2012년(1~12월)	143,212	139,777	97.60
증 ․ 감	△334	△1,817	△1.04

공급량 소폭 감소

- 누수취약지역을 선정, 집중탐지로 누수발생을 최소화하였고, 송․배수관       정비공사 등을 통한 노후관 교체 사업으로 누수요인을 사전에 방지,        2012년 대비 334천㎥ 감소(감소율 0.23%)

․ 누수탐지 : 252건, 방지량 74천㎥ / 송․배수관정비공사 : 6건, 3,814m 정비

․ 배․급수관정비공사 : 2건, 2,433m 정비 / 고장 및 노후된 밸브 107건 교체

※ 테헤란로 오피스빌딩 공실로 ‘13.12월부터 공급량이 감소추세

․ 전년동기 대비 13.12월 245천㎥ 감소, 14.1월 886천㎥ 감소, 14.2.23현재 393천㎥ 감소

조정량 대폭 감소

- 경기침체와 임대료 상승 등으로 강남 테헤란로 상업지역의 기업체들이 타지역으로       이전하고, 이상 고온으로 전년에 비하여 동파방지용 물흘림이 줄어, 2012년 대비         1,817천㎥ 감소 (감소율1.29%)

․ 강남권 오피스빌딩 공실률 증가

’12.1분기(2.84%) → ‘12.4분기(5.26%) → ’13.2분기(5.33%)→ ’13.4분기(6.74%)

․ 테헤란로 대기업(6개)과 IT업체(400여개)의 사옥이전, 주간상주인구 감소 등

○ 추진상 문제점 및 향후대책

- 공급량 감소대책의 일환으로 ①누수탐지 ②기존관철거 ③불용관정비 ④유수       장애 상수도관 이설은 대부분 목표 달성하였으나, 가압구역에 대한 관압 등 상시       점검 및 과학적인 공급량관리 등 체계적인 시스템관리가 지속적으로 요구됨

- 아울러 조정량 증대를 위하여 다량급수처 중점관리로 사용량 격증․감에 대한       지속적인 점검과 분석 및 신․개축지에 대한 적극적인 조례위반 단속이 필요함

□ 2014년 유수율향상 추진계획

○ 2014년 유수율목표 : 97.00% (‘13년대비 0.01%증 ; ‘13년 실적 96.56%)

- 최근 5년간 유수율현황

2009년		2010년		2011년		2012년		2013년
	⇒ (증1.03)		⇒ (감0.76)		⇒ (증2.57)
							⇒ (감1.04)
94.78%		95.79%		95.03%		97.60%		96.56

○ 추진방향

- 누수취약지역 집중탐지 및 노후된 급수시설 정비로 누수방지

- 누락없는 정확한 검침 및 다량급수처의 심사강화로 조정량 증대

□ 세부추진계획

1. 과학적인 공급량 관리

○ 중블록별 목표관리(유수율 95%이상) 시행 : 6개(강남3, 서초3)

- 중블록 관압 및 유량 적정화와 실시간 공급량관리로 누수 등 즉각 대응

○ 가압장 공급량 관리

- 구릉지대로 가압장이 많아 과수압 측정 및 경계밸브 등 상시점검

- 신설배수지(삼성,봉은,수서) 가동시 수계전환 및 필요시 감압밸브 설치

2. 체계적인 누수량 저감

○ 취약지역 누수탐지 및 신속한 복구로 누수방지

- 누수다발 대형관로 우선탐지 및 전식에 취약한 지하철역 주변 반복탐지

○ 상수도 배관망 정비 및 각종공사시 발견된 불용관 정비

- 노후된 강관, 회주철관 중 누수사고 빈발관로 우선정비

- 불용관 철거시 분기점 폐쇄로 누수요인 근본적 제거

○ 재개발․재건축지역(4개소) 상수도 시설물 관리

- 이주 및 철거 현장에 대한 누수 및 부정급수 등 점검

3. 지속적인 조정량 증대

○ 수도계량기 정확한 검침 및 심사 강화

- 검침일 준수 및 착오, 장기 인정조정 배제로 누락없는 정확한 요금조정

○ 다량급수처(3,933개소) 사용량 증감사항 분석 및 점검

- 매월 340개소 이상 업소에 대하여 수돗물 사용량 적정여부 분석 등

○ 조례위반 단속 강화

- 추징목표량 : 1,799㎥

- 목욕탕, 복합건물 등 취약업소의 계량기 작동방해 및 훼손 등 집중점검

4. 정기적인 유수율제고사업 자체 점검 및 관리

○ 중블록별 공급량 분석 및 대책회의(주1회)

○ 유수율제고를 위한 대책회의(월1회)