		2014 해빙기 가스시설 안전관리 요령 (송파소방서)

[ 가정에서는 ]

□ 이동식 부탄연소기는 안전하게.......

• 연소기의 삼발이보다 큰 그릇을 사용하면 열이 부탄캔에

전해져 폭발사고의 우려가 많습니다.

• 2대의 렌지 위에 1개의 커다란 철판을 얹으면 가스용기에

열이 가해져 위험합니다.

• 다 쓴 부탄캔은 구멍을 뚫어 화기가 없는 장소에 버리십시오.

□ 가스보일러(온수기) 폐가스 중독에 조심.......

• 보일러 사용전에는 배기통이 빠져 있거나 꺾인 곳이 없는지

또한 배기통이 막혀 있는지 확인하십시오.

※ 배기통이 아래쪽으로 처지면 배기불량으로 매우 위험

합니다.

• 배기가스가 실내로 유입되지 않는지 반드시 확인하십시오.

• 보일러 과열, 소음 진동, 냄새 등 이상이 있으면 즉시 제조사,

A/S센터에 연락하여 점검을 받고 사용해야 합니다.

□ 가스렌지 철거시 배관 마감조치를 잊지 마세요.

• 이사 등으로 가스시설을 철거할 경우에는 판매업소에

맡겨야 하며, 가스시설(예 : 가스렌지에 연결된 호스)의 끝은

반드시 마감조치를 해야 합니다.

※ 중간밸브를 직접 떼어내면 가스누출로 매우 위험합니다.

• 난방기나 연소기 철거 시에는 공급자에게 연락, 반드시

마감조치를 해야 합니다.

용기의 재검사 기간, 표시방법(예)

□ 용기의 재검사 기간 변경 : <개정 2010. 5. 31>

▷ 검사시기 변경 : 2~5년마다(20년미만) ⇒ 5년마다, 1년(20년이상)⇒ 2년마다, 26년 경과시 폐기(신설)

용기의 종류		신규검사 후 경과연수
		15년 미만	15년 이상 20년 미만	20년 이상
		재검사 주기
액화석유가스용 용접용기	500L 이상	5년마다	2년마다	1년마다
	500L 미만	5년마다		2년마다
1. 재검사일은 재검사를 받지 않은 용기의 경우에는 신규검사일부터 산정하고, 재검사를 받은 용기의 경우에는 최종 재검사일부터 산정한다. 2 ~ 6. 생략 7. 내용적 45 L 이상 125L 미만인 것으로서 제조 후 경과연수가 26년 이상된 액화석유 가스용 용접용기는 폐기한다.

□ 용기 표시(예)

▷ 관련 법규 : 고압가스안전관리법 제17조, 시행규칙 제41조 제2항

▷ 관련 규정 : 고압가스 안전관리기준 통합고시('09.12.9)