2014년 LED조명 시범보급사업 계획서

부서명 : 관악소방서 소방행정과

1. 사업개요

❍ 위    치 : 서울시 관악구 관악로 97(구. 관악구 청룡동 1593-3)

❍ 사업기간 : 2014. 11.15~12.30

❍ 사 업 비 :

2. LED조명 설치현황

총 조명개수 ①	LED조명 개수 ②	기존 조명개수
		형광등 ③	백열등 ④	할로겐 ⑤	유도등 ⑥	기타조명 ⑦
2,048	463	1,449	7	95	20	14

※ 총 조명개수① = ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦

3. 사업현황

❍ 설치사유

- 경제적인 조명 구축으로 에너지 낭비 최소화

- 소방서 업무특성상 24시간 사무실에 조명등을 점등하고 있어 이를 교체하면 사용 전력소비 감소

- 우리시 연도별 온실가스 감축목표 기준배출량 달성 효과

❍ ‘14년 LED조명 교체 계획(※ 사업대상 : 실내용 LED)

- 기존조명

설치위치	설치현황	설치일시	비 고
관악구 관악로 97(청룡동 1593-3)	LED 64W(1200*300), LED 11W LED 64(600*600), LED 23W	2010.10.20
	형광등,할로겐,백열등,유도등 등	2003.11.29
관악구 은천로 54(은천동 936-1)	형광등,할로겐,백열등,유도등 등	2001.12.21
	LED 40W(1200*300)	2003.11.29
관악구 봉천로 202(신림동 1444-21)	형광등,할로겐,백열등,유도등 등	2001.01.15
	LED 40W(1200*300)	2003.11.29
관악구 난곡로 243(신림동 757-5)	형광등,할로겐,백열등,유도등 등	2008.12.20
	LED 40W(1200*300)	2003.11.29

※ 기존조명 노후도 및 24시간 점등시설 위주로 작성바람

- LED조명

구 분	교체계획	용 도	비 고
LED 40W(1200*300)	130	사무실 실내등
LED다운라이트 20W	60	강당 등 실내용

❍ 사 업 비

구 분	설치위치	산출내역(천원)
		재료비 (LED구매비)	설 치 비	설치비 자체예산 사용여부
계		22,210	6,000	X
관악소방서 본서	사무실,대기실	50*121,000	1식	X
	탈의실	13*121,000		X
	복 도	16*121,000		X
	강 당	60*108,000		X
난곡안전센터	대기실	18*121,000		X
신림안전센터	대기실	15*121,000		X
봉천안전세터	대기실	15*121,000		X

※ 산출내역은 상세하게 기술바람(아울러, 설치비 자체예산 가능여부 표기 바람 ○, X)

4. 사업효과

❍ LED조명 교체 효과

- 전력사용량 절감량 :  2,022MWh/월

- 전력비용 절감 :    213천원/월 단가 :    94.9원/KWh)

구 분	기존조명					LED조명			전력절감량 (KWh/월) (①-②)
	구분	수량(등)	용량	조명 시간 (h/일)	①전력 사용량 (MWh/월)	수량(등)	용량	②전력 사용량 (MWh/월)
형광등	FPL32W*2	130	64w	14	4.800	130	40	3,000	1.800
다운라이트	EFT18w*2	60	36	6	498	60	20	276	222

단, 전력사용량 : 26일/월 적용바람, 조명시간 14시간 적용

5. 현 황 사 진