2014 양천구 긴급구조종합훈련 (안)

1		훈련개요

□ 훈련일시 : 2014.10.23.(목) 14:00~

□ 훈련장소 : 목동운동장

□ 훈련유형 : 목동운동장 경기 중 싱크홀 발생 ⇨ 주경기장 건물 기울림 ⇨ 건물벽면 붕괴 및 지붕 추락으로 화재발생 및 인명구조

○ 주경기장 지붕 추락으로 관람객 다수 사상자 발생

○ 지붕 일부 잔해가 경기장 밖 주차 차량으로 추락, 인명 피해 발생

○ 싱크홀 발생 여파로 도시가스 배관 손상 ⇨ 화재발생 및 진압

2		예상 훈련상황에 대한 조치사항

□ 조치사항(예시)

① 구조공작차로 싱크홀 차량 견인하는 방법?

차량이 빠질정도의 중형 싱크홀 직근에 구조공작차량을 배치해 차량을 견인하는 것은 주변지반의 불안정성으로 인해 상당히 위험하나 불가피하게 작업시 공작차량 유압지지대를 가능한 한 공고한 지반에 설치후 차량후방의 크레인 1,2단 사용으로 견인력 2~3.5t 확보가능, 승용차량 1대의 견인력으로 충분하나 작업간 공작차량과 작업대원의 안전을 수시로 확인하며 작업에 임함.

② 싱크홀 상황 재현은 비계(건축용어)와 박스로 재현, 다른 방법은?

합판이나 스티로폴로 사각의 테두리를 만들어 싱크홀을 재현, 합판높이 약1m, 한변길이 5m 가량, 추락을 가정한 승용차의 창문높이까지 가려질 정도로 네변의 사각 합판(스티로폴) 테두리 설치.

③ 차량 내 요구조자 구조는 어떤 방식으로?

개인안전벨트와 로프로 확보한 상태의 대원이 2인 1조로 싱크홀 내부로 진입, 요구조자에게 요구조자용 안전벨트를 착용(골절의심시 바스켓 들것 사용)시킨후 지상에 설치한 공작차량의 크레인이나 도르레가 설치된 맨홀구조기구에 결착, 인양함.

④ 관람석 인명구조는 어떤 방식으로?

- 공작차량 및 구조버스의 유압램 사용하여 추가 붕괴를 방지, 이후 착암기, 동력절단기등 파괴, 절단장비를 사용 붕괴된 지붕을 제거후 매몰된 요구조자를 구조. 필요시 열화상 카메라 등 사용하여 매몰 요구조자의 위치파악등에 사용

붙임  목동 주경기장 훈련 위치 1부.  끝.