- 2014 하반기 -

소방청사 정기 안전점검 계획

2014. 9.

양 천 소 방 서

(소방행정과)

2014년 하반기

소방청사 정기 안전점검 계획

특정관리대상 시설물로 지정된 2014년도 양천소방서 본서 외 3개소에 대한 정기점검을 실시하여 재난예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				관 련 법 규
		c

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 같은 법 시행령, 시행규칙

특정관리대상시설등 지정 ․ 관리 지침(소방방재청 2014. 2. 7)

Ⅱ				점 검 개 요
		c

점검기간 : 2014. 9. 15 ~ 9. 16(2일간)

점검대상 : 양천소방서 외 3개소(연면적 660㎡ 이상)

점검대상	위 치	준공일자	등급	연면적(㎡)	점검일자
목동119안전센터	양천구 안양천로 1139	1988.01.12.	A	907.96	9. 15.
신월119안전센터	양천구 남부순환로 448	2000.12.02.	A	772.10	9. 15.
양천소방서(본서)	양천구 목동서로 180	1998.06.25.	A	4,945.78	9. 16.
신트리119안전센터	양천구 신정로 238	2008.02.05.	A	820.27	9. 16.

※ 신정119안전센터(연면적 630.30㎡) : 기간 중 자체 안전점검 실시

점 검 반 : 장비회계팀장(총괄책임자) 외 4명

연번	구 분	소 속	성 명	담 당
1	기계․유지관리	소방행정과	소방장 박준형	청사관리
2	건축․토목	예 방 과	소방장 김영근	건축
3	가스․소방	예 방 과	소방장 김현순	가스․공사업
4	전 기	양천소방서	전기기사 김명기	전기기사 유자격자

Ⅲ				점 검 방 법
		c

전반적인 외관형태를 관찰하여 안전상의 문제가 있는 손상․결함사항 및      시설물의 기능적 위험요인 점검

시설물․건축물 등 구조체의 안전성 여부(균열, 누수, 철근노출, 침하 등)

전기, 가스, 소방시설의 안전성 여부 등

※ [붙임] “안전점검 체크리스트” 참조

Ⅳ				점검결과 조치
		c

「시설물 상태평가 기준(특정관리대상시설등 안전등급 결정방법)」에 의한 안전등급 결정

❍ 중점관리시설(A․B․C등급) 또는 재난위험시설(D․E등급)로 지정

◇ 안전등급결정 프로그램 활용 안전등급 결정 및 결정된 안전등급 NDMS 해당시설물에 입력 철저

- 주소 http://59.25.178.73/sf/(게시판에 프로그램 사용방법 게시 참조)

※ 안전등급결정 프로그램에 저장한 세부내용은 중앙에서 NDMS에 일괄 이관

점검결과의 관리카드 입력·관리 철저(A․B등급 전산입력 갈음)

특정관리대상시설등의 신규발생 등 변동사항을「국가재난관리정보시스템(NDMS)」에       입력 및 시스템상 최종 확정

점검 후 7일 이내「국가재난관리시스템」에 점검결과 입력(입력시 A․B․C급은   위험요소란에「없음」으로 수정 조치) ⇒ 현장지휘대[구조구급팀]

점검결과 시설물 상태에 따라 보수·보강 등 적절한 안전조치 ⇒ 소방행정과[장비회계팀]

Ⅴ				행 정 사 항
		c

신정119안전센터장은 점검기간 내 자체 안전점검을 실시하고 그 결과를      2014. 9. 16(화)한 보고하기 바랍니다.

붙임  안전점검 체크리스트 1부.  끝.

안전점검 체크리스트

00119안전센터

구분	세 부 점 검 사 항	점검결과
건축 분야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태 ○ 조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
토목 분야	○ 교량 등 토목구조물의 손상상태 ○ 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
전기 분야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 등 안전관리 및 작동상태
가스 분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부

구분	세 부 점 검 사 항	점검결과
기계 분야	○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 오․폐수처리시설 가동상태 ○ 기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태
소방 분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화셧터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태
유지 관리	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검․검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등

점검일 : 2014.   .  .

점검자 : 4명

소 속	직 위	성 명	서 명
소방행정과	계약	박준형
예 방 과	건축	김영근
예 방 과	위험물	김현순
양천소방서	전기기사	김명기

안전점검 체크리스트

00119안전센터

구분	세 부 점 검 사 항	점검결과
건축 분야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태 ○ 조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
토목 분야	○ 교량 등 토목구조물의 손상상태 ○ 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
전기 분야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 등 안전관리 및 작동상태
가스 분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부

구분	세 부 점 검 사 항	점검결과
기계 분야	○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 오․폐수처리시설 가동상태 ○ 기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태
소방 분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화셧터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태
유지 관리	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검․검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등

점검일 : 2014.   .  .

점검자 : 4명

소 속	직위	성 명	서 명
신정119안전센터	센터장
〃	0팀장
〃	담 당
〃	담 당