건설공사장 주말 기동불시점검 조치결과

<안전관리과>

Ⅰ		점검개요

○ 점검기간 : '14. 08. 05(화)

○ 점검구분 : 건설공사장 기동불시점검

Ⅱ		기동불시 특별점검 점검결과

○ 점검현장 : 우시~신설 도시철도(경량전철) 1공구

○ 점검인원 : 2명

○ 현장별 점검사항 및 조치결과 ※ 별첨 사진 참조

연번	현장명	점검자	점 검 사 항	조 치 결 과
1	우이 1공구	정삼기 박수엽	○기계기구 안전에 관한 사항 (현장시정사항) - 차량기지 종합관리동 시저형 고소작업대를 이용하여 앵글설치 작업중으로 과상승 방지용 리미트 스위치는 최대한 인출하여 협착으로 인한 안전사고 예방요함. (도철설비부 소관사항) ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조(고소작업대의 설치 등의 조치)	○ 과상승 방지용 리미트 스위 치 설치 완료

첨부 : 현장별 점검사항 및 조치결과(사진) 1 부

Ⅲ		기동불시점검 지적사항 및 조치결과

현장명 및 위치		우이 1공구 차량기지
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 8. 5(화)		일 시	'14. 08. 10(일)
내 용	차량기지 종합관리동 시저형 고소작업대를 이용하여 앵글설치 작업중으로 과상승 방지용 리미트 스위치는 최대한 인출하여 협착으로 인한 안전사고 예방요함.		내 용	과상승 방지용 리미트 스위치 설치 완료