건설공사장 주말 기동불시점검 조치결과

<안전관리과>

Ⅰ		점검개요

○ 점검기간 : '14. 09. 29. (월)

○ 점검구분 : 건설공사장 기동불시점검

Ⅱ		기동불시 특별점검 점검결과

○ 점검현장 : 우시~신설 도시철도(경량전철) 1공구

○ 점검인원 : 2 명

○ 현장별 점검사항 및 조치결과 ※ 별첨 사진 참조

연번	현장명	점검자	점 검 사 항	조 치 결 과
1	우이 1공구	이상훈외 1명	○기계기구 안전에 관한 사항 -차량기지내 고속절단기의 보조덮개가 없으므로 작업자의 안전을 위해 보조덮개 설치요함.	○차량기지내 고속절단기 보조덮개 설치완료
2			○기계기구 안전에 관한 사항 -차량기지내에 있는 고소작업대의 안전고리 훅해지장치가 파손되어 있으므로 보수할것	○차량기지내 고소작업대의 안전고리 훅해지장치 보수완료.
3			○기계기구 안전에 관한 사항 -고소작업대 접근사다리를 설치하여 작업요함.	○고소작업대 접근사다리 설치완료.
4			○기계기구 안전에 관한 사항 - 과상승방지방치는 변형이 되어 있으므로 보수요함.	○고소작업대의 변형된 과상승방지장치 교체 완료.
5			○기계기구 안전에 관한 사항 - 조종장치는 작동표식이 확인불가 하므로 조치요함.	○ 고소작업대의 조종부에 작동표식라벨 부착하여 조치완료.

첨부 : 현장별 점검사항 및 조치결과(사진) 1 부

Ⅲ		기동불시점검 지적사항 및 조치결과

현장명 및 위치		우이 1공구 차량기지
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 9. 29(월)		일 시	'14. 9. 30(화)
내 용	차량기지내 고속절단기의 보조덮개가 없으므로 작업자의 안전을 위해 보조덮개 설치요함.		내 용	차량기지내 고속절단기 보조덮개 설치완료.

현장명 및 위치		우이 1공구 차량기지
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 9. 29(월)		일 시	'14. 9. 30(화)
내 용	차량기지내에 있는 고소작업대의 안전고리 훅해지장치가 파손되어 있으므로 보수할 것.		내 용	차량기지내 고소작업대의 안전고리 훅해지장치 보수완료.

현장명 및 위치		우이 1공구 차량기지
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 9. 29(월)		일 시	'14. 9. 30(화)
내 용	고소작업대 접근사다리를 설치하여 작업요함.		내 용	고소작업대 접근사다리 설치완료.

현장명 및 위치		우이 1공구 차량기지
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 9. 29(월)		일 시	'14. 9. 30(화)
내 용	과상승방지방치는 변형이 되어 있으므로 보수요함.		내 용	고소작업대의 변형된 과상승방지장치 교체 완료.

현장명 및 위치		우이 1공구 차량기지
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 9. 29(월)		일 시	'14. 9. 30(화)
내 용	조종장치는 작동표식이 확인불가 하므로 조치요함.		내 용	고소작업대의 조종부에 작동표식라벨 부착하여 조치완료.