- 2014년 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 -

유지보수 용역 과업지시서

2014. 1.

서 울 특 별 시

(도로시설과)

유지보수용역 과업지시서

Ⅰ. 일반사항

제1조 (목  적)

본 사업은 서울특별시에서 운영하고 있는 터널 및 지하차도 라디오 재방송 청취설비의 지속적인 유지보수 확립으로 원활한 라디오 방송청취 및 재해로 인한 비상시 지하시설 내 자체방송 기능을 제고함에 있다. 라디오 재방송설비의 사전 정기점검과 사후 신속 ․ 정확한 장애 조치로 시스템이 최적의 상태로 운영될 수 있도록 하기 위한 유지보수 용역이며, 서울특별시(이하 “갑”이라고 한다.)의 유지보수 계획에 따라 계약업체(이하 “을”이라고 한다.)가 수행할 제반사항을 규정하는데 그 목적이 있다.

제2조 (용어의 정의)

이 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

① 라디오 재방송설비란 FM 공중파방송을 수신하여 터널내 설치된 누설동축케이블 등을 통하여 재송신하여 터널내에서 공중파 방송의 청취가 가능하도록 함은 물론 터널내 재난 발생시 공중파 방송 주파수로 긴급 라디오방송을 하여 신속하게 대처할 수 있도록 유도하는 장치를 말한다.

② 유지보수요원은 “갑”의 시스템 유지보수업무를 담당하기 위한 “을”측의 전문기술요원을 말한다.

③ 유지보수란 시스템의 정상운영을 위한 사전 정기점검과 장애 발생시 장애복구 조치에 필요한 제반활동을 말한다.

④ 유지보수료는 이 계약에 관한 과업이행을 위한 제반활동에 대하여 지급하는 비용을 말한다.

⑤ 장애란 공중파방송을 수신하여 제공하는 방송서비스가 정상적으로 제공되지 않는 상태를 말한다.

제3조 (유지보수 대상과 범위)

① 시스템 유지보수용역 대상개소는 [별첨1]과 같다.

② “을”은 재방송설비의 정상운영을 위하여 월 1회 이상 터널의 시스템을 정기점검을 실시하고 문제발생시 신속한 보수를 하여야 한다.

③ 시스템의 원활한 운영과 안정적인 서비스 제공을 위해 “갑”이 요청할 경우 “을”은 장비점검 및 시험을 하여야 한다.

④ 시스템의 업그레이드 또는 환경․기능조정 등 필요한 경우 지원하여야 한다.

⑤ 본 계약이후 “갑”의 사정에 의하여 내역의 물량이 증감될 수 있으며, 이에 대한 사항을 “갑”은 “을”에게 서면 통보하여야 하며, 그 기산일자는 서면 통보일로 한다.

제4조(과업 수행기간 및 계약연장)

① 계약일로부터 12개월로 한다. 다만, 계약기간 종료일까지 다음년도 계약이 체결되지 않으면 다음연도 계약 개시일 전일까지 계약기간을 연장한다.

② 이 경우 “갑”은 “을”에게 연장사항을 서면으로 통보하여야 하며, 계약의 연장에 따라 지급되는 유지보수료는 기존 계약금액을 적용한다.

제5조(계약의 변경)

“갑”과 “을”은 계약서상 이견이 발생하였을 경우 상호 협의하여 별도 합의서나 변경계약서를 작성하여 “갑”과 “을”이 서명 날인함으로써 효력을 갖는다. 이 경우 본 계약과 상충할 경우 변경계약서를 우선하여 적용한다.

제6조(유지보수 일반사항)

① 유지보수요원은 재방송시스템을 정상 가동시키는데 필요한 모든 관리 및 수리를 행한다.

② 유지보수요원은 장비를 상시 최적상태로 작동할 수 있도록 관리하여야 한다.

③ “을”은 현장에 있는 장비 특성상 매월 1회 이상 정기점검을 하여야 하고, 점검결과 보고서, 측정자료 및 현장사진을 제출하여야 한다. [별첨 2~4]

④ 장애 발생시에는 “을”은 “갑”의 보수요청(서면, 구두)을 받은 시간으로부터 4시간 내에 시스템의 정비보수를 완료하여야 한다.(보수요청 통보시점으로부터 24시간이 경과한 후부터는 복구 지연시간으로 계산한다.)

⑤ “갑”은 “을”에게 유지보수 대상 시스템의 가동상태가 최적상태 여부를 의뢰할 수 있으며, “을”은 그 결과를 “갑”에게 의뢰 받은 날로부터 7일 이내에 “갑”에게 통보하여야 한다.

⑥ “을”은 시스템의 불량 및 결함이 발견되었을 때에는 즉시 보수 또는 교체하여야하며, 교체 또는 보수 전 “갑”에 반드시 통보하여 확인할 수 있도록 한다.

⑦ “을”은 시스템의 유지보수에 필요한 부품을 충분히 확보하여야 하며, 계약체결 후 10일 이내 또는 “갑”의 요청시 확보된 부품의 목록 ․ 수량 ․ 미확보 부품 조달방법 등을 제출하여 보수에 만전을 기할 수 있어야 한다. 또한 사용되는 모든 부품은(소모품 포함) 양질의 부품을 사용하여야 한다.

제7조 (유지보수요원)

① “을”은 유지보수요원 파견시 시스템의 중요도를 인식하여 재방송시설분야에 충분한 지식을 갖춘 유지보수요원을 “갑”의 동의하에 파견하여야 한다.

② “갑”의 시스템 운영을 위해 “을”에서 지원한 유지보수요원이 본 계약서의 내용을 충실히 이행하지 않을 경우 “갑”은 “을”에게 유지보수 요원의 교체를 요구할 수 있고 “을”은 이에 신속히 응해야 한다.

③ 유지보수요원은 화재 및 도난, 안전관리에 철저를 기하여야 한다.

제8조 (유지보수체제)

① 유지보수의 비상연락체제는 24시간 상시 복구체제를 유지하여, 시스템의 장애 발생시 언제든지 장애해결 능력체제를 구축하여야 한다. 장시간 소요되는 복구는 도로 유지관리 특성상 교통통제와 병행하여 복구 및 점검하여야 하며 교통통제에 필요한 제반조치(안전조치 포함)는 “을”에서 이행해야 한다.

② “을”은 시스템 장애 발생시 신속하게 복구하여 “갑”에서 운영하는 터널 및 지하차도의 재방송청취에 지장이 없도록 하여야 한다.

③ “을”은 정기점검 및 긴급복구를 위한 초동태세 확립을 위해 유지보수차량을 상시 운행할 수 있도록 하여야 한다.

④ 필요시 “갑”과 “을”의 협의에 따라 정상 근무시간 이외에도 “갑”의 요구에 “을”이 협조하여야 한다.

제9조(계측기 보유 및 차량 동원)

① “을”은 다음의 정비보수에 필요한 시험계측기를 보유하여야 한다.

장 비 명	규 격	수 량	비 고
SPECTRUM ANALYZER	AM/FM	1
RF WATT METER	AM/FM	1
OSCILLOSCOPE	AM/FM점검	1
GENERATOR	SIGNAL/AUDIO	1
DISTORTION ANALYZER		1
MODULATION ANALYZER	AM/FM	1

② 정기점검 및 수리시 “을”은 시설 장소에 차량을 동원 배치한다.

제10조 (정기점검)

① “을”은 시스템의 이상 유무, 동작상태 확인을 위하여 정기점검을 실시하여야 한다.

② 정기점검의 종류는 월간 및 특별점검이 있으며, 월간점검은 매월1회, 특별점검은 “갑”이 요구하는 경우에 실시하여야 한다.

③ “을”은 모든 점검결과를 “갑”에게 제출하여야 한다.

제11조 (수시점검)

① 수시점검은 “갑”이 장비의 증설 ․ 성능보강, 시스템 이설 ․ 변경 등에 따른 측정 ․ 시험이 필요하거나 장애발생시 또는 장애발생 우려가 있을 경우에는 “갑”의 요구에 의하여 수시로 점검한다.

② “을”이 수시점검을 완료하고 작성한 점검결과 보고서는 점검 익일 “갑”측에 제출하여야 하며, 모든 점검이 완료되면 수시점검 종합보고서를 작성하여 3일 이내 “갑”측에 제출하여야 한다. 또한 점검결과 시스템상에 문제점이 발견된 경우에는 즉시 시정조치하고 그 조치결과를 “갑”에게 즉시 통보하여야 한다.

제12조(점검 및 수리방법)

장비의 각 기능 동작이 항상 정상상태로 운용되기 위하여 제3조(특수조건)의 인원을 확보하여 (해당사업소) 재방송설비 운용자 입회하에 순회점검에 임하여야 하고, 월별 정기점검방법은 다음과 같이 시행한다.

① 재방송설비 점검은 2인 1조로 편성된 점검조가 제9조①항 장비를 지참하고 시설물별로 점검을 실시한다.

② 누설케이블, 안테나, 커넥터 등은 고장발생시 현장에서 확인 후 수리조치 한다.(단, 터널 및 지하차도내 고장시 차량통제 및 기관통보 사항은 “을”의 서면  요청에 따라 “갑”이 협조한다.)

③ 터널 및 지하차도내에서 각 채널별 전계강도를 측정한다.

④ 재방송설비 수리

고장난 재방송 채널은 재방송설비 운용자로부터 인수하여 고장수리하고 수리기간 동안은 유지보수업체에서 예비 채널로 교체하여야 한다. 고장수리에 소요되는 소액부품(20만원 이하)은 공급자 부담으로 수리한다.

제13조 (기술 등의 지원)

① “을”은 시스템 운영과 유지보수 등에 대한 “갑”의 기술지원 요구시 적극 협조하여야 한다.

② “을”은 장애발생시 신속하게 원인을 규명하고 조치를 취하여야 하며, 이에 따른 대책을 조속히 수립하여 문제해결에 최선의 노력을 기울여야 한다.

제14조 (유지보수료)

① “을”은 계약서의 유지보수료를 분기말일 기준으로 필요한 서류를 구비하여 청구할 수 있으며, “갑”은 “을”의 계약이행 여부를 확인하고 “을”의 청구일로부터 14일 이내에 유지보수료를 정산하여야 한다.

② 매월 유지보수료로 정산하는 금액은 총 계약금액에서 12월로 나눈 금액으로 하며, 유지보수기간이 1월 미만인 경우에는 월 유지보수료를 해당 월의 전체 일수로 나눈 금액에 실제 유지보수일수를 곱하여 산출된 금액으로 정산한다.(계약 후 첫째 월의 점검일수는 착공계를 제출하고 점검을 개시한 날로부터 기산한다.)

③ 정비보수 완료 통보 후 대상 장비가 24시간이내에 같은 장애가 발생하였을 때에는 최초 장애통보시각부터 계속된 장애로 간주, 복구지연에 대한 지체상금을 계산한다.

④ 소모품은 별도 정산하며, 기타 유지보수와 관련된 모든 행위에 드는 경비는 “을”이 부담한다. 단, “갑”이 인정하는 경우는 예외로 한다.

제15조 (장애복구 조치완료)

① “을”이 “갑”으로부터 장애발생 통보(구두, 서면 등)를 받을 때에는 신속히 장애복구 조치에 임하여야 하며, 민원을 초래하는 중대 장애일 경우에는 장애발생 통보 후 4시간 이내에 조치하여야 한다.

② 점검 및 장애복구 지연으로 인한 시스템 운영이 불가능하거나 또는 정상운영에 중대한 영향이 발생(또는 우려)될 경우에는 그 책임은 “을”에 있다.

③ 장애복구 후 “을”은 “갑”에게 장애 발생원인 및 조치사항을 서면으로 작성하여 제출하여야 한다.

제16조(계약의 해지)

“갑”은 계약기간 중 다음 각 호에 해당되는 경우에는 “을”의 사전 동의없이 계약기간 중이라도 본 과업을 해지할 수 있다.

① “을”의 명백한 계약 불이행 및 이행지체에 의하여 “갑”의 업무수행에 막대한 지장을 초래한 경우

② “갑”에 의하여 문서로써 3회 이상 경고를 받았을 경우

제17조(손해배상)

① “을”은 아래와 같은 사유로 손해를 끼쳤을 경우 지체 없이 배상하여야 하며, 이 경우 배상액은 유지보수료 범위 내에서 “갑”이 산출한다.

1. “을”의 고의 또는 중대한 과실․불성실한 작업등으로 인한 손해 발생시

2. “을”의 귀책사유로 인한 손해 발생시

3. 보수요원의 기술부족 ․ 부당한 행위로 인한 시스템 고장 ․ 망실 ․ 훼손 등으로 인한 손해 발생시

② 본 과업수행과 관련 “을”의 유지보수요원이 부주의, 과실로 입은 신체 ․ 재산상의 손해에 대해 “갑”은 책임지지 않는다. 또한 손해발생에 대한 “을”의 고의 또는 과실이 없을 경우 입증책임은 “을”이 부담한다.

제18조 (위험부담)

“을”은 계약상의 유지보수를 이행함에 있어 “을”의 책임하에 각종 위험으로부터 생명과 신체를 보호하여야 한다. 위험발생이 예견될 경우 “을”은 “갑”에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구하지 않고 발생한 재해로 인한 손해는 “갑”에게 민 ․ 형사상 책임을 물을 수 없다.

제19조 (분쟁의 해결)

① 본 계약서상에 명시되지 아니한 사항은 관계규정에 의하고, 규정에 없으면 “갑”과 “을”이 서로 협의하여 결정한다.

② 본 계약사항의 해석상 분쟁이 있을 경우에는 “갑”의 해석에 따른다. 다만, “을”이 유리한 입증자료를 제시한 경우에는 “을”의 해석에 따를 수 있다.

③ 본 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 “갑”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

II. 특수조건

제1조 (정의)

① 본 특수조건은 서울특별시 도로사업소 재방송설비 유지보수용역의 원활한 과업수행을 위하여 유지보수용역 수행업체의 선정기준, 계약요건 등에 관한 세부내용을 규정한다.

제2조 (용역참가 자격조건)

① 정보통신공사 등록업체로서 주된 사업체가 서울시 및 경기도에 소재한 업체로 한다.

제3조 (기술인력)

① 재방송설비 유지보수 요원을 다음과 같이 확보토록 한다.

1. 통신·전자·정보처리기술 분야의 중급 기술자(기술계 정보통신기술자) 이상 1인

2. 통신·전자·정보처리기술 분야의 초급 기술자(기술계 정보통신기술자) 이상 1인

② 제①항의 인원에 변경사항이 있을 경우, 변경 사유서를 변경 5일전에 “갑”에게 제출하여야 한다.

제4조 (기타 사항)

① 모든 장애발생 시 “을”은 우선적인 대처의무가 있으며 장애원인이 모호할 경우 “을”이 책임을 진다.

② 본 과업의 원활한 수행을 위해 유지보수용역 계약 15일 이내 다음의 자료를 제출하여야 한다.

1. 유지보수용역 과업수행계획서

- 유지보수 점검계획(부대설비에 관한 협력업체의 기술지원 방안 포함)

- 월간, 연간 점검계획

- 시스템 운용 및 유지관리에 관한 교육계획(일정표 등)

2. 회사조직도 및 전담 기술요원 현황표

3. 유지보수용역 관련 임직원 비상연락망

4. 전담 기술요원의 자격증 사본, 이력서, 재직증명서 각 1부(사진첨부)

[별첨 1]

라디오 재방송설비 유지보수용역 대상현황

[2014. 1. 현재]

도로사업소명	터널명 (지하보차도)	설치 CH수	증폭방식	비 고
서부(5)	남산1호터널	FM19CH	스트레이트방식	1종시설
	남산2호터널	FM19CH	스트레이트방식	1종시설
	남산3호터널	FM19CH	스트레이트방식	1종시설
	금화터널	FM19CH	스트레이트방식
	증산지하차도	FM19CH	스트레이트방식
남부(4)	상도터널	FM19CH	방송신호채널방식
	난곡터널	FM19CH	방송신호채널방식
	호암2터널	FM19CH	스트레이트방식
	국사봉터널	FM19CH	스트레이트방식
북부(8)	북악터널	FM19CH	스트레이트방식
	구기터널	FM19CH	스트레이트방식
	자하문터널	FM19CH	스트레이트방식
	동망봉터널	FM19CH	스트레이트방식
	삼청터널	FM19CH	스트레이트방식
	공릉터널	FM19CH	스트레이트방식
	녹천지하차도	FM19CH	스트레이트방식
	창동지하차도	FM19CH	스트레이트방식
성동(2)	금호터널	FM19CH	스트레이트방식
	응봉지하차도	FM19CH	방송신호채널방식
강서(6)	외발산지하차도	FM19CH	스트레이트방식	1종시설
	화곡터널	FM19CH	스트레이트방식
	오목지하차도	FM19CH	스트레이트방식
	국회앞지하차도	FM19CH	스트레이트방식
	등촌지하차도	FM19CH	스트레이트방식
	가마산지하차도	FM19CH	스트레이트방식

※ FM(19CH)방송 : 89.1㎒(KBS2),  89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송), 95.9㎒(MBC표준),97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(영어방송), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송),105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

[별첨 2]

(   )월 재방송시설 점검 보수 결과 보고서

수신 : ○○도로사업소 기전과장

장 소	점 검 일	점 검 결 과	비 고

점 검 자 :

위와 같이 (    ) 월 라디오재방송시설 점검 보고서를 제출합니다.

년      월    일

주  소 :

상  호 :

대  표 :

[별첨 3]

시설물별 점검, 보수내역

구 분	점 검 일	점 검 내 용
○○ 터널	1회( 일)
	2회( 일)
○○ 터널	1회( 일)
	2회( 일)
○○ 터널	1회( 일)
	2회( 일)
○○ 지하차도	1회( 일)
	2회( 일)
○○ 지하차도	1회( 일)
	2회( 일)

※ 시설물내 전계강도 측정치 별도제출

[별첨 4]

( 시 설 명 ) 라디오재방송시설 점검표

품 명		단위	수량	점 검 내 용	점검결과
재방송장치기기부분	외함			- 캐비넷 보존상태는 양호한가?
	모니터 및 긴급 마이크 조작반			- 모니터 방송상태는 양호한가?
				- 긴급방송 상태는 양호한가?
	FM수신기			- 각 방송수신 상태는 양호한가?
	FM송신기			- 각 방송송신 상태는 양호한가?
	전원부 및 자동충전기			- 입력 및 출력전압은 양호한가?
	비상전원축전지			- 밧데리 상태는 양호한가?
	전원분배기			- 각 송신기 전원분배는 이상 없는가?
	FM출력 합성 결속기			- 주파수 합성상태는 양호한가?
	전자파 차단함			- 전원 노이즈가 끼지 않는가?
재방송장치설치부분	수신안테나			- 각 수신기의 수신은 이상 없는가?
	FM DISTRIBUTER			- 출력분배 상태는 이상 없는가?
	광대역증폭기			- 증폭기 출력은 양호한가?
	전원공급 및 고주파차단기			- 기능상 이상은 없는가?
	FM DUMMY LOAD			- 송신주파수 피드백 장치는?
	COAXIAL CABLE(RG-17)			- 라인연결 및 접속상태는 양호한가?
	COAXIAL CABLE(RG-214)			- 라인연결 및 접속상태는 양호한가?
	LCX CABLE(AH0707)			- 라인연결 및 접속상태는 양호한가?
	INSULATOR			- 기능상 이상은 없는가?
	지지 브라켓			- 상태는 양호한가?
	CONNECTER			- 콘넥터 상호 연결상태는 양호한가?

점검일 :        년     월    일

점검자 :              (인)

(인)

확인자 :              (인)