		2014. 05. 20(화) 15:30
		인천소방안전본부

도화동 공장화재 소방공무원 부상자 발생

□ 발생개요

❍ 일  시 : 2014. 5. 20(화), 12:14 ~ 12:28(완진)

❍ 장  소 : 남구 염전로 96(도화동) 「아시아기업(스테인레스 연마제 제조)」

＊ XX119안전센터 1.7km(4분), OO소방서 5km(7분)

❍ 구  조 : 양식/철콘조/슬라브가, 1동, 4/1층 바닥면적:1435.73㎡, 연면적:5986.97㎡

＊ 화재발생 건물 : 본 건물에 이어진 별도 탱크보관용 창고

❍ 원  인 : 조사 중

《개 요》연마제 제조공장에서 원료(스테아린산 / 20톤 탱크용량, 잔량 6톤)를

녹이던 중 발생한 화재를 진압 중 소방공무원 2명 부상

□ 피해상황

❍ 인명피해 : 소방공무원 2명 부상

소 속	계 급	성 명	부상정도	비 고
OO소방서 XX119안전센터	소방O	OOO	양 팔․다리, 엉덩이 깊은 2도화상(전신 37%)	☆☆병원 (중환자실 입원) ※ 피부이식 필요 ※ 기도화상 의심
	소방O	□□□	안면부 2도, 양손바닥 1도 화상 (전신 7%)

❍ 재산피해 : 조사 중

□ 현장활동 및 주요조치 사항

❍ 선착대 현장도착 즉시, 연소확대방지 및 인명대피·구조·검색 실시

❍ OO소방서장 현장 지휘, 유관기관(구청, 경찰 등) 통보

❍ 소방력 : 40명 / 13대(지휘 1, 화학 1, 펌프 4, 탱크 1, 구조  2, 구급 3, 기타 1)

□ 위치도 및 현장사진

≪위 치 도≫	≪현장 사진≫