구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	01
장비명	마취총	모델명	STN-312				예상 가격	2,400,000
보유기준	대별 1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 동물구조용			필요성		- 필수장비 미 보유
제원	- 최대사거리 : 50M 이상 - 유효사거리 : 10M, 20M, 30M (실린더 대비) - 중량 : 2.15 Kg ± 0.25 Kg - 전장 : 960 mm - 연장총열 : 320 mm - 최대전장 : 1,245 mm - 휴대 및 보관이 용이한 초경량 장비 - 재발사가 용이한 실린더 교체형 장비 - 사거리(10M, 20M, 30M 이상)에 따라 실린더를 간편하게 결합 사용이 가능한 장비 - 원거리 발사를 위한 확장총열을 결합하여 사용할 수 있는 장비 - 고압레귤레이터(1차압력 300 bar, 2차압력 0 - 90 bar) 충전기를 사용하여 충전이 간편한 장비
현 모델 선정사유	휴대 및 사용용이
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서				우선 순위		02
장비명	잔류전류감지기	모델명	TAC		예상 가격		1,320,000
보유기준	대별 1점	보유수	0점		필요 수량		2점
보강사유	부 족	사용부서	구조대		장비 분류		비품
주 요 사 양
용도	- 측정용			필요성	- 전기사고 및 각종 현장에서 사용 - 필수장비 미보유
제원	□ 특징 - 고감도, 저감도, 초검전지 모드 선택시용 - 20HZ ~ 100HZ 이하의 교류를 감지하여 부져 소리와 빛으로 표시 - 매우근접한 곳의 전류만 감지하여 잔류전류가 있는 지점을 측정가능 - 생활방수 □ 사양 - 검지모드 : 3모드 - 검지범위 - 검지경보 : 시각경보 / 청각경보 - 작동 / 보관온도 : -30도에서 50도 / -40도에서 70도 - 제원 : 직경 45mm X 길이 530mm / 중량 : 570g - 전원 : AA급 전지 4개(약 300시간내외 사용)
현 모델 선정사유	필수장비 미 보유
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	03
장비명	다목적삼각구조기구	모델명	VORTEX Multipod				예상 가격	6,500,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	노후로 인한 교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 맨홀 인명구조용			필요성		- 노후로 인한 교체
제원	- 1개의 헤드셋(Head Set),3개의 어퍼레그(Upper Leg),7개의 로워레그(Lower Leg)로 구성 - 중량 : 31kg 18kg(A프레임), 27kg(삼각구조킷기본설치) - 높이 : 2.7M(최대) - 인장강도 : 23kn - 안전 허용 하중 : 2.7kn - 인증 : EN795 -로프사용범위 : 최소 8mm ~ 최대 57mm
현 모델 선정사유
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	04
장비명	붕괴사고 구조장비세트	모델명					예상 가격	63,210,000
보유기준	점	보유수	점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 붕괴 사고시 인명구조장비			필요성		- 대형 붕괴사고 현장에 신속한 대응 체계 확립
제원	- 유압으로 구성된 엔진펌프로 붕괴 및 매몰자 구조 시 활용되며 콘크리트 파괴 및 전달 등에 사용되어 지는 다양한 구성품을 이뤄질수 있으며 FEMA국제 구조 연합(INSARAG)에 가장 많이 사용되어지는 붕괴물 전용 구조장비
현 모델 선정사유
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	05
장비명	배터리유압구조장비셋	모델명	SC 357 E2				예상 가격	18,500,000
보유기준	0점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	노후로 인한 교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 절단 및 전개용			필요성		- 노후로 인한 교체
제원	- 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 38 톤(380 kN) - 절단직경 : 32 mm - 전개력 : 100.3톤(1,003 kN) - 최대 날 전개폭 : 368 mm - 당기는 힘 : 4.8 톤(48 kN) - 당김폭 : 380 mm - 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지 효과) - 절단 날 형태 : 톱니 형태 - 크기 : 929(L) × 225(W) × 262(H) mm - 무게 : 18.8 kg(배터리 제외) - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식
현 모델 선정사유
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	06
장비명	내시경카메라	모델명	SB-VS70 KIT				예상 가격	19,800,000
보유기준	점	보유수	점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 탐색 구조용			필요성		-붕괴 및 재난 사고 시 필요
제원
현 모델 선정사유	- 튼튼한 내구성, 무선 영상전송 및 장시간사용 가능
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	07
장비명	잠수장비세트	모델명					예상 가격	4,536,000
보유기준	대원별 1점	보유수	4점				필요 수량	3점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 수난사고시 인명구조 장비			필요성		- 필수장비 미보유
제원	- 슈트 : 노바 스코티 세미드라이 - 글러브 : 하이퍼 플렉스 3MM - 부츠 : 델타 - 마스크 : 프레임리스 - 스노클 : 이스케이프드라이 - 비씨 : 티 블랙 - 레귤레이터 : MK25 S600 - 옥토퍼스 : C200 - 게이지 : 아나로그 3게이지 - 기어백 : 다이브엔 롤백 - 나이프 : K-5				다음장 참조
현 모델 선정사유
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

잠수장비세트
슈트	글러브
부츠	마스크
스노클	핀
BC	레귤레이터(주호흡기)
오토퍼스(보조호흡기)	게이지
기어백	나이프

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	08
장비명	체인톱	모델명	HUSQVARNA 390XP				예상 가격	1,320,000
보유기준	대별 1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 절단용			필요성		- 화재현장 등 각종현장에서 사용
제원	- 배기량 : 97.9cc - 마력 : 6.5마력 - 기본 가이드 바 : 24인치 - 중량 : 7.1KG - 감압밸브 - 저진동장치 - 자동 브레이크 - 오일량 조정가능 - 인체공학적 핸들
현 모델 선정사유	- 여름철 태풍대비 대형원목 절단용
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등