- 2014년 소하천정비사업 -

기준단가 산정 검토 결과 보고

2015. 3.

	국민안전처 재난경감과

소하천정비사업 기준단가 산정 검토 결과보고

□ 개   요

○‘14년 추진한 소하천정비사업에 대한 사업연장 및 대표공정에 대한 기준단가 산정

○‘15년『자연재난 복구비용 산정기준(단가)』및‘16년『소하천정비 사업계획』에 활용

□ 조사방법

○‘14년 추진한 소하천정비사업 344개소에 대하여 연장 및 대표 공정별 집행단가를 전수 조사

- 도심·농촌·산지하천으로 구분 m당 단가 및 10개 공정 14개 세부단가에 대한 평균단가 산정

○ 대표단가는 제경비를 포함하고, 세부단가는 공정별 최고·최하 단가를 제외한 평균단가에‘15년 물가상승률을 고려하여 적용

※ ‘15년도 물가상승률(연평균 기준) 1.9%로 전망(한국은행 ‘15.1.15 발표)

□ 그동안 추진사항

○ 유형별 세부단가 조사실시                     : ‘15. 1월

○ 세부단가 조사결과 분석 및 검토               : ‘15. 2월

□ 조사결과 및 단가 산정

○ 소하천 유형별 대표단가 산정(원/m)

- (농촌) 1,156,240(원/m) (도심) 1,125,590 (산지) 1,029,240

* 도심(9) 및 산지(12)소하천은 조사지구수가 적어 참고자료로 활용

≪□14년 및□15년 산정결과 비교표≫

(단위 : 원)

공 종		단위	‘14년	조사단가	‘15년적용	증△감율	비고 (지구수)
대표단가	농촌 소하천	m	1,102,620	1,134,680 (2.9%)	1,156,240	4.9%	323
	도심 소하천	m	1,104,600	1,504,045 (36.2%)	1,125,590	1.9%	9
	산지 소하천	m	1,026,270	1,010,044 (△ 1.6%)	1,029,240	0.3%	12
세부단가	석축 헐기 (찰쌀기)	㎡	12,030	9,911 (△ 17.6%)	12,260	1.9%	172
	석축 헐기 (메쌓기)	㎡	8,540	6,745 (△ 21.0%)	8,700	1.9%	57
	호안블록 헐기	㎡	7,170	5,427 (△ 24.5%)	7,310	2.0%	76
	돌망태 헐기	㎡	6,670	4,296 (△ 35.6%)	6,800	1.9%	56
	토목섬유부설 (350g/㎡)	㎡	2,130	2,047 (3.9%)	2,090	△ 1.9%	152
	토목섬유부설 (500g/㎡)	㎡	3,730	2,587 (△ 30.6%)	3,800	1.9%	65
	법면 보호 (씨앗 뿜기)	㎡	2,230	2,035 (8.7%)	2,070	△ 7.2%	130
	법면 보호 (거적 덮기)	㎡	2,860	2,706 (5.4%)	2,760	△ 3.5%	200
	블록 붙임 (장방형)	㎡	35,570	38,785 (9.0%)	39,520	11.1%	25
	블록 붙임 (환경블록)	㎡	29,650	42,749 (44.2%)	30,210	1.9%	65
	식생블록 쌓기	㎡	62,130	83,011 (33.6%)	63,310	1.9%	194
	식생매트 붙임	㎡	17,130	17,352 (1.3%)	17,680	3.2%	64
	자연석 쌓기 (300×400×500)	㎡	117,740	94,556 (△ 19.7%)	119,980	1.9%	50
	자연석 쌓기 (500×700×800)	㎡	143,350	116,525 (△ 18.7%)	146,070	1.9%	140

* ‘15년 적용 : ‘14년대비 (±10%이내 조사단가 반영, ±10%이상 ‘14년 단가반영) × 1.9%

≪ 단 가 산 정 ≫

○ 유형별 대표단가중 도심·산지 소하천단가는 조사지구수(9~12개)가 적고 대표성 등 결여

- 소하천 단가(m당)는 농촌 소하천만 활용하고 도심·산지 소하천은 참고자료로 활용

○ 조사결과 공종별 단가가 `14년 적용단가에 비하여 증감 폭이 크고 조사지구수가 적은 공종에 대한 적용방법

- (`14년대비 ±10%이내) `14년 조사단가에 물가상승률 1.9%를 반영

- (`14년대비 ±10%이상) `14년 적용단가에 물가상승률 1.9%를 반영

□ 활용방안

○ `15년『자연재난 복구비용 산정기준(단가)』및 `16년『소하천정비 사업계획』수립시 활용

- 사업계획 수립 : 미설계 사업지구에 대한 대표단가 적용 사업비 추정

- 복구비용 산정 : 소하천 분야 단가를 적용, 복구비용 산정시 활용

□ 향후계획

○ 복구비용 단가조사 제출 및 시․도 통보         : `15. 3월

○ `16년 사업계획 수립 및 복구계획 활용         : `15. 3월~

<붙임>

소하천정비사업 세부공정별 기준단가 산정(안)

■ 소하천정비사업 기준단가 설명

① 2014년 소하천정비사업장을 대상으로 하였으며, 소하천 대표단가는 유형별(도심, 농촌, 산지)로 구분 작성

② 본 기준단가는 제경비를 포함하며, 단위는 원(￦)단위로 작성, ( )내는 ‘14년 단가

③ 비고란은 기준단가 산정 사업지구수를 나타내며, 단가산정시 최고 및 최하 단가를 제외한 나머지 단가를 평균하여 계상(2015년 물가상승률 1.9% 적용)

④ 조사 단가가 ‘14년 대비 ±10%이내의 경우에는 ‘14년 조사단가와 물가상승률 적용, ±10%이상일 경우 ‘14년 기준단가에 ’14년 물가상승률 1.9% 적용

⑤ 기타 세부공정에 대한 사항은 개별 단가정의에 따름

■ 소하천 유형별 총괄단가

유형	단위	규격	단가	비고
농촌 소하천	m	단안	1,156,240 (1,102,620)	323
도심 소하천	m	단안	1,125,590 (1,104,600)	9
산지 소하천	m	단안	1,029,2400 (1,026,270)	12

【내    용】

① 2014년 소하천정비사업으로 추진한 사업장에 대한 유형별 대표단가 산정결과

② 다만, 도심하천 및 산지하천의 경우 대표지구가 적어 참고자료로 활용

■ SR001* 기존구조물 철거/ 석축헐기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
SR001-001	석축헐기	찰쌓기	m2	12,260 (12,030)	172
SR001-002	석축헐기	메쌓기	m2	8,700 (8,540)	57

【단가정의】

① 이 단가는 기존 석축(찰쌓기, 메쌓기)의 철거 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용 포함

■ SR002* 호안블록 헐기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
SR002-001	호안블록헐기	-	m2	7,310 (7,170)	76

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 호안블록 헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비 포함

■ SR003* 돌망태 헐기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
SR003-001	돌망태헐기	-	m2	6,800 (6,670)	56

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 돌망태헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비 포함

■ SR004* 토목용섬유부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
SR004-001	필터매트부설/ 하천호안용	350g/m2	m2	2,090 (2,130)	152
SR004-002	필터매트부설/ 하천호안용	500g/m2	m2	3,800 (3,730)	65

【단가정의】

① 이 단가는 하천호안용 필터매트 부설에 소요되는 재료비 및 설치비 포함

■ SR005* 비탈면보호공/ 씨앗뿜어붙이기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
SR005-001	씨앗뿜어붙이기 (Seed spray)	성토면	m2	2,070 (2,230)	130

【단가정의】

① 이 단가는 비탈면 녹화를 위해 씨앗뿜어붙이기(Seed Spray)를 하는데 소요되는 비용 포함

② 씨앗붙어붙이기에 소요되는 재료(종자, 비료, 피복재, 침식방지안정제, 색소등)의 구입 및 운반비와 시공전의 비탈면 정리 및 청소, 소운반, 종자살포에 소요되는 기계경비 및 인건비를 포함

■ SR006* 비탈면보호공/ 거적덮기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
SR006-001	거적덮기	-	m2	2,760 (2,860)	200

【단가정의】

① 이 단가는 비탈면 보호를 위한 종자살포시 종자의 유실방지를 위한 거적덮기 비용으로서 재료비(볏짚거적,고정핀,착지핀,매트고정판,비닐끈), 소운반비 및 설치비 포함

■ SR007* 블록붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
SR007-001	블록붙임/장방형	400×250×120mm	m2	39,520 (35,570)	25
SR007-002	블록붙임/환경블록	400×400×120mm	m2	30,210 (29,650)	65

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록붙임에 소요되는 재료비, 설치비 및 운반비를 포함하며, 필요시 잔디식재비용(환경블록의 경우)을 포함

② 환경블록은 압축강도가 180kg/m2를 기준

■ SR008* 식생블록 쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
SR008-001	식생블록 쌓기	-	m2	63,310 (62,130)	194

【단가정의】

① 이 단가는 각종 식생블록 쌓기에 소요되는 재료비, 설치비 및 운반비를 포함하며,   필요시 식재류 비용을 포함

② 식생블록 시공이 다양하므로 당해 사업장의 적용결과를 참고하여 산정

■ SR009* 식생매트 붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
SR009-001	식생매트 붙임	-	m2	17,680 (17,130)	64

【단가정의】

① 이 단가는 각종 식생매트 붙임 소요되는 재료비, 설치비 및 운반비를 포함하며, 필요시 식재류 비용을 포함

② 식생매트 공법이 다양하므로 당해 사업장의 적용결과를 참고하여 산정

■ SR010* 자연석 쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
SR010-001	자연석 쌓기	300×400×500mm	m2	119,980 (117,740)	50
SR010-002	자연석 쌓기	500×700×800mm	m2	146,070 (143,350)	140

【단가정의】

① 이 단가는 자연석 쌓기에 필요한 자연석 재료비(석재구입-운반, 집토-운반 등), 설치비 및 운반비를 포함