2015. 개발장비 제안서

2015. 6. 26.

강 서 소 방 서

연 번	제 안 자 (소 속)	제 안 요 지	비 고
1	강 민 규 (소방행정과)	○ 장비명 : 배수작업용 소방호스 유동방지 기구 - 배수작업시 소방호수 움직임 방지
2	김 운 영 (현장대응단)	○ 장비명 : 기존 공기 호흡기를 이용한 안전밸트 - 공기 호흡기 부착형 으로 휴대 간편하며 착용이 용이함
3	김 봉 수 (현장대응단)	○ 장비명 : Life 밴드 -현장활동시 위치확인 및 잔여시간 확인, 충전 기한 확인
4	정 정 표 (현장대응단)	○ 장비명 : 수관 커플링 로프걸이 - 높은 곳으로 수관연장 및 수관 고정시 용이함
5	윤 정 병 (화 곡)	○ 장비명 : 소방차량 출동 자동 안내방송 및 측면 스키커부착 - 화재현장 출동중 자동 안내맨트로 위험요소 제거
6	김 주 한 (화곡)	○ 장비명 : 일회용 덧신 - 현장활동 용이하며 민원발생소지 차단
7	김 주 한 (화 곡)	○ 장비명 : 자동문 개폐기 - 현관 자동문 출입 시 신속한 현장 대응
8	김 완 섭 (발 산)	○ 장비명 : 방화복 하의 멜빵 - 안정된 자세로 현장활동 가능
9	강 병 현 (방 화)	○ 장비명 : 유독가스제거 관창 - 원거리 유독가스 제거 작업 용이
10	남 경 현 (방 화)	○ 장비명 : 운전원 전용 헬멧 - 현장활동중 의사 소통 원활 및 시력확보 용이
11	양 준 석 (방 화)	○ 장비명 : 동물포획 안전장비 - 동물 포획 후 현장대원 2차사고 예방
12	한 태 용 (개 화)	○ 장비명 : 들것용 폴대 - 주들 것을 이용 장거리 이용시 현장 활동 용이
13	조 영 호 (개 화)	○ 장비명 : 주들 것 라이트 - 주들 것 야간 운행시 시야확보 및 안전사고 방지
14	조한섭 (현장대응단)	○ 장비명 : 공동주택형 배연기 - 상층부로 연기확대 방지 및 신속한 현장대응 가능

개발장비 제안서

개발장비 설명서

장비명 : 기존 공기호흡기를 이용한 안전벨트

개발자	소 속	강서소방서		계급․성명	소방장 김운영
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없 음
내 역	제작일시	미제작		제작비	천원
제 원	○규격 : 개인용 안전벨트. ○재질 : 폴리에스텔 및 금속재. ○특징 : 공기호흡기 부착형이라 언제든지 사용가능.
사용법 및 조작법	○기존 산청 공기호흡기 등받이에 간단히 장착(수납 주머니)하여 필요 시 꺼내어 사용.
개 선 효 과	○공기호흡기를 맨상태에서는 안전벨트를 맬려면 공기호흡기를 벗고 다시 안전벨트를 매고 사용하여 현장에서 많은 불편을 초래. ○본 안전벨트를 항상 부착하고 다니면 안전벨트를 따로 휴대할 필요가 없음. ○추후 공기호흡기 제작시 부착하면 별도구입이 필요치 않아 예산절 감효과기대..

개발장비 설명서

장비명 : 자동문 개폐기

개발자	소 속	화곡119안전센터		계급․성명	소방위 손종한, 소방사 김주한
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2015.6.12		제작비	30 천원
제 원	아크릴, 강철, 고무
사용법 및 조작법	자동문 아래틈 사이로 ‘자동문 개페기’의 머리부분을 뉘여서 통과 시킨다. 그리고 손잡이를 잡고 위로 올려 세우면 자연히 머리부분도 서게 된다. 이때, 손잡이를 좌우로 왔다갔다 하게 되면 센서가 움직이는 아크릴을 감지하여 자동문이 열리게 된다.
개 선 효 과	자동문 중, 안에서 센서감지를 통해서만 열리는 종류가 있다. 이 때, 내부인이 안에서 버튼을 눌러줘야 외부인은 들어갈 수 있는데, 이런 경우 소방대원은 현장 임무를 수행하는데 제한을 받게 된다. 그러나 이 장비를 통해 소방대원은 내부인의 도움 없이도 내부진입을 해, 임무수행을 할 수 있게 된다.

개발장비 설명서

장비명 : 유독가스제거 관창

개발자	소 속	강서소방서 방화119안전센터		계급․성명	소방위 김종수 소방사 강병현
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2015. 7. 예정		제작비	50 천원 예상
제 원	배연 호스와 PVC 파이프 관창 연결 밴드, PVC 파이프 관창
사용법 및 조작법	1. 기존 송배풍기에 이동성의 제약으로부터 자유롭게 사용할 수 있는 장비. 2. 기존 송배풍기에 PVC 파이프 관창에 맞게 제작된 배연호스를 연결한다. 3. 송배풍기를 작동하고 유독가스제거 관창을 사용한다.
개 선 효 과	1. 기존 송풍기는 지하층 작업이 불가하나 유독가스제거 관창을 이용하 면 지하 5, 6층도 가능하다. 2. 맨홀, 비트, 지하구나 지하층 등에서 유독 가스를 신속히 제거 할 수 있다. 3. 모든 유독가스 현장이나 화재 현장 농연 처리에도 탁월하다.

개발장비 설명서

장비명 : 동물포획 안전장비

개발자	소 속	방화119안전센터		계급․성명	소방사 양준석
	장비개발 관련 수상․특전 이력		-
내 역	제작일시	2015년 6월		제작비	20 천원
제 원	※ 작성요령 - 금속 지퍼 50cm ~ 70cm - 굵은 철망 25cm × 40cm
사용법 및 조작법	○ 동물포획 후 새로 설치된 동물이송함 천정개구부를 열어 동물포획망 아래부분에 설치된 지퍼를 서서히 열고 위험성이 있는 동물을 동물이송함으로 안전하고 자연스럽게 바닥으로 넣을 수 있도록 함.
개 선 효 과	○ 동물포획망으로 포획시 사나워진 동물을 포획한 후 안전하게 동물이송함으로 넣음이 용이하고 안전사고 방지에 만전을 기하고자 함. ○ 설치가 간편하며 비용이 적고 사용조작이 간편함.

개발장비 설명서

장비명 : 공동주택형 배연기

※ 공동주택형 배연기로 제작될 예정임 공동주택의 비상구 창문에 설치하는 배연기로 충전기와 일반전원을 사용할수 있게 제작 예정(정확한 이미지는 차후에 제출예정)
개발자	소 속	현장대응단 지휘팀		계급․성명	소방장 조한섭
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	7월~8월중 제작예정		제작비	2,000 천원
제 원	송배풍기 제원 : 날개 35cm 60Hz 220v 2,800m3/hr 95w 8kg 리듐 건전지 : AC, DC 겸용전원 각도 조절 기능 총 중량 12 ~ 15kg
사용법 및 조작법	- 비상구 창문에 설치하여 전원 스위치 ON/OFF 동작 - 자체밧데리 방전시 외부 전원사용 ※ 첨부물 확인 (차후)
개 선 효 과	- 신속한 현장 클린 지역 · 상층으로 연기확대를 최소화 불필요한 인명대피유도를 자제하여 소방력 집중 - 설치간편 및 휴대성 좋음 ․ 10~15kg, 50*50* 20 휴대성이 뛰어남 - 설치공간의 적응성이 뛰어나 배연의 극대화 및 공간 장애 최소화 · 창문 및 스텐드식 설치가 가능하여 배풍을 극대화 한다 ․ 창문 및 벽에 밀착하여 설치가 가능하기 때문에 대원활동간 장애가 되지 않음 기존송배풍기는 휴대가 불편하고 설치상의 문제로 배연의 효과가 떨어짐 또한 수관이 전개된 지역에서 대원들의 활동공간을 방해 및 안전사고 발생의 우려가 있음 - 모터의 탈부착식 및 결합식으로 인한 응용력이 뛰어남 ․ 여러대의 배연기를 동시에 설치가 가능함 - 전기식모터를 사용 소음 최소화 (현장 의사소통원활) · 기존송배풍기의 소음으로 인한 무전기교신과 대원과 의사소통곤란 - 제작이 간편하고 저렴함