“겨울철 신속하고 안전한 출동을 위한”

소방차량 배터리 충전시스템 구축

성북소방서

(장비회계팀)

- 겨울철 신속하고 안전한 출동을 위한 -

소방차량 배터리 충전시스템 구축

겨울철 영하 기온에서 배터리 전압의 30~60% 감소 현상 발생 및

출동빈도가 낮은 차량의 경우 자체 발전기에 의한 배터리 충전시간 부족,

전자장치 상시 작동(MDT, 블랙박스 등) 및 특장부분 조작으로 배터리

과다 소모로 인한 출동지연 발생 가능성을 줄이기 위함 .

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 본부예방과-23249호(2014.10.27.) “『2014. 겨울철 소방안전 종합대책』추진 알림”

❍ 예방과-11571호(2014.10.31.) “『2014. 겨울철 소방안전 종합대책』추진계획 시달”

Ⅱ		추 진 개 요

❍ 대    상  : 출동차량 20대

❍ 기    간  : 겨울철 소방안전대책 추진기간(~2월말)

❍ 중점 추진사항

- 배터리에 상시 AC 전원 공급으로 충전시스템 구축

· 수구잭 보완 및 폐차, 매각대상 차량에서 분리후 재사용

· 자동탈착식 연결잭 설치 ⇒ 차량 출동시 자동으로 분리 가능

· 자동탈착 불가시 ⇒ 안전사고 방지를 위해 분리가 용이하도록 개조

· 커넥터 탈착확인 및 고임목 상태확인용 스티커 부착

Ⅳ		세부추진계획

❍ 매각한 차량에서 분리 수거한 수구잭 보완 재사용

- 기    간 : ~ 11월 12일(목) 내 수구잭 점검,개조 및 재부착

· (구급차량3대, 구조버스1대, 펌프차량1대의 수구본체 탈착)

- 대    상 : 출동차량 20대

- 방    법 : 본서 이동정비반 자체제작 및 부착

- 제작내용(개조)

· 자동탈착 불가시 안전사고 방지를 위해 분리가 용이하도록 개조

· 커넥터 탈착확인 및 고임목 상태확인용 스티커 부착(신규차량)

분리형 충전장치(수구) 제작	차량안전 스티커 제작	스티커 부착모습

Ⅴ		기 대 효 과

❍ 출동차량 배터리 상시 충전으로 현장활동 대응 역량 강화

❍ 배터리 수명 연장으로 차량 유지관리 예산 절감

❍ 커넥터 탈착확인 및 고임목 상태확인용 스티커 부착으로

안전사고 미연방지(탑승전 사전확인으로 안전사고 방지)

Ⅵ		행 정 사 항

❍ 현장대응단 지휘팀장은 본서이동정비반 대원이 작업에 전념할 수 있도록 인원과 장비를 지원해 주시기 바라며,

❍ 각 부서장은 작업 완료 후 충전장치(수구잭) 연결선 및 각 차량별 스티커 부착사진 첨부하여 11월 12일(목) 한 보고 및 매 월간점검시 자체점검 결과(사진)을 2016년 2월27일 한 보고하여 주시기 바랍니다.