문서번호	시설보수과-181
결재일자	2015.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
협 조

2015년 공통설계지침 작성 보고 【교면방수 및 강재도장】

2015. 1

남부도로사업소

(시설보수과)

2015년 공통설계지침 작성 보고

2015년도 도로사업소에서 시행하는 공통설계지침 중 우리사업소 시설물 분야인 교면방수 및 강재도장에 대한 보고 임.

Ⅰ		‘15년 설계지침 적용기준

관련근거

○ 2015년 설계지침서 작성계획 (동부도로사업소 도로보수과-7148호)

각종단가 적용기준

○ 노임단가 : 2015년 1월 1일 대한건설협회 공표 적용

○ 자재단가 : 2015년 1월 물가자료(물가정보,거래가격,물가자료)적용

○ 유 류 가 : 2015년 1월 첫째주 한국석유공사 발표 서울주유소 평균                     가격적용 (1월 2일 발표)

○ 환    율 : 서울외국환중개 기준환율 고시단가 적용(2015.1.2.자)

○ 표준품셈 : 국토해양부 한국건설기술연구원 발표 적용(2015.1.2.자)

Ⅱ		‘15년 설계지침 작성현황

사업소별 업무분장 (도로시설물)

기 관 명	업 무 분 장	비 고
동부도로사업소	- 일위대가 수합 - 기계경비, 상판보수공, 교면포장 및 기타
서부도로사업소	- 균열보수 - 가설물
남부도로사업소	- 교면방수 - 강재도장
북부도로사업소	- 단면보수 - 받침장치
성동도로사업소	- 점검통로 - 난 간
강서도로사업소	- 신축이음장치 - 세 척

교면방수

○ '14년 공통설계지침 등록현황 : 15개사 25개 호표

○ '15년 제외대상 : 없음

○ '15년 신규대상 : 1개사 1개 호표 (특허 10********호)

․ 아이엠유건설(주) : 쉬트식(WPS자착식 부틸러버 Sheet)

⇒ 15년 교면방수 공통설계지침 : 16개사 26개 호표

강재도장

○ '14년 공통설계지침 등록현황 : 16개사 45개 호표

○ '15년 제외대상 : 없음

○ '15년 신규대상 : 3개사 7개 호표 (특허1, 신기술2)

․ 진성씨엔씨(주) : RUST BULLET방청,방식 친환경도장 (특허US 6872767외1)

․ 해 룡 토 건(주) : 나노세라믹수지도료(세라수)도장 (건설신기술715호)

․ ㈜ 혁 성  산 업 : 상온금속용사(Zn-Al)방식공법 (건설신기술416호)

⇒ 15년 강재도장 공통설계지침 : 19개사 52개 호표

공통설계지침 현황 (교면방수및강재도장 편)

구 분	계	교면방수	강재도장	교량보도부 포장공	배면그라우팅
2014년	77	25	45	6	1
2015년	85	26	52	6	1

Ⅲ		검 토 의 견

○ 2015년 교면방수 및 강재도장 신규대가는 특허 및 신기술 제품 으로서 특별한 결격 사유가 없는바 4개사 8개 호표에 대하여 공통설계지침에 등재하고자 함.

Ⅳ		행 정 사 항

○ 2015 교면방수 및 강재도장 설계지침 제출 (남부→동부도로사업소)

○ 2015.1.19 : 2015 공통설계지침 배부 (동부도로사업소→관련부서)

○ 향후 추가 공종, 오류 발견 또는 통보시 수정 및 각 사업소로          정오표 송부

붙임 1. 2015년 설계지침작성 계획 1부.

2. 교면방수 및 강재도장(2015년) 공통대가 1부.

3. 신규 공종 공법특징 및 검토내용 각 1부. 끝.