- 2015년도 수난사고 긴급구조체계 확립을 위한 -

내수면 위험지역 합동점검 계획

2015. 7

관악소방서

(재난관리과)

- 2015년도 풍·수해 대비 긴급구조체계 확립을 위한 -

내수면 위험지역 합동점검 계획

주요하천․계곡 등 수계지역 문화․체육시설 이용시민 증가에 따라「내수면 인명사고 안전관리 종합대책」을 수립하여 시행하고자 함.

Ⅰ				추 진 근 거

□「재난 및 안전관리 기본법」제4장 응급대책 및 제5장 긴급구조

□「119구조․구급에 관한 법률」제3조 (국가 등의 책무)

□「수난구호법」제2장 수난대비 및 제3장 수난구호

- 내수면 구조대 및 구급대의 편성․운영과 수난구호․현장지휘는 소방관서의 장이 수행 한다.

□ 재난대응과-11774(2015.6.01.)호『2015년 여름철 종합대책 긴급구조분야 단위과제 추진협조』

Ⅱ				추 진 대 책

□ 기본방침

○ 내수면 시설 관리기관 협력 수난․안전사고 예방활동 강화

○ 내수면 위험지역 긴급구조 서비스 강화

○ 여름철 7․8월 민간자원봉사 참여「시민수상구조대」프로그램 활성화

□ 추진목표

내수면 위험지역 예방활동 전개			내수면 인명사고 안전관리
위험지역 시민 수상안전교육 추진
민간 자원봉사자 참여 프로그램 활성화
내수면 인명사고 취약지역 특별관리

□ 추진계획

점 검 대 상	소 속	직 책	성 명	비고
관악산호수공원 낙성대공원연못 도 림 천	관악소방서 재난관리과	구조팀장	최규전	883-2119
		구조운영	성성진
	관악구청 치수과	주무관	장개연	879-6821
	관악구청 공원녹지과	주무관	이진범	879-6522

□ 내수면 합동점검

○ 점검기간 : 2015. 7. 08(수) ~ 7.09(목)

○ 점 검 자 : 구조팀장 외 3명

○ 점검사항

- 수난안전 시설 유지관리 실태

- 사고대비 신속한 출동로 및 대피로 파악

- 홍수, 급류 등에 의한 장비 유실 및 이용객 등

- 점검결과조치 : 관악구청과 협의 미비사항 조속시정․보완

○ 사고위험지역 관리카드 작성(보완)

- 사전정보 파악 및 출동로 지정 등

Ⅲ				일 반 현 황

□ 내수면 현황

대 상 명	면적(㎡)	담수량(㎥)	수심	연못바닥	수 원
관악산호수공원	6,460	2,485	0.5-1	콘크리트 및 자갈	수돗물
낙성대공원연못	400	900	1-1.5	콘크리트 및 자갈	계곡물
도 림 천		길이6,700m	하폭 30m		소하천

IⅤ				행 정 사 항

□ 내수면 인명사고 발생 시「재난 및 안전, 수난구호 등 관계법령」에서

규정한 ‘응급대책’,‘긴급구조’,‘현장지휘’ 에 관한 사항 이행 철저

□ 내수면 위험요소조사에 지원되는 조사자는 사전 출장 결재하여 차질이 없도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙 임  1. 내수면 인명사고 위험지역 관리카드 1부

2. 내수면 인명구조 안전대책 추진결과 보고(서식)  1부.

3. 관악구(도림천, 봉천천) 하천현황 1부.  끝.

【붙임 1】

<앞 면>

【 관리번호 : 소방서 - 1 】

내수면 (도림천) 인명사고 위험지역 관리카드

대 상 명	○○○ (호수 / 하천 / 계곡) (대표자) 서울특별시장 / ○○구청장
소 재 지	상류 (서울 00구 00동 산 68-3)에서 하류 (서울 00구 00동 산 68-3)
규 모	- 총 연장 : 0,000m / 푹 000m - 인도폭 : 00m			- 방재(벽) 높이 : 00m - 평상 유속 : 0m/sec - 평상 수심 : 0.0m		- 피난사다리 : 0개소 - 인명구조함 : 0개소 - 안내표지판 : 0개소
관리주체	서울특별시 / ○○구청장			관리부서명 (000-0000)	日평균 이용시민		주간	0여명
							야간	0여명
안전시설물 등	안전표지판	○개소 설치기관 : 관리상태 : 양호
	간이인명구조장비	○개소 (구성 : 구명환외 1, 로프 1, 호루라기 1) 작동상태 : 양호
	피나사다리	장비명 구명보트외 2종, 1 개소 작동상태 : 양호
	경보설비	○개소 / 관리부서 : 00관리소 (전화번호 : 0000-0000)
	수중보	○개소 / 평균 폭 0,000m / 평균 길이 0,000m
	복개구간	○개소 / 연장 0,000m /
	기 타	시설물명 개소 작동상태 :
지리적 여건
합 수 지 역	○개 지점 (상류 00천 하류 00천, 기타 00천)
인명구조 여건
안전대책	공원관리사무소 근무인원과 긴밀한 협조체제 유지 구조출동 태세 확립
기타 사항	야간에는 관리원이 상주하지 않음
간이인명구조함 사진			안전표지판 사진
피난사다리 사진			수중보 사진
기타시설 사진			기타시설 사진

【붙임 1】

<뒷 면>

지도 ( 全 구간, 주변도로 )
차량진입 □ □ □ □ 안전표지판 □ 간이인명구조함 ▣ 비상방송설비 ◈ 쉼터(팔각정) ★	자전거도로 ― 수중보 : 명칭 합수지점 : 하천명칭 교 량 : 명칭 기 타 : 명칭	경찰 : 명칭 보건소 : 명칭 구청 (센터) : 명칭 병원 : 명칭 학교 : 명칭	소방서 (센터) : 명칭 주민회관 : 명칭 구청 (센터) : 명칭 관리소 : 명칭 기 타 : 명칭

【붙임 2】

내수면 (도림천) 합동점검 결과

⃞ 점검개요

○ 점검기간 :

○ 참여인원 :

○ 점 검 자

⃞ 점검결과

○ 조치현황

점검일시	하천명	점검구간	점검결과				비고
			현지시정	관계 기관통보	자체처리	기타
		000～ 000 (총 0,000m)

○ 조치사항

연번	대상	위 치	적 출 내 용	조치결과 (처리계획)	비고

⃞ 문제점 및 대책

○

○

○

⃞ 개선사항

○

○

⃞ 합동점검 사진

【붙임 3】

하천 현황

도림천 및 봉천천 현황(관악구)

구 분	하천명	하천연장 (km)	하 폭 (m)	구 간		복개하천 현황			비고
				시 점	종 점	연장 (m)	복개현황	이용실태
지 방 하 천	도림천	6.7	18~86	관악구 신림동 808-126	구 로 교 (구로디지털단지역)	4,155	부분복개	도 로 주차장	부분
	봉천천	5.0	5~26	관악구 봉천동 239-15	도림천 합류점	5,000	완전복개	도 로	완전

현황사진

도림천	봉천천