서울특별시 도로분진청소 등 작업 매뉴얼

2015년

서 울 특 별 시

(생활환경과)

목      차

1. 서울특별시 도로청소 작업 기준
	Ⅰ.		도로 청소 (물청소, 분진청소, 노면청소).......		1
	Ⅱ.		보도 물청소....................................		8
	Ⅲ.		용수원 및 용수활용 운영기준......................		9
	Ⅳ.		동절기 청소기준.....................................		10
	Ⅴ.		청소차량 정보관리시스템 운영 ...................		11
2. 기상상황에 따른 특별 분진청소 작업기준
	Ⅰ.		대응체계 구축.................................		13
	Ⅱ.		기상상황별 작업기준..........................		14
		□		대기오염 상태(미세먼지,황사)에 따른 작업기준
		□		(초)미세먼지 등 기상위기시 대응체계
		□		강우상태에 따른 분진청소 작업기준
		□		폭염발령시 도시열섬완화를 위한 작업기준

서울특별시 도로청소 작업 기준

본 매뉴얼은 도로분진 저감을 위한 서울특별시 도로물청소 및 도로   분진청소, 노면청소 등 도로분진 제거를 효율적으로 시행하기 위한    것으로 도로청소 시 준수해야 할 제반기준을 규정한 것임

Ⅰ				도 로 청 소

□ 도로 청소 실행목표

○ 도로 규모별 작업빈도 목표

구 분	계	차 도						보 도
		소계	주요 간선도로		일반도로		이면도로,골목길
			자동차 전용도로	6차로이상	4차로	2차로(중로)	2차로이하 (소로)
도로길이(km)	8,148	8,148	176	771	653	208	6,340	4,780
작업대상 (총연장km)	24,252	19,472	1,160	5,863	2,612	416	9,421	4,780
작업주기	-	-	매일	매일	2일1회		주2회이상	3km/일

○ 차량규격별 작업목표

구 분	도로물청소차				도로분진차	노면청소차
	3톤미만	5~6톤	8~10톤	12톤이상
작업목표	20km/일	25km/일	35km/일	40km/일	50km/일	50km/일

□ 작업계획수립

○ 자치구는 도로청소 미실시 지역이 없도록 전 도로에  대해 빠짐없이 순회하여  청소를 실시할 수 있도록 사전 계획을 수립하고 계획에 따라 분진청소를 실시하여야 한다.

○ 도로 청소는 실행 가능하도록 작업구간 범위와 작업일시(주기) 및 시간에 대한 사전 계획을 수립하고 작업계획을  철저히 준수하되, 특별한 경우(교통정체, 집회 등 부득이 작업시간 준수가 어려운 경우)를 제외하고 계획된 시간 내에 계획구간에 대한 청소를 완료토록 한다.

□ 도로분진 청소기간 및 작업시간

○ 도로물청소는 3월부터 11월까지 적용하여 실시하고, 동절기에는 별도 계획을 수립하여 시행 한다.

○ 도로분진흡입(노면·물청소차성능개선 포함)에 의한 작업은 우천, 강설  등 기상 여건을 고려하되 연중 지속적인 작업을 실시한다.

○ 노면청소는 3월부터11월까지 적용하여 실시하되, 동절기에도 장비의 결빙 우려가 없는 기상여건 하에서는 작업을 실시한다.

○ 전면 물청소 대상 도로에 대한 물청소 시간은 차량통행이 원활하고 기층  안정 시간대인 심야/새벽(23:00부터 당일 07:00) 물청소를 원칙으로 하되, 이루어지지 않은 도로에 대해서는 09:30 이후에도 물청소를 실시한다.

○ 분집흡입청소와 노면청소는 주/야간 구분 없이 작업을 실시한다.

○ 차량통행이 많은 출․퇴근 시간(오전 07:30 ~ 09:30, 오후18:00 ~ 20:00)에는 도로물청소를 실시하지 않는다.

○ 시민들의 출․퇴근에 지장이 없는 일요일 및 공휴일에도 교통여건을 감안하여 청소시간을 조정하여 실시할 수 있다.

□ 차량별 작업기준

① 공통기준

○ 불법 주정차 차량이 없도록 사전에 홍보․계도를 철저히 한다.

○ 도로 청소차량은 대상노선 및 작업시간, 차량속도, 작업방법, 차량 투입수량 등 사전 계획을 철저히 준수하여 작업을 실시한다.

○ 도로물청소차량 및 분진흡입장비는 작업개시전 차량정보시스템의  단말기․GPS통신 상태 등 작동여부와 작업방법(차도, 보도작업 등)  확인 등 기기의 이상 유무를 반드시 확인한 후 작업을 실시한다.

○ 도로 청소차량은 실질적인 작업거리(총운행거리 - 비작업거리)에  대한 기록 관리를 철저히 한다.

○ 도로물청소차․분진흡입청소장비․노면청소차량이 동시 병행작업  을 할 경우에는 분진흡입청소장비(상위차로) → 노면청소차(끝: 측구차로) → 물청소차(중간차로)순으로 작업을 실시한다.

② 물청소차 운행기준

○ 물청소차의 1일 작업량은 차량규격별 작업목표에 준해 작업을 실시한다.

○ 차도 청소는 가능한 노면청소와 물청소를 조합해서 실시하되 노면청소로

측구 쓰레기를 제거한 후 물청소가 실시될 수 있도록 한다.

○ 노면청소와 물청소의 조합으로 실시하는 경우 노면청소 차량이 선행하고

물청소차량이 뒤따르는 대형을 유지하는 형태로 작업을 실시 한다.

○ 도로분진흡입청소와 물청소를 병행하는 경우에는 도로분진청소장비는 선두에서 중앙측 차로를, 물청소차는 분진흡입 차로 이후부터 작업을 실시한다.

○ 물청소 후 잔류수 형성, 물 튀김 등이 발생하지 않도록 물청소 차량의 장비를 개선․정비하여 물 튀김을 최소화 한다.

- 후방브러쉬 부착차량은 부러쉬를 가동하여 잔수류를 제거하도록 한다.

- 적정 살수압력 유지로 작업차량 후미 잔류수가 발생되지 않도록 한다.

- 도로의 수평불량지역은 즉시 관련부서에 시정 요청하여 물고임 현상이

없도록 한다.

○ 좌측 고압노즐(오리발)은 중앙선 작업 등 특별한 경우를 제외하고 전방 90° 방향으로 각도를 유지하여 진행 차로의 좌측 차선을 넘지 않도록 살수한다.

○ 물청소차량 전면 중앙에 설치된 살수바는 살수 각도를 우측 방향으로 유지한 상태로 살수작업을 실시한다.

○ 물청소차 속도는 차량성능․살수압력 등 차량의 성능에 따라 충분량의 용수가 살수되어 측구 배출이 가능하고, 물 튀김이 발생하지 않는 범위에서 차량 속도를 조절하여 운행한다.

③ 도로분진흡입청소장비(노면·물청소차 성능개선 포함) 운행기준

○ 도로분진흡입청소장비는 청소작업을 위하여 필터 펄싱 기능과 공기압상태를 확인한 후 청소에 임한다.

○ 도로분진흡입청소장비 필터의 훼손, 기능저하시 즉시 교체하여 상시 적정기능을 유지하도록 한다.

○ 도로분진흡입청소장비는 50km/일 기준으로 청소작업을 실시한다.

○ 청소 작업후 1차 토사와 2차 분진은 적정 폐기처리 한다.

○ 도로분진흡입청소장비의 청소 주행 속도는 장비의 안전 및 흡입력을 감안하여 10km/h 내외로 하되 도로 사정에 따라 다소 증감하면서 청소작업을 수행할 수 있다.

○ 측구전용 진공흡입 청소장치 운영 시 중앙 흡입장치는 정지하고, 차로 중앙 측 작업 시 측구전용진공흡입 장치를 사용하지 않는다.

○ 분진청소 흡입량을 주기적으로 기록 관리한다.

④ 노면청소차 운행기준

○ 적절한 양의 물을 살수하여 청소 과정에서의 먼지 비산을 줄이고청소차에서 방출되는 미세먼지의 양을 최소화 한다.

○ 노면청소를 할 때 작업속도는 차량 제작사의 권장 사양을 준용  하되 가능한 10km/h이하의 속도 유지로 청소가 철저하게 이루어 지도록 한다.

○ 작업시간은 기준 50km/대․일 기준으로 청소를 실시한다.

□ 차로별 도로물청소 작업방법

① 왕복 6차로 이상도로

○ 물청소를 실시하는 경우에는 도로 전면을 대상으로 물청소를 실시한다.

○ 청소시간은 전일 23:00부터 당일 07:00까지 완료할 수 있도록 한다.

○ 물청소 차량은 7.5톤 이상의 차량을 우선적으로 투입하되 반드시 2대 이상의 차량으로 대형유지(편대)작업을 실시한다.

○ 물청소 대형유지는 반드시 편도 3차로 2대 이상, 5차로 3대 이상을 투입하여 물청소를 실시하되 아래 사항을 준수한다.

- 선행차량 : 1차로를 주행하며 진행 차로에서 좌측으로 가지 않도록  우측 방향으로 살수하되 차량후미에 잔류수가 발생하지  않도록 수압을 이용하여  우측으로 최대한 밀릴 수 있도록  살수한다.

- 중간차량 : 선행 차량에 이어 살수된 용수를 좌측으로 재 역류시키지

않는 범위의 진행차로(2차로 또는 3차로)를 선택하여

주행하며 선행차와 동일한 방법으로 작업을 실시한다.

- 후행차량 : 선행차량 및 중간차량과 같은 방법으로 작업을 실시하되

앞에서 살수된 용수에 대한 최종 배수작업을 실시한다.

○ 대형유지 작업을 할 경우에는 작업 차량 간의 거리는 선행 작업차량에서  살수된 용수가 흡수, 건조, 소멸되기 전 후행차량에서 측구 측으로 배수  시킬 수 있는 거리를 유지하되 주변 주행 차량들에 대한 피양 또는 추월  공간을 제공하여 교통흐름 방해를 최소화 한다.

② 왕복 4차로 미만 도로 및 이면도로, 골목길 등

○ 사전 계획된 작업계획에 따라 전면청소를 원칙으로 하되 도로 및 장비 투입여건을 고려하여 측구청소를 실시할 수 있다.

○ 왕복 4차로 미만의 도로라도 미세먼지 오염도가 높은 지역에 대해서는 전면 물청소를 실시한다.

○ 청소시간은  전일 23:00부터 당일 07:00에 실시함을 원칙으로 하되 보완작업, 교통․지역여건 등을 감안하여 주간청소를 실시할 수 있다.

○ 작업차량은 도로 여건을 감안하여 7.5톤 미만의 차량을 투입하되, 골목길 등 도로가 협소한 경우에는 5톤 이하의 소형차량을 투입하여 작업의 효율성을 높인다.

○ 살수된 용수가 측구 배수전 건조, 소멸되지 않고 측구 측으로 배수될 수있는 충분량의 용수를 살수한다.

③ 도로측구 주차지역 물청소

○ 불법 주정차 차량이 없도록 사전에 홍보․계도를 철저히 한다.

○ 도로물청소를 실시전에 가로청소 인력 등으로 쓰레기 및 지장물을 제거한 후 물청소를 실시한다.

○ 주․정차된 차로의 바로 옆(좌측) 차로로 진행하며, 모든 고압노즐의 살수방향을 주․정차된 차량의 하부 측으로 살수하되 주․정차 차량에 대한 물 튀김 방지를 위해 살수 압력 또는 차량 속도를 조절하여 충분한 용수가 측구부분까지 도착되어 오물과 함께 배수될 수 있도록 한다.

④ 물청소차․분진흡입청소장비의 병행작업 대상 도로

○ 물청소와 분진흡입청소가 모두 실시되는 도로인 경우에는 분진청소차는  상위차로에서부터(1차로→2차로) 작업을 실시하고 물청소차는 분진   흡입작업 차로를 제외한 나머지 차로에 대해 ① ②의 방법으로 물청소를 실시한다.

○ 물청소차와 분진흡입청소장비가 동시에 병행 작업을 실시하는 경우에는 작업 대열은 분진흡입청소장비가 상위차선에서 선행하고 물청소차가 하위 차로에서 후행하는 형식으로 한다.

Ⅱ				보도 물청소

□ 작업목표

○ 보도물청소는 1일 2개조를 운영하여 매일 3km(보도 폭 5m기준)의 거리를 물청소 한다.

□ 공통기준

○ 보도물청소 대상지역은 주요 간선도로변 중심의 다중이용시설 주변, 관광객밀집지역, 오물투기지역, 통행인이 많은 지역, 쓰레기 ․ 악취 발생지역 등에 대하여 작업 빈도를 높이고 반복 순회 작업을 실시하고, 외곽지역, 골목길, 통행인 왕래가 적은 이면도로 등에 대하여서는 작업빈도를 낮춰 실시한다.

○ 보도물청소는 상시 청결상태를 유지할 수 있도록 보도물청소 전담반 2개조를 편성 · 운영한다.

- 장 비 : 소형 물청소차(5톤이하)를 전담으로 고정배치

- 인 력 : 전담반 인력확보(운전원 1명, 환경미화원 2명, 보조인원)

○ 보도물청소는 가로시설물, 쓰레기 제거작업과 병행하여 실시한다.

○ 보도청소시 장비 및 차량에 설치된 호스릴을 이용하여 먼지가 많은 도로시설물, 벽면 등 청소시 오염물질이 하수까지 배출될 수 있도록 충분한 량의 용수를 사용하여 작업을 실시한다.

○ 시민통행이 적은 시간에 집중적으로 실시한다.

○ 보도의 구배가 불량한 지역은 관련 부서에 시정토록 요구하고 청소한 물이 빗물받이로 흘러들어 가도록 보조 인력을 배치하여 조치를 취한다.

Ⅲ				용수원 및 용수활용 운영기준

□ 용수사용

○ 도로물청소 용수는 자치구별 확보 지정된 지하급수전 및 옥외소화전을 사용한다.

○ 청소용수는 가능한 작업 노선의 인근 지하급수전 등을 먼저 사용  하고 지하급수전 사용이 어려울 경우 옥외소화전을 사용한다.

□ 용수원 관리

○ 자치구별 지정되어 있는 옥외소화전에 대해 주기적으로 기능

점검을 실시한다.

○ 용수원의 기능 유지가 곤란할 경우 정비조치 또는 즉시 대체지정 하되 물청소에 지장이 없도록 충분히 확보 조치토록 한다.

○ 용수원 추가 확보시 대기 ․ 이동시간을 감안하여 청소할 수 있도록  지정한다.

□ 용수활용

○ 살수용수가 측구까지 완전히 배수가 가능할 정도의 수량을 살수

하되 다음사항에 유의하여 살수한다.

- 여러 대의 차량이 편대작업을 하는 경우 선두차량의 살수용수가 후행차량에서 충분한 수량을 받을 수 있는 정도의 수량

- 1대의 차량으로 2차로 도로 물청소 작업을 실시하는 경우 측구  까지 도달 하수 배출이 가능할 정도의 수량

○ 작업량(거리)에 대비한 적정량의 용수를 사용한다. (1.4~1.6톤/km)

Ⅳ				동절기 청소기준

□ 청소기간

○ 동절기 물청소기간은 매년 11월 15일부터 다음해 3월 15일까지  정한다.

□ 기준온도

○ 작업개시 기준온도는 노면청소는 영상 0℃ 이상, 도로물청소는  영상 5℃ 이상 지속 시 실시한다.

단, 영상 기온이라도 노면의 온도가 낮아 차량노즐 및 도로  노면이 결빙될 우려가 있는 경우에는 중단한다.

○ 도로분진흡입청소장비는 강수, 강설 등 노면 습기로 분진흡입이 어려운 경우를 제외하고는 기온과 관계없이 년중 작업을 실시한다.

○ 노면청소차는 차량노즐 및 도로면이 일정시간 동안 결빙될 우려가 없을 경우에는 주간 시간대 작업을 실시한다.

□ 청소방법

○ 동절기에는 노면청소는 측구, 분진청소는 전 차로에서 실시한다.

○ 도로물청소는 기온이 영상 5℃ 이상 지속되어 청소가 가능하다고 판단될 경우 살수 후 건조시간을 감안하여 10:00~14:00 사이에 탄력적으로 실시한다.

○ 낮 기온이 5℃ 이상이더라도 저녁 기온이 영하로 낮아져 도로 결빙이 예상될 때는 노면청소를 실시하지 아니한다.

□ 기  타

○ 기온강하로 물청소차량 미 운용시에는 배관 및 펌프에 잔류된 물을 퇴수시켜 동파를 예방할 수 있도록 대비한다.

Ⅴ				청소차량 정보관리시스템 운영

□ 시스템 설치(유지∙관리 및 설치기준)

○ 서울시에서는 신규 차량 발생 시 단말기설치 및 청소차량 시스템 등록 등 제반 시스템관리 기초 작업을 실시한다.

○ 자치구에서는 기존 설치되어 있는 청소차량 시스템에 대하여 자체 예산을 확보하여 유지∙관리를 실시함을 원칙으로 한다.

○ 서울시에서는 기존 설치되어 있는 청소차량 시스템에 대하여 자치구 재정 여건을 감안하여 예산의 범위내에서 매년 순차적으로 청소차량 단말기를 정비할 수 있다.

□ 시스템 관리(H/W)

○ 각 자치구 도로분진청소 담당자는 수시로 시스템에 접속하여 자체 수립한 청소차량 작업계획과 일치하게 작업이 실시되고 있는지 확인하여야 한다.

○ 자치구 청소차량 운전담당자는 도로분진(물)청소 작업 실시와 동시에 기계적 시스템 작동상태를 확인하여야 한다.

- 단말기, GPS 통신상태 등의 작동여부, 작업방법(차도,보도작업)

- 시스템 운영매뉴얼에 의한 작업 선택 및 이상여부 확인

- 시스템 장애 발생시 즉시 도로분진청소 담당자에게 알려 조치될수 있도록 한다.

□ 시스템 운영(S/W)

○ 도로분진청소 담당자는 현장에서 운영하고 있는 청소차량의 작업실적과 시스템 상의 데이터가 일치 하는지 수시로 비교하는 등 청소차량 시스템이 정상적으로 작동되고 있는지 확인하고 이상 발견시 장애조치 방법에 따라 처리 한다.

□ 장애발생시 조치

○ 도로분진청소 담당자는 청소차량 운전담당자로부터 시스템 작동상태에 이상이 발생하였다는 보고가 있을 경우 또는 기타 시스템 운영상 이상 상태가 발생한 경우 반드시 서울시 청소차량 정보관리시스템(http://98.33.1.40/salsu_sys/)에 접속하여 유지관리게시판(시스템관리>유지관리신청>유지관리신청)에 이상 발생 내용을 등록하여야 한다.

○ 시스템의 “유지관리신청”에 의하지 않는 장애조치 미흡(미신고,구두,유선 신고 등 포함)으로 인한 작업결과에 대해서는 실적에 반영하지 않는다.

○ 청소차량의 단말기 고장 등으로 서울시 데이터센터로 자료 송출이 않되는 경우 이상 조치방법은 다음 순서에 따른다.

청소차량 단말기 이상밸생		이상 발생 시스템 등록		이상여부 확인 및 조치		시스템 정상화
자치구	⇒	자치구	⇒	시(시스템정비업체)	⇒
현장		즉시		순차 처리		작업실적 조정 등

※ 서울시에서는 시스템 유지관리업체를 통하여 유지관리신청 순서에 따라 순차적으로 정비를 시행한다.

기상상황에 따른 특별분진청소 작업기준

황사･미세먼지주의보 발령 등 대기오염 상황 발생과 강우 상태 및 폭염주의보 발령시 열섬 완화를 위한 작업 매뉴얼을 정립하여 상황에 적합한 도로분진청소를 실시함

Ⅰ				대응체계 구축

□ 상황발령

○ 실시간 상황발령 확인

서울시 미세먼지 예․경보센터 : http://cleanair.seoul.go.kr

기상청 : http://kma.go.kr

○ 대상 : 미세먼지 및 초미세먼지, 황사, 강우, 폭염 등 기상위기 발생

□ 대응체계 : 지역별 상황에 맞춰 자치구별 자체 작업체계구축

○ 미세먼지·황사 등 대기오염 상태에 따른 작업방법 설정

○ 초미세먼지 등 기상위기시 대응방안 구축

○ 강우상태에 따른 효율적인 도로물청소 작업기준 정립

○ 폭염 발령시 열섬 완화를 위한 도로물청소 작업기준 정립

□ 자동조치 사항

○ 서울시, 자치구, 시설관리공단에서 각각 기상청․서울시 미세먼지 예․경보센터의 실시간 기상상황에 따른 자동 조치

○ 상황전파 : 동보 문자 메시지

- 핸드폰 등 자치구 자체 동보시스템 구축·운영

Ⅱ				기상상황별 작업기준

□ 대기오염 상태(미세먼지, 황사)에 따른 작업기준

❍ 미세먼지 주의보 (시간평균 200㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속)

- 주의보 발령 즉시 가용차량 총 동원 작업 진행

❍ 황사 주의보 (시간평균400㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속)

- 오전부터 황사가 시작 될 때

▷ 전일 야간작업 축소 운행(1/2)

▷ 오전․오후 시간대는 도로측구 위주의 물청소 실시

▷ 22:00부터 가용물청소차량 전량 투입 물청소 실시

- 오후부터 황사가 시작 될 때

▷ 22:00부터 전량 도로 물청소 투입

▷ 다음날 오전 가용차량 이용 도로측구 물청소 실시

- 황사가 1일 이상 지속될 때

▷ 평시와 동일 22:00부터 야간시간 물청소 실시

▷ 다음날 도로측구 물청소 연장 근무

❍ 황사 경보 (시간평균800㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속)

▷ 22:00부터 전차량 도로물청소

▷ 주간시간은 해제시까지 측구 물청소

□ 초미세먼지 등 기상위기 시 대응체계

○ 비상발생 기준 : 초미세먼지 주의보 발령 후 3일 이상 지속시

○ 발령내용

구 분	발령기준	해제기준
예비단계	시간당 평균 100㎍/㎥ 이상 2시간 지속시	시간당 평균 80㎍/㎥ 미만
주의보	시간당 평균 120㎍/㎥ 이상 2시간 지속시(65㎍/㎥)	시간당 평균 100㎍/㎥ 미만(50㎍/㎥)
경보	시간당 평균 250㎍/㎥ 이상 2시간 지속시(150㎍/㎥)	시간당 평균 120~250㎍/㎥(65~150㎍/㎥)

○ 초미세먼지 위기관리 대책본부 운영

◦운영조직 (대책 본부장 : 서울특별시 행정1부시장)

▹4개반 구성 : 상황관리, 현장관리(교통,산업,건설 등), 위생관리, 홍보

◦운영장소 : 대기환경정보센터(서울시청 서소문별관 1동 12층)

◦주요기능 : 위기대응 매뉴얼 마련하여, 기후환경본부 총괄 상황 관리,

각 실국․자치구별 비상조치계획 시행

○ 비상대응 조치

구 분	초 미세먼지 주의보 예비단계	(초)미세먼지 주의보 발령단계
조치사항	○ 도로 청소차 평상시대로 청소 작업 지속유지 ○ 운전원 비상대기 조치및 차량 대기상태 유지 - 각 차량별 청소차 정비 상태 및 청소용수 충수 사전점검 등 사전점검 후 작업준비	○ 자치구 및 서울시설공단에서 각각 서울시 미세먼지 예․경보센터 주의보 발령에 따라 자동조치 ○ 청소차량 유형별 작업구간 : 평시 대비 50% 확대

○ 청소차량 및 인원 조치

- 청소차량 : (초)미세먼지 주의보 발령시 즉시 도로분진흡입․물청소 실시

- 운전원 등 : 도로청소 확대 자체계획 수립시행

· 분진흡입차장비 : 노면청소차 운전원재배치 등 2교대로 작업량 확대

· 물청소차 : 50% 확대 배치(연장근무)

- 노면청소차 운행제한, 분진흡입장비 및 물청소차 운행에 투입조치

- 운전원은 일정농도 이상 시 동보망 활용 비상대기 조치하고,

「예비단계」에서 차량 대기상태 유지

- 기존 작업 매뉴얼에 따라 청소차 사전점검 필한 후 청소작업 개시

○ 작업방법 및 요령

- 기존 매뉴얼에 따라 기상위기 비상 해제 시까지 지속 작업

- 1회/일, 야간 시간대(23:00~07:00) ⇨ 2회/일, 주간 시간대(10:00~17:00) 추가

※ 동절기 도로물청소는 섭씨 5°C 이하  도로결빙 및 미끄러짐 등 안전사고 등 감안

동절기 작업기준에 따라 실시

□ 강우상태에 따른 물청소 작업기준

기 상 상 태 기 준		작 업 기 준
강수 예보	◦강수확률 60%이상	◦ 전일(17:00)예보 : 익일 물청소 보류 - 당초예보에 의한 강우가 없거나 추가강수예보가 없을 경우 ⇒ 물청소 실시 - 비가 올 경우 ⇒『강우상태』기준에 따라 대처
강우 상태	◦당일 강수량이 도로에 물이 흐르지 않고 도로표면만 적시는 상태로 도로물청소 효가가 없을 경우	◦ 당초계획에 의한 물청소 실시 - 왕복 4차로이상 도로 ⇒ 측구작업 - 이면도로, 골목길 및 보도물청소 작업 확대
	◦ 도로표면에 물이 흐르는 정도이상 으로 청소효과가 있을 경우	◦ 강우 종료 후 익일부터 물청소 실시
	◦ 20mm /일 이상 2일 이상 지속	◦ 강우 종료 2일 경과 물청소 실시
	작업용이성, 용수활용 효율성 등을 감안하여 고가 밑, 토사유출 등 특별한 지역에 대해서는 강우 시에도 물청소 가능

□ 폭염 발령시 도시열섬 완화를 위한 물청소 기준

○ 기상상황파악 : 기상청(http:// kma.go.kr) 실시간 날씨 정보

- 대    상 : 주요간선도로, 버스중앙차로 도로물청소

- 작업기준 : 낮 최고 기온 33℃이상(자치구 자체시행)

- 작업시간 : 14:00~16:00(낮 최고 기온 시간대)

※ 기상청 전일 일기 예보에 따라 사전에 폭염 발령이 예상될 경우(낮 최고

기온 33℃이상) 이 예상될 경우 물청소 작업을 조정

(야간시간 → 주간시간)

현행 대기오염․기상 예보 발령기준

구 분		폭염	황사	미세먼지(PM10)	초미세먼지(PM2.5)
정의 및 등급기준		◈ 갑작스러운 심한 더위	(1시간 평균농도 : ㎍/㎥) ◈ 옅은 황사 :399미만 ◈ 짙은 황사 : 400~799 ◈ 매우 짙은 황사 : 800 이상	(1일 평균농도 : ㎍/㎥) ◈ 좋음 : 0~30 ◈ 보통 : 31~80 ◈ 나쁨 :81~150 ◈ 매우 나쁨: 151 이상	(1일 평균농도 : ㎍/㎥) ◈ 좋음 : 0~15 ◈ 보통 : 16~50 ◈ 나쁨 : 51~100 ◈ 매우 나쁨: 101 이상
특보기준	주의보	◈최고기온이 33℃ 이상이고 일최고열지수 32℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속 예상	◈ 400 ㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속 예상될 때	◈ 24시간 이동평균농도 120㎍/㎥ 이상 (해제 : 100 이하) ◈ 시간평균농도 200㎍/㎥ 이상 2시간 지속 (해제 : 150 미만)	◈ 24시간이동평균농도 65㎍/㎥ 이상 (해제 : 50 이하) ◈ 시간평균농도 120㎍/㎥ 이상 2시간 지속 (해제 : 100 미만)
	경보	◈최고기온이 35℃ 이상이고 일최고열지수 41℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속 예상	◈ 800 ㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속 예상될 때	◈ 24시간이동평균농도 250㎍/㎥ 이상 (해제 : 120～250) ◈ 시간평균농도가 400㎍/㎥ 이상 2시간 지속 (해제 : 200~400)	◈ 24시간이동평균농도 150㎍/㎥ 이상 (해제 : 65～150) ◈ 시간평균농도가 250㎍/㎥ 이상 2시간 지속 (해제 : 120~250)
발령기관		기상청	기상청	서울시 (기후환경본부)	서울시 (기후환경본부)
예보시간		익일예보(전일 18:00)	◈ 1일 4회 일기예보시 :05시, 11시, 17시, 23시 ◈ 주의보/경보 : 수시	전일 18:00 당일 07:00	전일 18:00 당일 07:00
운영기간		6월 ~ 9월	연중	연중

ㅇ 현행 강우 예보제의 개요

예보시간	예보기관	예보내용	예보기간
4회 / 1일 (05:00, 11:00, 17:00, 23:00)	기 상 청	◦ 강수확률 및 예상강수량 (예보시점 ~ 그치는 시점)	연중