소각시설 2015년 하반기 대수선 사전점검표
순번	공 사 명	검토내용	조치의견
1	건조기 AGITATOR교체(A호기)	교체주기 도래로 건조기 AGITATOR교체 (A호기)
2	공정수 고가탱크 사다리 교체	부식으로 인한 공정수 고가탱크 사다리 교체
3	건조슬러지 정량투입설비 설치(A호기)	소각로 내부로 슬러지를 일정하게 투입 할 수 있는 설비를 설치하여 안정된 소각로 운영 및 소각량 증대에 기여
4	투입스크류 상판 교체 (A호기)	부식으로 인한 투입스크류 상판 교체
5	정량투입설비(B호기) 수리	마모로 인한 정량투입설비 소모품 교체
6	버켓스트레이너 발판 설치	버켓스트레이너 청소시 안전사고 예방을 위해 안전발판 설치
7	흡착식 드라이어기 소모품 교체 및 에어필터 교체,	정기적 소모품 교체 ( 흡착식 드라이어기 및 탱크필터 교체주기 : 6,000시간) - 에어필타, auto drain 5개 교체
8	보일러순환수펌프 OVERHAUL(A,B호기)	마모로 인한 매커니컬씰 및 샤프트 교체 등 부품 교체
9	보조보일러 급수 배관 교체	마모로 인한 보조보일러 급수 배관 교체
10	백연저감 열교환기 교체	노후 및 용량 부족으로 열교환기 증설하여 교체

점검자 : 난지물재생센터 슬러지재활용과 공업6급    김지응(인)

난지물재생센터 슬러지재활용과 공업6급    우배용(인)

난지물재생센터 슬러지재활용과 공업7급    이진호(인)

난지물재생센터 슬러지재활용과 공업7급    홍징의(인)

난지물재생센터 슬러지재활용과 공업7급    서대백(인)