2015년 3월

도로변 대기측정 결과 보고서

2015. 04.

서울시보건환경연구원

대기환경연구부

Ⅰ. 개   요

자동차의 급증으로 인하여 도시 대기오염 중 자동차가 차지하는 비중이 커짐에 따라, 자동차에서 배출되는 대기오염물질이 일반 대기질에 미치는 영향을 파악하고 자동차오염 방지대책의 시행효과를 분석하는 자료로 활용하기 위하여 도로변 대기측정망을 설치 운영하고 있다. 우리나라는 대기환경보전법 제3조(상시 측정)에 따라 대기오염측정망을 운영하고 있으며 대기오염측정망 중 자동차 통행량과 유동인구가 많은 도로변에 측정망을 설치하여 도로변 대기질을 파악하고 있다. 현재 서울시 도로변 측정망은 15개소에서 대기질 및 기상인자 14개 항목에 대하여 연속 측정하고 있다.

1. 측정 지점

측정소명	위 치	설치년도
신 촌	마포구 신촌로 106(신촌사거리)	1994
청계 4가	중구 청계천로 184(청계4가사거리)	1994
영 등 포	영등포구 영등포로 208(영등포시장사거리)	1994
청 량 리	동대문구 홍릉로 1(청량리사거리)	1995
동 대 문	중구 장충단로 228(동대문역사문화공원 9번 출구)	1995
신 사	강남구 도산대로 106(신사사거리)	1995
서 울 역	용산구 한강대로 405(서울역 앞)	1996
종 로	종로구 종로 169(종묘공원 앞)	2008
길 동	강동구 천호대로 1151(길동사거리)	2008
강변북로	성동구 강변북로 257(한강사업본부 내)	2009
태 릉	노원구 화랑로 429(태릉입구역 8번 출구)	2009
양재중앙차로	서초구 강남대로 201(서초구민회관 앞 중앙차로)	2009
공항로	강서구 공항대로 271(마곡역사거리 중앙차로)	2010
동작대로중앙차로	동작구 동작대로 145(4호선이수역 중앙차로)	2010
내부순환로	성북구 정릉로 49(내부순환로 내선 정릉램프 시점)	2010

2. 측정 항목

○ 대 기 질 : SO2, PM-10, PM-2.5, NO2, NOx, O3, CO

○ 기상인자 : 온도, 강수량, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

※ Note : 기상인자는 기상청자료임.

Ⅱ. 측정 결과

1. 기상 현황

❍ 기온은 6.3℃로 전년대비 1.6℃ 낮아짐.

❍ 강수량은 9.6 ㎜로 전년대비 2.4 ㎜ 증가함.

❍ 시정거리는 황사 영향이 있었으나 전년대비 3 ㎞ 증가한 13.8 ㎞ 이었음.

❍ 주풍방향은 서풍(27.2%)이었으며, 두 번째는 서북서풍(16.5%)이었음.

❍ 전년대비 풍향변화는 전년과 유사한 경향을 보였음.

표 1. 기상 개황                                                    ※ : 기상청자료, ( )은 황사일 제외

구분	풍 속 (m/s)	기 온 (℃)	습 도 (%)	강수량 (mm)	강수일수 (일)	황사일수 (일)	시정거리 (km)
'15. 02.	2.9	1.0	58.9	22.7	7	4	10.7(11.0)
'15. 03.	3.1	6.3	45.2	9.6	4	8	13.8(14.6)
'14. 03.	3.0	7.9	59.8	7.2	6	2	10.8

표 2. 시정등급별 발생 빈도                                       ※ : 기상청자료, ( )은 황사일 제외

시정거리	≦5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	>20㎞
빈도	91(54)	125(100)	150(131)	227(225)	0
(%)	15.3(10.6)	21.1(19.6)	25.3(25.7)	38.3(44.1)	0.0

그림 1. 시정등급별 발생비율 및 14/15년 풍향 누적 빈도

2. 차로 및 지점별 대기오염도

❍ 15년 3월 일반차로의 대기질

- 작년대비 PM-2.5, SO2와 CO는 동일하였으며, O3는 0.003 ppm 감소, NO2, NOx 는 각각 0.002 ppm, 0.007 ppm 증가하였다. 그리고 PM-10은 황사(관측일수 8일)의 영향으로 10 ㎍/㎥ 증가하였다.

❍ 차로별 농도 경향

- PM10 : 중앙 〉일반 〉전용	- O3 : 전용 〉중앙 = 일반
- PM2.5 : 전용 〉중앙 〉일반	- SO2, CO : 중앙 〉일반 = 전용
- NO2, NOx : 중앙 〉전용 〉일반

표 3. 도로변 대기질 비교                                              (  ) : 황사일 제외 농도

구 분		PM-10 (㎍/m3)	PM-2.5 (㎍/m3)	NO2 (ppm)	NOx (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
'15. 02.	일반차로(11)	90 (64)	34	0.047	0.116	0.010	0.007	0.7
	자동차전용차로(2)	89 (62)	37	0.050	0.121	0.014	0.007	0.7
	중앙차로(2)	89 (65)	33	0.058	0.214	0.011	0.008	0.9
'15. 03.	일반차로(11)	77 (59)	34	0.052	0.117	0.013	0.007	0.7
	자동차전용차로(2)	76 (58)	37	0.057	0.123	0.017	0.007	0.7
	중앙차로(2)	79 (61)	35	0.059	0.206	0.013	0.008	0.8
'14. 03.	일반차로(11)	67(63)	34	0.050	0.104	0.016	0.007	0.7
	자동차전용차로(2)	70(66)	36	0.053	0.108	0.020	0.007	0.6
	중앙차로(2)	73(69)	35	0.070	0.212	0.014	0.007	0.8

표 4. 지점별 도로변 대기질 현황                                      (  ) : 황사일 제외 농도

구 분		PM-10 (㎍/m3)	PM-2.5 (㎍/m3)	NO2 (ppm)	NOx (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
전체평균		77 (59)	35	0.054	0.129	0.013	0.007	0.7
일반차로	평 균	77 (59)	34	0.052	0.117	0.013	0.007	0.7
	신 촌	85 (65)	36	0.067	0.170	0.008	0.009	0.9
	청계4가	65 (49)	30	0.048	0.089	0.009	0.009	0.6
	서울역	79 (60)	33	0.057	0.125	0.011	0.006	0.7
	동대문	69 (51)	38	0.048	0.093	0.018	0.008	0.6
	종 로	82 (62)	38	0.047	0.094	0.018	0.006	0.6
	청량리	68 (53)	40	0.055	0.121	0.013	0.008	0.7
	태 릉	68 (52)	30	0.058	0.159	0.015	0.006	0.8
	영등포	84 (65)	41	0.067	0.149	0.011	0.009	0.8
	신 사	75 (55)	28	0.038	0.068	0.010	0.007	0.8
	길 동	72 (56)	26	0.052	0.107	0.015	0.006	0.7
	공항로	96 (77)	39	0.039	0.107	0.014	0.008	0.7
전용차로	평 균	76 (58)	37	0.057	0.123	0.017	0.007	0.7
	강변로	78 (60)	41	0.068	0.162	0.011	0.006	0.7
	내부순환로	74 (56)	33	0.046	0.084	0.023	0.008	0.6
중앙차로	평 균	79 (61)	35	0.059	0.206	0.013	0.008	0.8
	양 재	83 (65)	42	0.055	0.225	0.011	0.007	0.8
	동작대로	75 (57)	28	0.063	0.187	0.014	0.008	0.8

3. 항목별 도로변 대기오염도

❍ 일반차로의 미세먼지(PM-10) 농도 분포는 지점별로 65 ～ 96 ㎍/㎥로 나타났으며, 평균은 77 ㎍/㎥ 이었다. 전월에 비해 13 ㎍/㎥ 감소했으나, 전년에 비해 9 ㎍/㎥ 높게 나타났다. 황사 관측일수가 8일(3/1, 16 ~ 17, 20 ~ 22,  30 ~ 31)이 있었으며, 도시대기 미세먼지평균이  최고 319 ㎍/㎥ 까지 나타나 황사의 영향에 따른 것으로 판단된다. 또한 공항로는「마곡지구도시개발사업」으로 토목공사의 영향과 공사차량의 이동이 많아 다른 지점보다 높게 나타났다.

표 5. 측정 지점별 미세먼지(PM-10) 농도

구 분 (㎍/m3)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
15. 02.	90	90	95	81	96	80	92	78	82	99	90	90	107	89	86	92	89	92	86	84
15. 03.	77	77	85	65	79	69	82	68	68	84	75	72	96	76	78	74	79	83	75	71
14. 03.	68	67	75	60	68	69	61	63	72	73	58	59	77	70	76	63	73	77	68	60

그림 2. 측정소별 PM-10농도

- 표 6 및 그림 3, 4는 도로변 측정소 중에서 일반차로의 미세먼지(PM10) 월별 및 일별농도 경향을 서울시 일반대기와 비교한 것이다.

표 6. 월별 및 일별 미세먼지(PM-10) 농도 비교

PM-10(㎍/m3)	14년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	15년 1월	2월	3월	전월 대비	전년 대비
일반대기	60	58	63	38	38	29	29	33	45	44	49	84	71	↓13	↑11
도로변(일반차로)	67	66	68	45	44	36	35	40	52	50	57	90	77	↓13	↑10

그림 3. 월별 미세먼지 농도 비교             그림 4. 일별 미세먼지 농도 비교

❍ 일반차로의 초미세먼지(PM-2.5) 농도 분포는 지점별로 26 ～ 41 ㎍/㎥로 나타났으며, 평균은 34 ㎍/㎥ 이었다. 차로별 농도는 전용차로가 다소 높고, 다음은 중앙차로와 일반차로 순으로 나타났다.

표 7. 측정 지점별 초미세먼지(PM-2.5) 농도

구 분 (㎍/m3)	전체 평균		일반차로													전용차로			중앙차로			도시 대기
			평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동		공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
15. 02.	34	34		33	34	33	40	37	38	32	38	31		27	27	37	42	31	33	36	30	30
15. 03.	35	34		36	30	33	38	38	40	30	41	28		26	39	37	41	33	35	42	28	30
14. 03.	34	34		30	31	29	38	33	47	38	35	28		28	32	36	45	26	35	43	26	28

그림 5. 측정소별 PM-2.5농도

❍ 일반차로의 이산화질소(NO2) 농도 분포는 지점별로 0.038 ～ 0.067 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.052 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로가 가장 높고, 다음은 전용차로, 일반차로 순으로 나타났다.

표 8. 측정 지점별 이산화질소(NO2) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
15. 02.	0.049	0.047	0.058	0.042	0.051	0.044	0.044	0.049	0.059	0.058	0.032	0.046	0.033	0.050	0.058	0.042	0.058	0.059	0.056	0.036
15. 03.	0.054	0.052	0.067	0.048	0.057	0.048	0.047	0.055	0.058	0.067	0.038	0.052	0.039	0.057	0.068	0.046	0.059	0.055	0.063	0.040
14. 03.	0.053	0.050	0.061	0.045	0.058	0.050	0.048	0.051	0.049	0.062	0.042	0.050	0.038	0.053	0.061	0.045	0.070	0.075	0.065	0.037

그림 6. 측정소별 NO2농도

- 표 9 및 그림 7, 8은 도로변 측정소 중에서 일반차로의 이산화질소(NO2) 월별 및 일별농도 경향을 서울시 일반대기와 비교한 것이다.

표 9. 월별 및 일별 이산화질소(NO2) 농도 비교

NO2 (ppm)	14년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	15년 1월	2월	3월	전월 대비	전년 대비
일반대기	0.037	0.040	0.032	0.026	0.023	0.024	0.030	0.035	0.039	0.034	0.037	0.036	0.040	↑0.004	↑0.003
도로변(일반차로)	0.050	0.055	0.052	0.047	0.044	0.041	0.046	0.049	0.049	0.043	0.046	0.047	0.052	↑0.005	↑0.002

그림 7. 월별 이산화질소 농도 비교             그림 8. 일별 이산화질소 농도 비교

❍ 일반차로의 질소산화물(NOx) 농도 분포는 지점별로 0.068 ～ 0.170 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.117 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로가 가장 높고, 다음은 전용차로, 일반차로 순으로 나타났다.

표 10. 측정 지점별 질소산화물(NOx) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
15. 02.	0.130	0.116	0.166	0.086	0.127	0.093	0.100	0.123	0.171	0.143	0.061	0.108	0.099	0.121	0.155	0.087	0.214	0.252	0.177	0.059
15. 03.	0.129	0.117	0.170	0.089	0.125	0.093	0.094	0.121	0.159	0.149	0.068	0.107	0.107	0.123	0.162	0.084	0.206	0.225	0.187	0.061
14. 03.	0.119	0.104	0.140	0.080	0.126	0.093	0.099	0.108	0.121	0.133	0.073	0.097	0.077	0.108	0.138	0.077	0.212	0.235	0.188	0.052

그림 9. 측정소별 NOx농도

❍ 일반차로의 오존(O3) 농도 분포는 지점별로 0.008 ～ 0.018 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.013 ppm 이었다. 차로별 농도는 전용차로가 가장 높고, 다음으로 중앙차로와 일반차로는 같게 나타났다.

표 11. 측정 지점별 오존(O3) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
15. 02.	0.011	0.010	0.006	0.013	0.008	0.013	0.013	0.010	0.011	0.010	0.008	0.011	0.011	0.014	0.010	0.018	0.011	0.010	0.011	0.016
15. 03.	0.013	0.013	0.008	0.009	0.011	0.018	0.018	0.013	0.015	0.011	0.010	0.015	0.014	0.017	0.011	0.023	0.013	0.011	0.014	0.022
14. 03.	0.016	0.016	0.013	0.014	0.013	0.021	0.020	0.017	0.015	0.013	0.020	0.016	0.017	0.020	0.013	0.026	0.014	0.012	0.016	0.025

그림 10. 측정소별 O3농도

❍ 일반차로의 아황산가스(SO2) 농도 분포는 지점별로 0.006 ～ 0.009 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.007 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로가 다소 높고, 다음으로 전용차로와 일반차로는 같게 나타났다.

표 12. 측정 지점별 아황산가스(SO2) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
15. 02.	0.007	0.007	0.008	0.009	0.005	0.008	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
15. 03.	0.007	0.007	0.009	0.009	0.006	0.008	0.006	0.008	0.006	0.009	0.007	0.006	0.008	0.007	0.006	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007
14. 03.	0.007	0.007	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.009	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007

그림 11. 측정소별 SO2농도

❍ 일반차로의 일산화탄소(CO) 농도 분포는 지점별로 0.6 ～ 0.9 ppm 으로 나타났으며, 평균은 0.7 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로가 다소 높았으며, 다음으로 일반차로, 전용차로가 동일하게 나타났다.

표 13. 측정 지점별 일산화탄소(CO) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
15. 02.	0.8	0.7	1.0	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7
15. 03.	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6
14. 03.	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.5

그림 12. 측정소별 CO농도

Ⅲ.  결 론

○ 2015년 3월 일반차로의 대기질은 2014년 3월과 비교하여 PM-2.5, SO2와 CO는 동일하였으며, O3는 0.003 ppm 감소, NO2, NOx 는 각각 0.002 ppm, 0.007 ppm 증가하였다. 그리고 PM-10은 황사(관측일수 8일)의 영향으로 10 ㎍/㎥ 증가하였다. 항목별 농도분포를 보면, PM-10은 65 ～ 96 ㎍/㎥으로 평균 77 ㎍/㎥, PM-2.5는 26 ～ 41 ㎍/㎥으로 평균 34 ㎍/㎥, NO2는 0.038 ～ 0.067 ppm으로 평균 0.052 ppm, NOx는 0.068 ～ 0.170 ppm으로 평균 0.117 ppm, O3은 0.008 ～ 0.018 ppm으로 평균 0.013 ppm, SO2는 0.006 ～ 0.009 ppm으로 평균 0.007 ppm, CO는 0.6 ～ 0.9 ppm으로 평균 0.7 ppm 이었다. 차로별 농도 경향을 보면, PM-2.5, O3은 자동차전용차로에서, PM-10, NO2, NOx, SO2, CO 는 중앙차로에서 높은 농도를 보였다.

연도별 일반도로변 대기오염도 현황

1. PM-10                                                                        (단위 : ㎍/㎥)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	51	86	76	64	79	50	34	32	33	46	44	52	54
2012	66	56	52	55	56	45	33	26	31	39	48	47	46
2013	73	52	64	60	64	47	42	42	34	36	50	64	52
2014	65	65	67	66	68	45	44	37	35	40	52	50	52
2015	57	90	77

2. PM-2.5                                                                       (단위 : ㎍/㎥)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	31	55	32	32	32	32	23	21	20	27	27	31	30
2012	40	30	29	27	32	28	22	18	20	22	28	29	27
2013	46	29	30	32	34	27	26	27	20	19	26	38	30
2014	36	37	33	34	31	25	27	22	21	21	27	27	28
2015	30	34	34

3. NO2                                                                           (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.046	0.059	0.045	0.052	0.053	0.050	0.042	0.040	0.042	0.052	0.048	0.044	0.048
2012	0.046	0.045	0.043	0.052	0.058	0.049	0.040	0.036	0.045	0.048	0.046	0.047	0.046
2013	0.055	0.049	0.051	0.050	0.056	0.054	0.041	0.045	0.043	0.045	0.047	0.051	0.049
2014	0.051	0.051	0.050	0.055	0.052	0.047	0.044	0.043	0.046	0.049	0.049	0.043	0.048
2015	0.046	0.047	0.052

4. NOx                                                                           (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.121	0.149	0.096	0.103	0.103	0.095	0.096	0.091	0.091	0.126	0.127	0.129	0.110
2012	0.125	0.110	0.091	0.105	0.105	0.091	0.093	0.086	0.101	0.113	0.127	0.132	0.107
2013	0.142	0.108	0.107	0.094	0.102	0.097	0.089	0.091	0.092	0.110	0.133	0.153	0.110
2014	0.149	0.120	0.104	0.108	0.092	0.085	0.085	0.098	0.105	0.122	0.137	0.132	0.110
2015	0.130	0.116	0.117

5. O3                                                                              (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.011	0.009	0.018	0.019	0.018	0.021	0.010	0.012	0.014	0.009	0.008	0.007	0.013
2012	0.008	0.011	0.018	0.018	0.022	0.024	0.013	0.015	0.012	0.011	0.008	0.009	0.014
2013	0.009	0.013	0.018	0.022	0.022	0.023	0.017	0.017	0.016	0.011	0.008	0.006	0.015
2014	0.007	0.011	0.016	0.018	0.025	0.023	0.022	0.015	0.014	0.011	0.008	0.008	0.015
2015	0.008	0.010	0.013

6. SO2                                                                             (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.006
2012	0.009	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005
2013	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006
2014	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006
2015	0.007	0.007	0.007

7. CO                                                                             (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
2012	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7
2013	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7
2014	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7
2015	0.8	0.7	0.7