2015년도 6월 중
『 소방용수시설 정기 점검 ․ 정비 』계획

강서소방서

(현장대응단)

소방용수시설 정기 점검 ․ 정비 계획

화재현장에서 신속하고 원활한 소방용수 공급을 위하여 하반기 소방용수 시설을 일제 점검 ․ 정비하여 화재발생 시 신속하고 원활한 소방용수를 공급, 화재를 초기에 진압하여 시민의 생명과 재산의 피해를 최소화 하고자 함

121

점검계획

❍ 기   간 : 2015.  06. 01(금) ～ 06. 30(화)

❍ 대   상 : 소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치 함

❍ 점검방법 : 자체계획에 의거 정기점점

221

현   황

❍ 조사대상 : 575 개소(소방용수시설568개소, 비상소화장치함7개소)

- 소방용수시설 : 568개소(소화전566 저수조1 급수탑1)

구 분	총 계	소 화 전			저수조	급수탑
		소계	지상식	지하식
합 계	568	566	169	397	1	1
등촌1동	111	109	30	79	1	1
등촌2동	118	118	21	97
등촌3동	89	89	48	41
화곡6동	103	103	19	84
가양3동	18	18	17	1
염창동	129	129	34	95

- 비상소화장치 함 :  7 개소

관 할	합 계	등촌1동	등촌2동	등촌3동	화곡6동	가양3동	염창동
현장대응단	7	0	5	0	1	0	1

321

점검요령

❍ 대응단 실정에 맞게 관리담당 및 책임자를 지정하여 조사

❍ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

❍ 시설물 매몰 ․ 훼손과 수압상태 확인(급격한 밸브 조작 금지)

❍ 소방용수시설 주변 장애물제거(주 ․ 정차단속 등) 및 정리(잡초등제거)

❍ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유 ․ 무 확인

❍ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인- 장애 유 ․ 무 파악

❍ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

❍ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전 도색 대상 파악

❍ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저히 할 것

❍ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

421

결과조치

❍ 경미한 사항은 즉시 시정조치하고, 현장조치가 불가능한 사항은 즉시 보고

❍ 소방용수시설 조사 후 변경내용은 휴대정보시스템에 즉시 수정입력

❍ 소방용수시설 주변 주차구획선 파악

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전조치(수도사업소 의견첨부)