2015년 5월 가뭄 정보

2015. 5.

중앙재난안전대책본부

관계부처합동

2015년 5월 가뭄 정보

Ⅰ		총 괄

□ 강수량 등 현황

□ (강수량) ‘14.12～’15.4월간 243.3㎜로 평년대비 105% 수준(평년 224.5㎜)

- 강원도 영동지역을 중심으로 강수량이 다소 부족

※ 평년대비 강수량 : 강원영동 48%(강원전체: 76%) 서울･인천･경기 77%

□ (저수율) 농업용 저수지 저수율 89%로 평년수준(평년대비 101%),  댐 저수율 42% 수준(평년대비 99%)

□ 가뭄현황

□ (농업) 저수율은 3월말(87%)보다 2% 상승한 89%로서 평년 수준, 영농에 문제가 없을 것으로 보임

□ (상수도) 옹진‧강화 등 6개 시·군·구, 25개 마을 2,574세대 4,419명을 대상으로 운반‧제한급수 중

□ (댐·광역상수) 평년대비 저수율 99%로 홍수기 전까지 용수공급 문제없음

□ 5월 가뭄전망 분석

□ 5월 강수량은 평년(101.7㎜)과 비슷하거나 많겠음

□ 농업용수 분야는 대부분 지역에 봄철 영농급수에는 문제가 없을 것으로 보이나, 경기‧강원 북부 일부 지역은 용수 부족이 우려됨

□ 생활용수 분야는 인천 도서지역 및 강원 일부 산간지역의 운반･제한급수는 지속될 것으로 전망

□ 과거 가뭄년도와 비가뭄년도의 강수 추이를 분석한 결과

- 전국적인 가뭄피해 발생은 3~4월 강수량에 의해 결정되는 경향을 보임

- 3~4월 강수량(166.5㎜)은 평년 강수량(134.9㎜)의 123%로 전국적인 가뭄 발생 확률은 낮음

《 극심가뭄･비가뭄년도 강수추이 현황 》

구 분	전년 7월	전년 8월	전년 9월	전년 10월	전년 11월	전년 12월	당해년 1월	당해년 2월	당해년 3월	당해년 4월	당해년 5월	당해년 6월
2015년	152.6	369.0	119.6	116.6	56.8	26.2	25.1	25.5	40.5	126.0	-	-
극심가뭄 년도	279.4	338.0	198.5	36.7	51.6	14.3	30.5	33.5	36.0	40.6	89.7	127.9
비가뭄 년도	342.9	302.0	175.4	56.6	51.6	11.6	14.9	14.4	65.6	114.9	76.3	132.4
평년 (‘81~’10)	289.7	274.9	162.8	50.2	46.7	24.5	28.3	35.5	56.4	78.5	101.7	158.6

* 강수량이 적어 전국적으로 피해가 발생한 년도 : 극심가뭄년도(82, 94, 01년도)

** 강수량은 적었으나 피해가 발생하지 않은 년도 : 비가뭄년도(84, 86, 88년도)

Ⅱ		기상분야

□ 강수현황

□ 2014년 12월 이후 현재까지(`14.12.1 ~ `15.4.30) 강원도 영동지방을 중심으로 강수량이 부족한 상태임

지역 기간		서울· 경기	강원			충북	충남	전북	전남	경북	경남	전국
			전체	영서	영동
겨울철 이후 (`14.12.1～‘15.4.30)	강수량 (㎜)	131.4	147.8	157.8	128.0	219.2	244.6	283.2	395.6	171.5	324.8	243.3
	평년비 (%)	77	76	91	48	107	117	117	141	87	119	105
	평년값 (㎜)	170.3	204.8	174.1	266.1	205.3	208.4	243.3	278.8	199.2	265.1	224.5

※ 특히, 강원 영동지역은 누적강수량이 128.0㎜로 평년대비 48%로 매우 적음.

□ 겨울철 이후 강수량 평년비 및 4월까지 강수 부족량 분포도

- 지난 겨울철부터 4월까지 강원영동을 중심으로 경기북부 일부와 동해안지방으로 강수량이 부족한 실정임

<최근 5개월(‘14.12.1∼’15.4.30) 강수량 평년비(%)>	<2015년 봄철(3.1 ∼ 4.30) 평년대비 강수 부족량(㎜)>

□ 강수전망

□ (장  기) 5월은 남쪽을 지나가는 저기압의 영향으로 전국 강수량은 평년과 비슷하거나 많겠고, 6월은 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 강수량은 평년보다 적겠으며, 7월은 저기압의 영향을 주기적으로 받아 평년과 비슷할 확률이 높겠음

< 3개월 확률장기예보 >

발표: 2015. 4. 23

Ⅲ		농업분야

□ 가뭄현황

□ 전국 저수지 저수율은 89%로 평년과 비슷하여 대부분 지역은 봄철 영농급수에 문제가 없을 것으로 보임

□ 다만, ‘14년도 경기·강원 북부지역의 강수량이 평년의 40~50% 수준으로 일부지역에서 ’15년 봄 농업용수 부족지역 발생 우려

- 강수량(평년대비) : 파주 44%, 강화 45, 철원 49, 춘천 50

- 저수율(4.30기준) : 강화 45%, 파주 63, 춘천 70, 철원 73

□ 용수여건

□ (저수율) 89%(4.30 기준)로 평년(89%) 과 비슷한 수준임

* 저수율 70% 미만 시·군 : 강화 45, 파주 63

□ (전망) 5월 중 강수가 적을 경우 인천·경기 일부지역 용수부족 우려

《 농업용 저수지 저수율 현황(4.30기준, %) 》

구 분	평균	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
현 재	89	81	87	94	96	90	84	92	91
전 년	80	84	86	90	95	74	72	87	75
평 년	88	93	91	91	89	86	87	87	89

□ 농작물 생육현황

□ 월동작물(맥류·마늘·양파 등), 시설작물(딸기·토마토 등)은 정상 생육 중이며, 고추 육묘, 과수 꽃눈 생육상태는 양호함

□ 주요대책

□ 농업용수부족 예상지역의 저수지 15개소(급수면적 5천ha)에 대해 작년 9월부터 저수지 물채우기, 수로에 물가두기, 관정 사전가동 등 선제적 대책 추진 중

- 용수부족 우려 저수지 : 15개소(인천 강화 9, 경기 양주·파주 3, 강원 철원 3)

- 그간 용수확보실적(‘14.9.∼’15.4.30) : 15.6백만톤 (계획 : 13백만톤)

Ⅳ		상수도분야

□ 가뭄현황

□ 옹진·강화 등 6개 시·군·구 25개마을 2,574세대 4,419명을 대상으로 운반·제한급수 중

- 운반급수 : 1개시·2개군·1개구 12개마을 593세대 1,022명

- 제한급수 : 2개군 13개마을 1,981세대 3,391명

□ 용수여건

□ (용수) 강원·인천지역 등 수도권지역 평년대비 50% 내·외의 적은 강수량으로 마을 상수도 취수원(저수지, 하천 등) 용수량 부족 발생

□ (전망) 평년과 비슷한 강수가 올 경우 용수 부족 현상은 지속될 것으로 예상

□ 주요 조치사항

□ 가뭄 비상대책반* 구성·운영(‘14.11.~)

- 주‧월간 단위 기상 및 가뭄상황 지속 파악, 가뭄지역의 신속한 비상급수 실시를 위한 비상급수체계 유지 및 점검 실시

- 가뭄지역 등에 대한 현지확인(장관, 국장) 및 지원 대책 강구 등

* 국민안전처 주관 유관기관 합동 대책반 운영, 자료 공유 등 가뭄대응 대책 추진 중

□ 지자체별 현장 중심 해갈(解渴)대책 추진

- (강원) 상수원수가 부족한 간이급수시설은 지하수 개발 등 대체 수원 확보(13개시·군 123개소 대상, 11개소 기 완료, ′15년 추진 2개소)※ 춘천시 상수도 누수지점 복구공사, 평창군 관정개발 및 지방상수도 공급 검토,     화천군 지방상수도 공급 추진(’16년 상반기, 현재 설계완료)

- (경기) 가평군 신규 관정 설치를 적극 검토 추진(‘14년 3개소 설치완료)

- (인천) 연평도 해수담수화 설비 가동을 위한 주민협의 및 누수 관로 수리 등

□ 향후 대책

□ 가뭄 심화 대비 수도시설 위기 능력 강화

- 지방상수도 비상연계 현황을 조사(4∼8월)하고 비상연계 시급성을 고려한 우선순위 설정(5월∼) 및 예산편성 시 반영

□ 급수 취약지역 물 복지 확충

- (지방상수도 전환) ‘17년까지 농어촌‧도서지역에 안정적인 생활용수 공급을 위해 지방상수도 보급률 80%까지 제고(’14년 71.4%)

※ 농어촌(18,646억원 355개 사업, ’15년 2,831억원 229개 사업→ 3월말까지
1,528억원 교부), 도서지역(1,411억원 665개 사업, ’15년 223억원 29개 사업 → 3월말까지 133억원 교부)

- (유수율 제고) 12년(‘08.10∼’09.3)만에 최악의 가뭄지역이었던 강원 남부권에 관망진단 및 개선 사업비 지원(‘10∼’15년, 1,572억원)

※ '15년 태백, 평창, 영월 등 12개 자치단체에 279억원 지원 예정

□ 협조 요청사항

협조 요청사항	추진시기	관계부처
댐·보·저수지 비상방류	연중	농식품부/국토부
해빙기 가축분뇨 특별점검	‘15.4∼	농식품부
하천감시에 민간자율 감시요원* 참여 ※ 내고향 지킴이(농식품부), 하천관리원(국토부)	‘15.4∼	농식품부/국토부
가뭄지역 물차, 병입수 지원	요청시	국방부/국토부

Ⅴ		댐·광역상수분야

□ 가뭄 현황

□ 댐 및 광역상수도 급수지역 정상 공급 중

- 다만, 한강수계 댐은 하천유지용수 감량을 통해 용수비축 위주 운영* 한강수계 3개 다목적댐 저수량은 예년보다 낮은 수준

➜ 소양강(주의단계, 역대최저 네번째) / 충주(주의단계, 두번째) / 횡성(주의단계, 두번째)

□ 용수 여건

□ (강우량) 금년 다목적댐 172㎜(예년의 93%), 용수댐 201㎜(예년의 92%)    * (강수량) ‘15년 한강수계(소양·충주·횡성댐) 129㎜로 예년의 76% 수준
** (‘14년 강수량) 한강수계 예년의 66%(831㎜), 전국 예년의 82%(1,042㎜) 수준

□ (저수율) 17개 다목적댐 저수율 41.9%, 평년(42.3%) 대비 99%

14개 생‧공용수댐 저수율 55.5%, 평년(39.8%) 대비 139%

* (저수량) 전국 53.2억㎥으로 예년의 99% 수준, 한강수계 17.6억㎥로 예년의 71% 수준

□ (전  망) 20년 빈도 수준 가뭄에도 홍수기전까지 정상용수공급 가능

- 다만, 한강수계 댐은 하천유지용수 감량을 통해 용수비축 위주 운영

□ 주요 조치사항

□ 가뭄대책본부 확대 편성·운영 (수공, ‘14.7~, 대책회의 총 6회)

□ 가뭄지역 급수 지원

- 지난해 12월부터 현재까지 강원 및 경기 지역에 병물 및 급수차량 지원 중

* 병물 : 강원도 화천·양구, 경북 영덕·의성 등 11개 시·군 94천병 지원

** 물차 : 강원도 화천·양구·인제, 경기도 파주·양주 5개 시·군 2,192㎥ 지원

□ 지하수 관정개발을 위한 지하수탐사 지원 (3.5～6)

* 대상지역 : 강원도 양구군 남면 원리(1개공, 100톤/일)

** 지원내용 : 전기 비저항 탐사(4개소)를 통한 지하수개발 가능성 및 적지 추천

□ 탄력적 댐 운영

- 용수부족 대비 “댐 용수부족대비 용수공급조정방안”* 마련 3.2일부터 시행중

* 댐 별 기준저수량을 특정 시점별․대응단계별(관심,주의,경계,심각)로 설정하고, 댐 용수 부족시 선제적 용수공급 조정을 통한 댐의 용수공급능력 유지

- 한강수계 댐간 연계 운영 및 저수량 확보 위주 운영

→ 소양강·충주댐(3.25~), 횡성댐 주의단계 상향(3.9~)

* 소양강·충주댐 : 하천유지용수 감량 中 (감량 18.7㎥/초 : 소양강 8.1, 충주 10.6)

** 횡성댐 : 하천유지용수 감량 中 (감량 1.8㎥/초)

*** 한강수계 이외 전 댐 “정상단계”  ☞ 정상용수공급 중

- 임진강 하류 파주, 연천지역의 영농기(4~6월) 농업용수 지원을 위하여 군남댐 담수기간을 6.20일(당초 5.15)까지 연장

□ 향후 대책

□ 한강수계 다목적댐 운영현황 상시 모니터링 및 저수량 관리

* 용수부족상황이 심화될 경우, 3.2일부터 시행중인 기준에 따라 단계적 대응

** 소양강·충주·횡성댐 상황 일일공유 (물관리센터 → 국토부, 환경부, 산자부, 한강 FCO 등)

- 아울러, 댐 용수공급상황을 관련기관이 함께 공유할 수 있도록 수공 및 홍수통제소 홈페이지에 용수공급가능기한 공시중 (‘15. 3월~)

□ 지자체 요청시 급수차량 및 병물, 광역상수도 활용 비상용수 지원

* 자체 급수차량 15t 등 20대 보유, 병물 일 12만병 생산 가능

** 광역-지방 비상연결관로 31개소, 총 1,531천㎥/일 공급 가능

- 가뭄 심화시 국가 지하수 관측정을 활용한 용수공급 지원 추진

* 국가 지하수관측정 2만㎥/일, 374개소

Ⅵ		국가산업단지 분야

□ 가뭄현황

□ 국가산업단지 공업용수 수급실태 수시 모니터링(협조)중에 있으며 현재까지 특이사항 없음

□ 가뭄대비

□ 산업단지 공업용수 용수원(취수원) 및 공급현황, 대체수원 등 현황파악 관리(참고 6 참조)

□ 평상시 가뭄대비 대책 수립

△ 지속적인 가뭄에 대비하여 산업단지내 입주기업체를 대상으로 물절약 홍보 및

캠페인 전개 (공장 신증축시 절수형 수도용구 사용 및 빗물 재활용시설 설치 유도)

△ 산업단지 공업용수 공급현황 파악 협조 추진(지자체, 국토부/수자원공사) 및 필요시 산업단지공단내 비상대책반 편성․운영

□ 주요대책

□ (가뭄징후) 용수다소비 업체에 용수 재활용 권장 및 지하수 개발 독려 및 개발 허가의 신속한 처리를 위해 지자체와 협의

* 국토교통부(수자원공사)와 협조하여 지하수 D/B를 이용한 지하수 개발 지원

* 지역별 민․관 합동 비상지원 협력체제 구축․운영

□ (극 가뭄시) 지역별 민․관 합동 비상지원 협력 상시체제 운영 공업용수 수급 불균형이 심화될 경우 해당 산단별 공급 우선순위 업체를 선정*하여 차등적 제한 급수 방안 검토

* 주력수출업체, 국민생활 밀접형 업체, 방산업체 등 우선순위 선정

□ 타부처 협조요청 사항

□ 국토교통부(수자원공사), 지자체 등 유관기관과 업무협조 체계 확립

- 공업용수 공급차질 발생 시 신속한 대처를 위한 정보공유, 현황파악 등 협조체계 구축 필요

참고 1		‘15년도 가뭄대비 장비･인력 DB 구축 현황

□ DB개요

□ 대    상 : 가뭄 대응 장비(급수차, 착정기, 양수기, 송수호스 등) 및 인력

□ 대상기관 : 지자체, 한전, 농어촌공사, 수자원공사, 지하수 협회

□ 구축기준 : 착정기 등 가뭄관련 특화 장비 위주로 DB 구축

□ 구축현황

장비 83,937대, 송수호스 31,204㎞, 인력 296,689명

구 분	장비(대)					송수 호스(㎞)	인력 (명)
	소계	급수차	착정기	양수기	굴삭기
합 계	83,937	10,156	569	64,486	8,726	31,204	296,689
지자체	49,705	1,647	-	47,678	380	28,832	88,775
유관기관	8,389	2,734	20	5,329	306	1,340	36,003
민간단체	25,843	5,775	549	11,479	8,040	1,032	171,911

	〈 중앙단위 유관기관·민간단체 장비·인력 현황 〉
▶ 장비 2,408대, 송수호스 273㎞, 인력 6,071명 □(한전) 14개 본부 긴급 전력공급 지원 735개 업체 6,071명 □(농어촌공사) 99개 본부･지사･사업단 - 착정기 16대, 양수기 1,580대, 굴삭기 25대, 송수호스 273㎞ □(수자원공사) 7개 본부 - 물차 20대, 병물 120,000개(500㎖)/1일 생산 가능 □(지하수협회) 16개 시･도지부, 착정장비 565대

□ 향후 추진계획

□ 관련 DB 지속 업그레이드 관리 및 활용(‘15.4월~)

참고 2		강수량 및 저수율 현황 (2015. 4.30 기준)

□ ‘15년도 시도별 1~3월 누계 강수량(45개 지점 기준)

누적강수량 (1~3월)	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	경기
2015년 (평년대비)	43.6	157.7	89.2	43.1	107.6	103.2	98.4	45.2
	(46%)	(94%)	(92%)	(52%)	(72%)	(84%)	(67%)	(52%)
평년('81-'10)	94.0	167.5	97.3	82.8	148.7	122.9	145.9	86.2
누적강수량 (1~3월)	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
2015년 (평년대비)	47.9	95.6	85.4	97.7	134.4	78.9	128.0	321.7
	(45%)	(87%)	(77%)	(74%)	(86%)	(73%)	(89%)	(126%)
평년('81-'10)	113.4	110.0	109.8	131.5	155.9	113.6	137.6	247.8

□ 저수율 : 89%(전년 80%, 평년 88%)

(단위 : ％)

시도 년도	전국	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
금 년	89	81	87	94	96	90	84	92	91
전 년	80	84	86	90	95	74	72	87	75
평 년	88	93	91	91	89	86	87	87	89

□ 주요 저수지 및 댐 저수율

구 분	개소	수혜면적 (ha)	유 효 저수량 (백만㎥)	현저수량 (백만㎥)	저수율(%)
					금 주	전 년	평 년
주요저수지	14	74,730	629	485	77	77	67
담 수 호	10	137,435	804	804	100	98	94
다목적댐	16	-	12,638	5,310	42	41	44

참고 3		다목적댐 수문 현황 (2015. 4.30 기준)

구 분		수 위 (EL. m)		저수량 (백만㎥)		저수율(%)			비 고
		상시 만수위	현재 수위	총 저수량	현재 저수량	현재	예년	대비
총 계				12,692	5,317	41.8	42.3	98.8
한강	소양강	193.5	159.2	2,900	939	32.4	43.4	74.7
	충 주	141	119.0	2,750	797	29.0	43.5	66.6
	횡 성	180	166.2	87	28	32.3	43.6	74.1
낙동강	안 동	160	145.6	1,248	590	47.3	42.1	112.4
	임 하	163	147.3	595	243	40.8	35.2	115.9
	합 천	176	162.4	790	442	56.0	35.7	156.9
	남 강	41	40.7	309	186	60.1	40.7	147.7
	밀 양	207.2	196.6	74	49	66.6	51.6	129.1
	군 위	204	192.3	49	22	45.6	39.8	114.6
	김천부항	195	185.3	54	28	51.6	21.5	240.0
금강	용 담	263.5	249.1	815	362	44.4	41.3	107.5
	대 청	76.5	71.4	1,490	872	58.5	45.7	128.0
섬진	섬진강	196.5	189.3	466	269	57.7	42.6	135.4
	주 암	108.5	97.1	457	180	39.3	38.9	101.0
기타	부 안	41.2	36.5	50	30	59.8	55.9	107.0
	보 령	74	64.6	117	46	39.7	39.7	100.0
	장 흥	82	70.1	191	82	43.1	40.9	105.4

참고 4		댐 용수공급능력 산정 (2015. 4.30 기준)

□ 다목적댐 수문현황

□ (강수량) 금년 댐유역 강수량은 172㎜로 예년(186㎜)대비 92%

□ (유입량) 금년 수계별 5년～평년 갈수빈도 수준 유입 중

□ (공급량) 368.1㎥/초 공급 중 <한강수계 하천유지용수 감량, 타수계 정상공급 중>

□ (저수율) 17개 다목적댐 저수율은 41.8%, 예년(42.3%)대비 99%

구 분	평 균	한 강	낙동강	금 강	섬진강	기 타
금 년(%)	41.8	30.8	50.0	53.5	50.6	44.3
예 년(%)	42.3	43.5	38.9	44.2	41.9	42.6
예년대비(%)	98.8	70.8	128.5	121.0	120.8	104.0

□ 용수공급전망(‘15.6.30 홍수기 전까지)

□ (공급현황) 댐간 연계운영을 통해 정상용수공급 중(한강수계 제외)

* 댐 저수량이 부족한 한강수계 댐은 하천유지용수를 감량하여 선제적 용수비축 중

□ (공급전망) 20년 빈도 수준의 가뭄 시에도 저수위 이상 운영가능

(단위 : 억㎥)

공 급 전 망	계	한 강	낙동강	금 강	섬진강	기 타
수 요 량	22.1	6.9	6.5	5.1	3.2	0.4
공급가능량	40.9	10.6	13.0	9.7	6.1	1.5
여 유 량	18.8	3.7	6.5	4.6	2.9	1.1

* 향후 기상 및 수문상황에 따라 달라질 수 있음

** 한강수계 하천유지용수 감량공급 반영

참고 5		생활용수 비상급수 현황 (2015. 4.30 기준)

□ 운반급수(1개시･2개군･1개구 12개마을 593세대 1,022명)

구분	읍·면	지 역 (마을명)	세대 (명)	운반주기 (량:톤/회)	운반 방법	시작일~	종료일 (예정)	과거가뭄여부 (상수도구분)	비고
총계		12개소	593세대 (1,022명)
인천 (11)	소계 (2군,1구)	11개소	573세대 (982명)
	중구 (2개소)	무의동 무의도 (샘꾸미)	47세대 (130명)	1회/15일 (5톤/회)	선박	15.01.14	가뭄 해소시	○, 운반 (마을상수도)	0.5ℓ 물병 지원 (마을회관)
		무의동 무의도 (개안)	101세대 (130명)	1회/1월 (5톤/회)	선박	15.03.02	가뭄 해소시	×, 운반 (마을상수도)	0.5ℓ 물병 지원 (마을회관)
	옹진군 (6개소)	북도면 모도 (뛰엄)	74세대 (123명)	1회/1월 (5톤/회)	선박	15.02.02	가뭄 해소시	○, 운반 (소규모급수시설)	0.5ℓ 물병 지원 (마을회관)
		연평면 소연평도 (동네기미)	74세대 (126명)	1회/2월 (19톤/회)	선박	14.11.18	가뭄 해소시	○, 운반 (마을상수도)	0.5ℓ 물병 지원 (마을회관)
		자월면 소이작도 (봉우재)	19세대 (33명)	1회/1월 (5톤/회)	선박	15.01.14	가뭄 해소시	×, 운반 (소규모급수시설)	0.5ℓ 물병 지원 (마을집하장)
		자월면 소이작도 (목섬)	40세대 (71명)	1회/1월 (5톤/회)	선박	15.01.14	가뭄 해소시	×, 운반 (소규모급수시설)	0.5ℓ 물병 지원 (마을회관)
		대청면 소청도 (당산)	149세대 (226명)	1회/1월 (5톤/회)	선박	15.03.17	가뭄 해소시	○, 운반 (마을상수도)	0.5ℓ 물병 지원 (마을회관)
		대청면 소청도 (우무지)	28세대 (46명)	1회/1월 (5톤/회)	선박	15.03.17	가뭄 해소시	○, 운반 (소규모급수시설)	0.5ℓ 물병 지원 (마을회관)
	강화군 (3개소)	길상면 (서두머리)	2세대 (5명)	1회/월 (0.5톤)	차량	15.01.28	가뭄 해소시	○, 운반 (소규모급수시설)	0.5ℓ 물병 지원 (가구당 배분)
		양사면	16세대 (34명)	1회/월 (2톤)	차량	15.03.10	가뭄 해소시	○, 운반 (소규모급수시설)	0.5ℓ 물병 지원 (가구당 배분)
		서도면 아차도 (안)	23세대 (58명)	1회/월 (1톤)	선박	15.03.30	가뭄 해소시	○, 운반 (소규모급수시설)	0.5ℓ 물병 지원 (마을회관)
강원도 (1)	소계 (1시)	1개소	20세대 (40명)
	춘천시 (1개소)	서면 덕두원리 (주산마을)	20세대 (40명)	1회/주 (5톤/회)	급수차 (시청)	‘14.12.01	가뭄 해소시	×, 운반 (소규모급수시설)	소규모급수시설(20톤) 급수탱크에 공급

□ 제한급수(2개군 13개마을 1,981세대 3,391명)

구분	읍·면	지 역 (마을명)	세대(명)	급수주기	시작일～ 종료일 (예정)	시설현황		과거가뭄여부 (상수도구분)	비 고
						수원지	정수 용량
인천 (13)	소계 (2군)	13개소	1,981세대 (3,391명)
	옹진군 (11개소)	연평면 대연평도 (새마을리)	217세대 (387명)	1일 2시간 급수	14.11.18	지하수	150톤/일	○, 제한 (마을상수도)	염분발생(중지) 동부리에서 지원 (시설연계)
		연평면 대연평도 (동부리)	220세대 (282명)	1일 2시간 급수	14.11.18	지하수	190톤/일	○, 제한 (마을상수도)
		연평면 대연평도 (서남부리)	792세대 (1,361명)	1일 2시간 급수	14.11.18	지하수	200톤/일	○, 제한 (마을상수도)
		연평면 소연평도 (동네기미)	74세대 (126명)	3일 1시간 급수	14.11.18	지하수	60톤/일	○, 제한 (마을상수도)
		대청면 소청도 (당산)	149세대 (226명)	2일 1시간 급수	15.01.23	지하수	150톤/일	○, 제한 (마을상수도)
		대청면 소청도 (우무지)	28세대 (46명)	2일 1시간 급수	15.01.23	지하수	150톤/일	○, 제한 (소규모급수시설)
		대청면 대청도 (선진동)	125세대 (225명)	3일 6시간제한	15.02.10	지하수	100톤/일	×,제한 (마을상수도)
		대청면 대청도 (동내동)	184세대 (325명)	3일 6시간제한	15.02.10	지하수	100톤/일	×,제한 (마을상수도)
		대청면 대청도 (양지동)	43세대 (85명)	3일 6시간제한	15.02.10	지하수	100톤/일	×,제한 (소규모급수시설)
		자월면 소이작도 (봉우재)	19세대 (33명)	1일 2시간 급수	15.01.01	지하수	100톤/일	×, 제한 (소규모급수시설)
		자월면 소이작도 (목섬)	40세대 (71명)	1일 2시간 급수	15.01.01	지하수	210톤/일	×, 제한 (소규모급수시설)
	강화군 (2개소)	삼산면 석모도 (창동촌)	47세대 (117명)	1일 6시간 제한	15.03.20	지하수	166톤/일	○, 제한 (소규모급수시설)
		삼산면 서검도 (서검)	43세대 (107명)	1일 2시간 급수	15.03.20	지하수	70톤/일	○, 제한 (소규모급수시설)	수질이 안 좋음 염지하수 정수설비 설치예정(16년)

참고 6		산업단지 공급용수 현황(‘14년 현황)

산업단지명	면적 (천㎡)	업체수	용수원 (취수원)	용수공급현황(톤/일)			대체수원(톤/일)			비고
				공급량	소요량	여유	수원지	일공급량	누계공급
익산국가산단	1,336	225	금강하구둑, 용담댐	35,000	6,400	28,600	없음
오창외국인 투자지역	806	12	대청댐 광역 2단계 취수	55,000	변동	20,000	없음
오송생명 과학산업단지	4,628	60	대청댐 광역 2단계 취수	55,000	변동	10,000	없음
구미국가산단	22,628	1,984	구미광역상수원(낙동강)	188,000	182,958	5,042	구미 취수원	140,000
군산국가산단	6,828	155	금강호	125,400	23,930	34,714	없음
군산2국가산단	13,356	413					없음
군산일반산단	5,641	67			66,756		없음
여수국가산단	31,628	272	주암댐, 수어댐	540,000	378,000	162,000	남수저수지	390,000	930,000
광양국가산단	2,505	88	수어댐	4,700	3,000	1,700	남수저수지	390,000	394,700
대불국가산단	11,524	337	영산강 (몽탄정수장)	31,915	16,500	15,415	없음
아산국가산단 (포승지구)	11,635	284	수자원공사 (아산호)	20,000	13,000	7,000	없음
달성2차 일반산단	2,274	201	낙동강본류	26,000	255	7,000	없음
울산미포 국가산단	45,588	923	낙동강,사연댐,선암댐	589,000	507,000	82,000	없음
온산국가산단	19,765	352	낙동강,사연댐,선암댐	341,000	206,000	135,000	없음
파주출판	1,515	451	팔당	2,963	1,482	1,481	없음
파주탄현	77	53	임진강	297	130	149	없음
북평 (국가,일반)	2,340	159	동해시 달방댐	3,000	1,078	1,922	없음
창원국가산단	25,302	2,390	낙동강 (본포취수원)	120,000	65,888	54,112	창원시 정수장	87,000
남동	9,574	7,173	풍납, 팔당	542,000	46,670		없음
주안	1,176	511	공촌정수장 (풍납취수원)	524,000	22,750	여유 있음	없음
부평	543	824	풍납, 팔당	384,000	8,959		없음
명지녹산 국가산단	6,972	1,554	낙동강	200,000	80,000	120,000	없음
광주첨단 과학국가	3,621	702	주암댐	9,000	3,000	6,000	동복댐
반월	15,374	7,040	팔당댐/안산정수장	60,000	60,000	0	0
시화	16,121	10,044	팔당댐/연성정수장	123,000	123,000	0	0
아산국가 (고대,부곡)	5,953,724	104	수자원공사 (아산호)	30,000	13,000	충분	없음	생활용수로 대체
아산국가 (석문)	9,477	8	수자원공사	17,400		충분	없음
서울디지털	1,981	11,908	암사정수장	26	16	10	영등포 정수장	10	10
원주문막 반계산단	423	6	섬강	2,000	0	2,000	없음
이천 장호원산단	60	8	충주댐광역상수도	343	170	173	없음
이천대월산단	60	5	충주댐광역상수도	206	20	186	없음
사천외국인 투자지역	465	16	사천정수장 (남강댐)	360	324	36	없음
사천임대전용산업단지	392	21	사천정수장 (남강댐)	1,029	926	103	없음

가뭄 대비 방법은.

1. 도시지역에서는

가정에서는 식기류 세척·세수·샤워 시 물을 받아 사용합시다.

가정에서 세탁할 때는 한꺼번에 빨래를 모아서 합시다.

식당 등 물을 많이 사용하는 업소는 물을 적게 사용하는 방법으로 영업합시다.

정원이나 꽃밭에는 한번 사용한 허드렛물을 재활용합시다.

개인소유의 우물(관정 포함)은 공동으로 이용합시다.

2. 농․어촌지역에서는

논·밭 토양의 수분 정도와 농작물의 상태 잘 살펴봅시다.

농작물에 피복(멀칭)이 가능한 곳에서는 볏짚, 비닐 등으로 토양수분 증발을 최소화합시다.

물이 쉽게 고갈되는 곳이나 물이 부족한 지역을 잘 알아둡시다.

가뭄이 오기 전에 우물과 같은 용수원을 미리 개발합시다.

물을 끌어올 수 있는 시설(수로)이나 물을 퍼 올릴 수 있는 장비(양수기)를 잘 점검합시다.

수리불안 전답 지역에서는 논물가두기, 사용한 물 재사용 등 물 관리를 철저히 합시다.

	Q&A
Q : 가뭄 대비요령은 ? A : 가정에서는 물절약, 업소에서는 물을 적게 사용, 개인 소유의 우물은 공동으로 사용. 농촌에서는 수로나 양수기를 점검, 논물 가두기, 사용한 물 재사용 등 용수 확보

【관련부처 문의처】

국민안전처     자연재난대응과 신명수 주무관 Tel.  02) 2100-0719

농림축산식품부 재해보험정책과 정병석 사무관 Tel. 044)  201-1794

농업기반과     박봉수 사무관 Tel. 044)  201-1857

산업통상자원부 산업재난담당관 임화선 서기관 Tel. 044)  203-5582

환경부         수도정책과     허준행 주무관 Tel. 044)  201-7120

국토교통부     수자원개발과   임종채 주무관 Tel. 044)  201-3611

기상청         방재기상팀     류두희 주무관 Tel.  02) 2181-0481

【중앙재난안전대책본부(관계부처합동)】