2015년 1월

대기질 분석 결과

2015. 02.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 일반대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 입체 및 경계측정망 대기오염도

4. 대기오염 사례 분석

Ⅲ. 광화학오염물질 측정망

1. 개요

2. VOCs 측정망

3. BTEX 측정망

Ⅳ. 대기오염 예․경보제

1. 미세먼지 예․경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망을 비롯하여 입체측정망과 경계측정망, 휘발성유기화합물측정망 등에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2015년 1월 1일 ∼ 1월 31일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 입체측정망 3개 : 남산, 북한산, 관악산

□ 경계측정망 3개 : 행주, 세곡, 궁동

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

□ 기상인자※ : 온도, 강수량, 강수일수, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

□ 휘발성유기화합물

※ 기상청자료

◇그림 1. 서울시 대기오염 측정망 지점

II. 일반 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 –0.9℃로 전년보다 낮고 평년보다 높음

❍ 강수량은 11.3㎜로 전월 및 전년 대비 감소함

❍ 풍속은 2.6 m/s로 전월대비 감소, 전년 대비 증가함

❍ 시정거리는 13.1㎞로 전월대비 감소하였으며, 11~15㎞ 구간에서 발생빈도가 26.4%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 114시간으로 전월대비 증가, 전년 대비 감소함

❍ 주풍방향은 서풍(21.6%)과 서북서풍(20.8%)으로 나타남

◇표 1. 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2015년01월	-0.9	11.3	7	2.6	56.4	1	13.1	114
2014년12월	-2.9	17.9	10	2.8	56.3	1	14.5	68
2014년01월	-0.7	13.0	5	2.4	50.1	0	11.3	192
평 년	-2.4	20.8	6.5	2.4	59.8	-	-	-

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	≦5㎞	6~10㎞	11~15㎞	16~20㎞	>20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	68 (11.8)	87 (15.1)	152 (26.4)	131 (22.8)	137 (23.8)	575

◇그림 2.  바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 49 ㎍/㎥, 초미세먼지 25 ㎍/㎥, 이산화질소 0.037 ppm, 오존 0.011 ppm, 아황산가스 0.007 ppm, 일산화탄소는 0.7 ppm 이었음

❍ 미세먼지, 초미세먼지는 전월대비 증가, 전년 대비 감소함

❍ 저농도 사례(미세먼지 20 ㎍/㎥ 이하) 및 고농도 사례(미세먼지 100 ㎍/㎥ 이상)는 0일 발생하였으며, 황사는 1일 발생함

❍ 미세먼지(PM-10), 오존, 아황산가스, 일산화탄소는 25개 전측정소에서 환경기준을 달성하였음

- 초미세먼지(PM-2.5)는 일평균 환경기준을 3개 측정소에서 초과하여 88% 환경기준을 달성하였으며, 이산화질소는 일평균 환경기준을 14개 측정소에서 초과하여 44% 환경기준을 달성하였으며, 1시간 환경기준은 3개 측정소에서 초과하여 88% 환경기준을 달성하였음

❍ 입체측정망에서 미세먼지와 남산을 제외한 초미세먼지, 이산화질소는 도시대기보다 낮게 나타났으며, 오존은 높게 나타남

❍ 경계측정망에서 미세먼지와 궁동을 제외한 초미세먼지는 도시대기보다 높게 나타남

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2015년01월	49	25	0.037	0.011	0.007	0.7
2014년12월	44	21	0.034	0.012	0.006	0.7
2014년01월	57	29	0.042	0.009	0.007	0.7

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2015년01월	49	25	0.037	0.011	0.007	0.7
2014년01월	57	29	0.042	0.009	0.007	0.7

◇표 5. 단기 환경 기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2015년 01월	2014년 12월	2014년 01월	2015년 01월	2014년 12월	2014년 01월
PM-10	100 ㎍/㎥/day	0	43	82	91	127	135
PM-2.5	-	6	-	-	58	83	81
NO2	0.100 ppm/hr	12	2	6	0.112	0.107	0.110
	0.060 ppm/day	35	37	87	0.087	0.083	0.079
O3	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.048	0.059	0.043
	0.060 ppm/8hr	0	0	0	0.040	0.048	0.039
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.018	0.030	0.029
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.014	0.015	0.017
CO	25 ppm/hr	0	0	0	3.0	2.9	2.9
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	2.1	2.3	2.3

※ “-” 는 기준 없음

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM-10)

❍ 총론

- 평균은 49 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 23 ~ 91 ㎍/㎥, 중앙값은 46 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월대비 증가, 전년대비 감소함

- 일별로는 16일에 평균농도가 82 ㎍/㎥로 가장 높았고, 7일에 34 ㎍/㎥로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)은 전 측정소에서 환경기준을 달성함

◇그림 3. PM-10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 41 ~ 55 ㎍/㎥으로 성북구가 낮았고, 서초구가 높음

- 측정소의 일평균 최고농도는 91㎍/㎥로 관악구 등에서 16일에 발생함

- 일평균 농도 분산은 강서구가 크고, 성북구가 작음

- 월평균 공간분포는 서초구를 중심으로 높은 농도를 나타냄

◇그림 4. PM-10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM-2.5)

❍ 총론

- 평균은 25 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 7 ~ 58 ㎍/㎥, 중앙값은 23 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월대비 증가, 전년대비 감소함

- 일별로는 16일에 평균농도가 45 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 7일에 12 ㎍/㎥으로 가장 낮음

◇그림 5. PM-2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 19 ~ 28 ㎍/㎥으로, 관악구가 가장 낮고 서초, 강동구가 높음

- 측정소의 일평균 최고농도는 58 ㎍/㎥로 은평구에서 16일에 발생함

- 일평균 농도의 분산은 은평구가 가장 크고, 관악구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 상대적으로 은평구를 중심으로 높음

◇그림 6. PM-2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소

❍ 총론

- 평균은 0.037 ppm, 24시간 평균 농도의 분포는 0.009 ~ 0.087 ppm, 중앙값은 0.038 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.004 ~ 0.112 ppm, 중앙값은 0.039 ppm이었음

- 월평균농도는 전월대비 증가, 전년대비 감소함

- 일평균 농도는 14일에 0.061ppm으로 가장 높았고, 2, 6일에 0.021 ppm으로 가장 낮았음

- 25개 측정소 중 24시간 환경기준은 14개 측정소에서,  1시간 환경기준은 3개 측정소에서 초과함

◇그림 7. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 8. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.031 ~ 0.049 ppm으로 영등포, 중구가  낮았고, 서대문구가 가장 높았음

- 측정소의 24시간 평균 최고농도는 서대문구(14일)에서 0.087 ppm이었고, 1시간 최고농도는 서대문구에서 0.112 ppm(14일 9시)을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 서대문구가 가장 크고, 영등포구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 서대문구를 중심으로 높게 나타냄

◇그림 9 NO2 월평균 공간 분포

□ 오존

❍ 월평균 농도는 0.011ppm으로 전월대비 감소, 전년 대비 증가함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.009 ~ 0.016 ppm이었으며, 관악구 등에서 낮았고, 도봉구에서 높게 나타남

❍ 일별 농도는 17일에 가장 높은 0.020 ppm을 나타냈으며, 8시간평균 최고농도는 30일에 가장 높은 0.040 ppm을 나타냄

❍ 측정소의 8시간평균 최고농도는 강서구에서 30일 0.040 ppm이었고, 1시간 최고농도는 동작구에서 24일 16시에 0.048 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준 및 1시간 환경기준(0.1 ppm)은 전측정소에서 달성함

❍ 월평균 공간분포는 도봉구를 중심으로 상대적으로 높았음

◇그림 10. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스

❍ 월평균 농도는 0.007 ppm으로 전월대비 증가, 전년과 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.005 ~ 0.008 ppm이었으며, 상대적으로 노원구 등이  높았고, 성동구 등이 낮았음

❍ 일별농도는 14일에 0.009 ppm으로 가장 높은 농도를 나타냄

❍ 월평균 공간분포는 노원구 등에서 상대적으로 높은 농도를 나타냄

❍ 단기 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 11. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소

❍ 월평균 농도는 0.7 ppm으로 전월대비 증가, 전년대비 감소함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.4 ~ 0.9 ppm으로 나타남

❍ 월평균 공간분포는 영등포구 등에서 상대적으로 높게 나타남

❍ 단기 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. CO 월평균 공간 분포

◇표 6. 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	49	25	0.037	0.011	0.007	0.7
종로구	54	24	0.037	0.011	0.006	0.4
중구	47	21	0.031	0.012	0.008	0.7
용산구	45	23	0.038	0.01	0.006	0.6
은평구	51	28	0.033	0.011	0.006	0.8
서대문구	47	24	0.049	0.013	0.005	0.6
마포구	52	26	0.041	0.01	0.006	0.7
성동구	48	26	0.039	0.011	0.005	0.6
광진구	50	24	0.034	0.011	0.006	0.8
동대문구	48	22	0.038	0.011	0.008	0.8
중랑구	49	26	0.04	0.012	0.007	0.7
성북구	41	23	0.036	0.013	0.008	0.8
강북구	48	22	0.034	0.012	0.007	0.5
도봉구	48	26	0.036	0.016	0.008	0.7
노원구	52	25	0.037	0.013	0.008	0.6
양천구	50	23	0.043	0.01	0.007	0.7
강서구	50	27	0.036	0.014	0.007	0.5
구로구	50	24	0.036	0.009	0.005	0.8
금천구	47	27	0.037	0.009	0.007	0.8
영등포구	49	25	0.031	0.015	0.007	0.9
동작구	48	24	0.042	0.014	0.008	0.7
관악구	53	19	0.041	0.009	0.007	0.9
서초구	55	28	0.032	0.009	0.006	0.8
강남구	49	26	0.041	0.011	0.007	0.6
송파구	47	27	0.035	0.011	0.006	0.9
강동구	47	27	0.034	0.009	0.006	0.7

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM-10)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 초미세먼지(PM-2.5)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 3개로 환경기준 달성율은 88%이었음

❍ 이산화질소

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 14개로 환경기준 달성율은 44%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 3개로 환경기준 달성율은 88%이었음

❍ 오존

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소 수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 평균농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소

수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 아황산가스, 일산화탄소

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

◇표 7. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	100㎍/㎥	0.06ppm	0.1ppm	0.06ppm	0.1ppm	0.05ppm	0.15ppm	9ppm	25ppm
종로구	89.8	43.1	0.061	0.084	0.028	0.031	0.009	0.012	0.9	1.3
중구	80.6	37.7	0.049	0.058	0.030	0.039	0.010	0.013	1.7	1.9
용산구	72.6	41.2	0.061	0.086	0.023	0.027	0.008	0.011	1.1	1.6
은평구	86.8	54.1	0.054	0.068	0.032	0.035	0.008	0.016	1.5	2.4
서대문구	80.7	41.9	0.084	0.109	0.033	0.038	0.007	0.012	1.0	1.6
마포구	85.2	44.0	0.069	0.091	0.024	0.029	0.007	0.012	1.4	1.8
성동구	76.9	46.3	0.061	0.084	0.027	0.031	0.007	0.010	1.2	1.3
광진구	78.8	43.0	0.053	0.073	0.029	0.034	0.009	0.013	1.4	1.7
동대문구	78.8	37.4	0.064	0.091	0.028	0.031	0.011	0.014	1.6	2.1
중랑구	81.7	47.3	0.061	0.083	0.030	0.034	0.009	0.014	1.3	1.5
성북구	66.1	38.8	0.058	0.078	0.035	0.038	0.012	0.015	1.9	2.1
강북구	81.8	39.7	0.055	0.071	0.027	0.032	0.011	0.014	1.0	1.3
도봉구	84.4	47.8	0.063	0.081	0.035	0.037	0.013	0.018	1.5	1.9
노원구	85.8	42.0	0.063	0.084	0.037	0.042	0.012	0.015	1.3	1.7
양천구	83.5	41.6	0.072	0.101	0.027	0.034	0.010	0.014	1.6	2.1
강서구	86.7	51.0	0.060	0.078	0.039	0.045	0.009	0.014	1.1	1.4
구로구	83.0	41.5	0.059	0.085	0.024	0.029	0.009	0.015	1.5	2.1
금천구	81.3	49.8	0.070	0.097	0.025	0.032	0.009	0.014	1.4	1.8
영등포구	80.5	44.8	0.047	0.075	0.029	0.039	0.010	0.014	2.0	2.6
동작구	79.7	43.8	0.073	0.108	0.037	0.046	0.010	0.014	1.4	1.7
관악구	90.7	30.7	0.064	0.087	0.021	0.026	0.008	0.013	1.8	2.5
서초구	85.7	51.5	0.051	0.072	0.023	0.031	0.008	0.011	1.8	2.9
강남구	81.7	46.6	0.063	0.083	0.028	0.035	0.008	0.011	1.2	1.4
송파구	71.8	44.3	0.053	0.077	0.028	0.033	0.009	0.015	1.8	2.2
강동구	74.5	45.8	0.051	0.076	0.022	0.025	0.008	0.012	1.4	1.7
달성측정소수	25	22	11	22	25	25	25	25	25	25
달성율(%)2)	100%	88%	44%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성율(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 입체 및 경계측정망 대기오염도

□ 입체 측정망

❍ 입체측정망에서 미세먼지와 남산을 제외한 초미세먼지, 이산화질소는 도시대기보다 낮게 나타났으며, 오존은 높게 나타남

❍ 입체측정망에서 미세먼지, 초미세먼지 및 이산화질소는 전월 대비 증가함

□ 경계 측정망

❍ 경계측정망에서 미세먼지와 궁동을 제외한 초미세먼지는 도시대기보다 높게 나타남

❍ 전월대비 미세먼지, 초미세먼지는 증가함

◇표 8. 입체 및 경계측정망 대기오염도 현황

구분			미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
입체 측정망	남산	2014년12월	45	26	0.040	0.013	0.007	0.6
		2014년12월	38	23	0.029	0.014	0.007	0.6
		2014년01월	58	35	0.038	0.012	0.009	0.6
	북한산	2014년12월	36	24	0.027	0.019	0.005	0.5
		2014년12월	33	22	0.027	0.020	0.005	0.5
		2014년01월	40	24	0.028	0.018	0.007	0.6
	관악산	2014년12월	36	22	0.022	0.026	0.006	-
		2014년12월	33	19	0.019	0.025	0.006	-
		2014년01월	43	27	0.024	0.026	0.009	-
경계측정망	궁동	2014년12월	51	20	-	0.011	0.006	0.5
		2014년12월	48	17	-	0.011	0.007	0.5
		2014년01월	65	27	0.051	0.009	0.006	0.8
	세곡	2014년12월	67	33	0.051	0.007	0.010	1.3
		2014년12월	56	31	0.043	0.006	0.009	1.0
		2014년01월	71	39	0.035	0.007	0.009	1.1
	행주	2014년12월	58	30	0.032	0.014	0.006	0.8
		2014년12월	55	27	0.032	0.015	0.006	1.1
		2014년01월	65	36	0.031	0.007	0.006	0.6
도시대기		2015년01월	49	25	0.037	0.011	0.007	0.7

4. 대기오염 사례 분석

□ 사례 일수

❍ 미세먼지 20 ㎍/㎥ 이하 저농도 사례 및 100 ㎍/㎥ 이상 고농도 사례는 없었음

◇표 9. 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 이상
기 간	2015년		2014년		2015년		2014년
	1월	누적	1월	누적	1월	누적	1월	누적
일 수	0	0	1	1	0	0	2	2

◇그림 13. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소 일별 농도 추세

Ⅲ. 휘발성유기화합물 측정망

1. 개요

□ 목적

❍ 오존 생성 원인물질이면서 인체에도 유해한 휘발성유기화합물(VOCs, Volatile Organic Compounds)에 대한 감시 및 효과적인 제어를 위한 기초자료를 확보하여 VOCs 저감 대책 수립에 기여하고자 함.

□ 측정 지점 및 현황

◇그림 14. 광화학측정망 측정 지점

◇표 10. 광화학오염물질측정망 현황

구분	측정소	위 치	측정기기	측정항목	측정방법
VOC 측정망	강서	강서구 강서로45다길 71 (화곡3동 청소년도서관)	Perkin-Elmer (미국)	Benzene 등 56종	Gas Chromatography법 ( FID법 )
	광진	광진구 광나루로 571 (구의아리수정수센터내)	Perkin-Elmer	〃
	구로	구로구 구로5동 (구로고등학교 내)	Perkin-Elmer	〃
	북한산	강북구 삼양로 181길 387 (우이령,전경대위)	Perkin-Elmer	〃
	종로	종로구 종로35가길 19 (종로5․6가주민센터)	Markes/Varian	〃
BTEX 측정망	방이	송파구 올림픽로 424 (서울시시사편찬위원회)	Markes/Varian (영국)	Benzene 등 23종
	중랑	중랑구 용마산로 369 (건강가정지원센터)	Markes/Varian	〃
	동작	동작구 사당로16아길 6 (사당4동 주민센터)	Markes/Varian	〃

2. VOCs 측정망(강서, 광진, 구로, 종로, 북한산 측정소)

□ 측정 결과

❍ 종로는 기기점검으로 유효자료 없음.

❍ 56항목 총 농도합의 지점별 농도는 구로가 가장 높았고, 광진, 강서, 북한산 순이었음.

❍ 방향족 화합물인 톨루엔의 농도는 1.6 ~ 3.5 ppb 이었고, 벤젠은 0.6 ~ 1.0 ppb.

❍ 알칸화합물인 에탄, 프로판, 부탄계열의 농도는 각각 4.9 ~ 9.2

ppb, 2.9 ~ 7.0 ppb, 3.3 ~ 5.6 ppb.

□ 측정지점별 농도

❍ 강서측정소

- 알칸화합물의 평균 농도는 에탄 6.7 ppb, 프로판 4.7 ppb,  n-부탄 2.3 ppb, 이소부탄 1.4 ppb, 방향족인 톨루엔은 3.0 ppb, 벤젠 0.8 ppb.

- 전월에 비해 VOCs 총 농도합은 증가하였음.

❍ 광진측정소

- 알칸화합물의 평균 농도는 에탄 8.3 ppb, 프로판 4.4 ppb,  n-부탄 3.5 ppb, 이소부탄 2.1 ppb 이었고 방향족인 톨루엔은 3.5 ppb, 벤젠 1.0 ppb.

- 전월에 비해 VOCs 총 농도합은 증가하였음.

❍ 구로 측정소

- 알칸화합물의 평균 농도는 에탄 9.2 ppb, 프로판 7.0 ppb,  n-부탄 3.2 ppb, 이소부탄 2.2 ppb 이었고 방향족인 톨루엔은 3.3 ppb, 벤젠 0.6 ppb.

전월에 비해 VOCs 총 농도합은 증가하였음.

❍ 북한산 측정소

- 알칸화합물의 평균 농도는 에탄 4.9 ppb, 프로판 2.9 ppb,  n-부탄 2.0 ppb, 이소부탄 1.3 ppb 이었고 방향족인 톨루엔은 1.6 ppb, 벤젠 0.7 ppb.

◇표 11. VOCs측정망 측정소별 주요 항목농도        (단위 : ppb)

지점 항목	강서		광진		구로		종로		북한산
	전월	1월	전월	1월	전월	1월	전월	1월	전월	1월
Ethane	5.9	6.7	7.4	8.3	7.8	9.2	6.2	-	4.8	4.9
Ethylene	2.1	2.3	2.4	2.6	2.6	3.1	1.2	-	1.5	1.5
Propane	4.3	4.7	4.1	4.4	6.3	7.0	6.6	-	2.6	2.9
Isobutane	1.3	1.4	1.7	2.1	2.6	2.2	0.9	-	1.2	1.3
n-Butane	2.2	2.3	2.7	3.5	3.9	3.2	1.3	-	1.8	2.0
Isopentane	0.8	0.8	1.2	1.4	1.5	1.5	0.2	-	0.5	0.7
n-Pentane	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	0.0	-	0.6	0.6
Isoprene	0.0	0.0	0.2	0.5	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.0
Benzene	0.7	0.8	0.8	1.0	0.5	0.6	1.1	-	0.7	0.7
Toluene	3.2	3.0	3.2	3.5	2.9	3.3	2.6	-	1.6	1.6
Ethylbenzene	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	-	0.2	0.1
m/p-Xylene	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.2	-	0.2	0.2
Styrene	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0
o-Xylene	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	-	0.1	0.1
합 계 (VOC56항목)	27.0	28.8	30.8	33.7	36.1	38.5	24.4	-	18.9	20.1

※ 1. 농도는〔중간값(median)〕으로 표시 ; 대기오염측정망 설치 ․ 운영지침에	의거(2013년 3월, 환경부)

2. 종로측정소는 기기점검으로 자료 없음

2. BTEX 측정망(중랑, 동작, 송파)

□ 측정 결과

❍ 항목별 평균 농도는 톨루엔 2.2 ~ 2.9 ppb, 벤젠 0.5 ~ 0.9 ppb, 에틸벤젠 0.3 ~ 0.5 ppb, m/p-자일렌 0.5 ~ 0.7 ppb,  о-자일렌 0.2  ppb 이었음(표 14).

◇표 12. BTEX 측정망 측정소별 농도

(단위 : ppb)

지점 항목	송파		중랑		동작
	전월	1월	전월	1월	전월	1월
Toluene	2.1	2.6	1.7	2.2	2.6	2.9
Benzene	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.9
Ethylbenzene	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	0.5
m/p-Xylene	0.5	0.5	0.1	0.5	0.6	0.7
o-Xylene	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Ⅳ. 대기오염 예 ․ 경보제

1. 미세먼지 예․경보제

□ 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 없음

□ 미세먼지 예보제

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 적중률은 91.9%, 상향예보율은 4.9%,

하향예보율은 3.2% 이었음.

❍ 전일예보 적중률은 87.1%, 상향예보율 9.7%, 하향예보율 3.2%였으며,

당일예보 적중률은 96.8%, 상향예보율 0.0%, 하향예보율 3.2% 이었음.

◇표 13. 미세먼지 예보제 적중률

적중률		예측값 지수
		좋음 0~30㎍/㎥	보통 31~80㎍/㎥	나쁨 81~150㎍/㎥	매우나쁨 151㎍/㎥이상	합계
관측값 지수	좋음 0~30㎍/㎥	1	1
	보통 31~80㎍/㎥	1	55	2
	나쁨 81~150㎍/㎥		1	1
	매우나쁨 151㎍/㎥이상
	합계	2	57	3		62
	적중률	91.9%	상향 예보율	4.9%	하향 예보율	3.2%

※ 상향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 높음

하향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 낮음