겨울철 한파 대비 점검결과(총괄)

사업소	강동수도사업소			점검자		강 혜 성
분야별	점검항목	전체지점 수	정상지점 수		이상지점 수		이상내용 상세
측정기	한파대비	14	14		-
	유지관리	14	14		-
	소모품 확보	14	14		-
부대 설비	한파대비	14	14		-
	배수환경	14	14		-

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	천호동(해공공원)		점검일자	2015.11.12
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 12일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	거마가압장		점검일자	2015.11.12
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 12일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	오금배수지		점검일자	2015.11.12
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 12일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	길동배수지		점검일자	2015.11.12
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 12일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	암1사동(명일초등학교)		점검일자	2015.11.13
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 13일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	암사동(강동현대홈타운APT)		점검일자	2015.11.24
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 24일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	잠실동(잠실지구대)		점검일자	2015.11.24
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 24일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	삼전동(삼전지구대)		점검일자	2015.11.24
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 24일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	장지동(송파파인타운6단지APT)		점검일자	2015.11.24
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 24일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	문정동(문덕초등학교)		점검일자	2015.11.24
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 24일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	가락동(가락공원)		점검일자	2015.11.24
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 24일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	고덕동(강동현대홈타운APT)		점검일자	2015.11.24
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 24일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	강일동(강일동주민센터)		점검일자	2015.11.24
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 24일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	성내동(실험실)		점검일자	2015.11.24
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월 24일)	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량