문서번호	생산관리과-785
결재일자	2015.1.29.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
협 조
	수질과장
	기전설비과장
	기술진단과장

2015 설날대비 정수센터 운영계획

2015. 1.

상수도사업본부

(생  산  부)

『2015년 설날 대비』

정수센터 운영 계획

우리민족 고유의 명절인 설을 맞아 취․정수장 시설물에 대한 사전 점검을 실시하고 아리수를 안정적으로 공급하고 시민생활에 불편이 없도록 운영계획을 수립하고자 함.

Ⅰ		운영기간

❍ 추진기간 : '15. 2. 12(목) ~ 2. 23(월), 12일간

❍ 설날연휴 : '12. 2. 18(수) ~ 2. 22(일), 5일간

※ 설날 : '15. 2. 19(목)

❍ 설날 종합상황실 운영 : '15. 2. 17(화) 09:00 ~ 2. 23(월) 09:00, 7일간

Ⅱ		중점 추진사항

❍ 무단수, 무사고, 무정전으로 시민불편 해소

❍ 건강하고 맛있는 아리수 생산 및 안정 공급

❍ 취․정수장 시설물 정상가동 상태 점검

❍ 상황 대비 각 정수센터 필수요원 지정 운영

❍ 상황 발생시 긴급출동 태세 확립 및 비상연락체계 유지

Ⅲ		관리 대책

❍ 생산 현황 및 전망

- 생산시설 현황(2014년)

∙ 시 설 용 량 : 435만㎥/일(6개 정수장,  4개 취수장)

∙ 평균 생산량 : 316만㎥/일

∙ 평균 가동율 : 72.6%

- 연휴 기간 중 아리수 수요전망

(단위 : 만㎥/일)

구 분	D - 2	D - 1	설 날	D + 1	D + 2
2012년	320	305	278	281	309
2013년	330	334	302	301	313
2014년	310	308	266	260	288
2015년 예상	323	321	279	273	301

∙ '12년 일평균 322만㎥/일 → '13설날 302만㎥/일 (93.8%)

∙ '13년 일평균 319만㎥/일 → '14설날 266만㎥/일 (83.4%)

∙ '14년 일평균 316만㎥/일 → '15설날 279만㎥/일 (예상)

※ 설날 이전에는 차례상 준비로 평소보다 사용량 소폭 증가 이후 설날부터 평소보다 낮은 수준의 아리수 사용

❍ 추진 목표

- 시민이 믿고 마시는 아리수 생산 공급

- 단수 없는 아리수 공급으로 시민생활 불편해소

❍ 추진 방향

- 공정별 최적 운영으로 수질악화 예방

- 사고 예방을 위한 사전 점검

- 정전 누수 등 상황 발생시 신속 복구

Ⅳ		세부 추진 사항

❍ 분야별 사전 점검 조치

- 자체 점검반을 편성하여 분야별로 점검 실시

- 시설 및 설비 안전 점검 정비

- 취약 부분에 대한 위해요인 사전 조치

- 주요 복구장비 정비 및 기자재 확보

- 각종 시설 및 설비의 동파 동결 예방

※ 약품 이송배관, 노출배관 등 보온 조치 재확인

❍ 상황 발생시 수습 방안

- 정전 대비 긴급 복구요령 현장 비치

- 화재 예방을 위한 소화기 비치 및 설비 사전 점검

- 동파, 돌발 누수 대비 긴급복구 및 협력업체 연락체계 확립

- 유관기관 및 직원 비상연락망 정비(제어실 및 상황실 비치)

❍ 중앙 제어 및 정수처리 수질 관리

- 공정별 수질 관리 강화

- 자동 계측기 수질 변화 추이 관찰 분석

- 수질 실측값과 자동 계측 값 비교 확인

- 제어인자 상하한 경보(알람) 값 적정 설정

- 공정별 pH 측정값 변화 상황 감시 및 원인 분석

❍ 취약 부분 순찰 점검 강화

- 응집제 주입 설비 등 정수처리 공정 별 처리 상태 확인

- 전․후처리 염소주입 설비 상태

- 각 시설물 주․야간 순찰 강화

❍ 취․정수장 경계강화

- 출입자 신분확인 및 통제부에 인적사항 기록 철저

- 과학 보안장비 점검 및 취․정수장 경계 철저

- 출입자 및 차량 통제 및 검색 강화

<착수장 전기설비 점검>            <착수장 전기설비 점검>

Ⅴ		행정 사항

❍ 자체 세부 추진계획을 수립 ․ 추진하고

❍ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계를 유지

❍ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화시 대책이 포함된 위기관리행동매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

❍ 계획수립, 점검결과 및 조치내용을 '15.2.5일(목)까지 제출

붙임 : 1. 설날대비 취․정수장 시설물 점검표 1부.

2. 운영기간 근무조 명단 1부.

3. 직원 비상연락망 1부. 끝.

설날대비 취․정수장 시설물 점검표

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		지적사항	조치내용
주요 취․ 정수시설 및 기전 설비점검	∙취수장 시설물 ∙착수정 및 혼화지 시설물 ∙약품탱크 시설물 ∙여과지 시설물 ∙정수지 시설물 ∙송수펌프실 시설물 ∙오니처리장 시설물
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리 ∙동절기 난방에 따른 화재예방 대책
월동기급수 대책현황	∙혹한기 비상근무체계 확립 여부 ∙취약지역 순찰조 편성 여부 ∙정수약품 확보 여부 등
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부 ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항	지적사항	조치내용
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기및개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2015.  2.   .

○○분야 점검자   직        성명        (인)

○○분야 점검자   직        성명        (인)

○○분야 점검자   직        성명        (인)

○○분야 점검자   직        성명        (인)

운영기간 근무자 명단

(○○아리수정수센터)

□ 운영기간 : 2015.2.17.(야간) ~ 2.22(야간), 23일 오전9시까지

□ 정수센터 근무자 명단(제어․실험․취수, 경비실)

날 짜	생산책임자	근무인원	취•정수장 근무자	경계근무자	비 고
2.17(야)	000				( )조
2.18(주)
2.18(야)
2.19(주)
2.19(야)
2.20(주)
2.20(야)
2.21(주)
2.21(야)
2.22(주)
2.22(야)

※ 교대근무자 연가, 병가 시에는 분야별 대체 가능인력으로 대직 근무 시행

※ 설 연휴 중 일근자가 교대 대직 근무를 하는 경우 초과근무 인정(기관장 결재 시행)

□ 자택근무자 명단

날 짜	소 속	성 명	담당업무	휴대폰	전화번호	비 고
2.17(야)
2.18(주)
2.18(야)
2.19(주)
2.19(야)
2.20(주)
2.20(야)
2.21(주)
2.21(야)
2.22(주)
2.22(야)

□ 긴급복구 및 협력업체 비상 협조 체계 운영(비상열락망)

분야별	업체명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	휴대폰