2015년 자가용 안전진단 수수료

□ 기본형

(단위:원/VAT별도)

구 분		기본료	㎾당 요금
저 압		48,000	1,287
고압	여러 사람이 이용하는 설비	187,000	1,471
	의료시설	183,000	1,456
	제조업	180,000	1,419
	주거시설	178,000	1,413
	빌딩, 관공서	169,000	1,404
	군부대	168,000	1,386
	교육시설	165,000	1,368
	농사용, 펌프장	152,000	971
	상기 이외의 기타설비	160,000	1,194

※ 안전진단 대상설비가 외국에 있는 경우 항공료․현재체재비 등 제 비용은 진단수수료와 별도로 고객이 부담

2015년 자가용 안전진단 수수료

□ 선택형

(단위:원/VAT별도)

구 분			단 위	수 수 료	비 고
A	1	부분방전 진단장비	대, 회선	437,000	▣ 기본형과 선택형 안전진단을 같이 실시할 경우 수수료 적용방법 ․ 기본형수수료 + 선택형수수료(해당장비) → 선택형 : 1건 수수료 적용 ▣ 선택형 안전진단만 실시하는 경우 해당 장비별 단위 적용 ․ 산식 : 수수료 + {수수료 × (단위 - 1) × 요율(단위)} ･ 요율 - 2 ~ 5단위 : 70% - 6 ~ 10단위 : 60% - 10건 단위 : 55%
	2	절연유가스분석기	수 량
	3	AC 절연진단장비	대, 회선
	4	전원품질분석계	회선
B	1	자외선코로나 검출장비	컷수(10컷)	359,000
	2	차단기동작분석기	수 량
	3	적외선 열화상진단	컷수(15컷)
	4	변류기포화특성시험기	수 량
	5	SF6가스순도수분측정기	수전(변전)실
	6	SF6가스누기 측정기	수전(변전)실
	7	과도접지저항계	철탑기별
C	1	초음파코로나측정기	수전(변전)실	278,000
	2	VCB 시험기	수 량
	3	케이블 매설측정기	회 선
	4	축전지진단 측정기	수량(10개)
	5	SF6가스SO2 분석기	수전(변전)실
	6	피뢰기누설전류측정기	조 당
D	1	비접촉식적외선온도계	포인트(20)	174,000
	2	조도측정기	포인트(20)
	3	콘덴서 용량측정기	수 량

․ 주1) A ․ B형은 진단난이도가 높은 정밀분석용 계측 장비

․ 주2) C ․ D형은 A ․ B형보다 진단난이도가 낮은 측정분석이 비교적 단순한 계측장비

※ 안전진단 대상설비가 외국에 있는 경우 항공료․현재체재비 등 제 비용은 진단수수료와 별도로 고객이 부담

2015년 기기별 점검수수료

(단위:원/VAT별도)

기 기 별		수 수 료	비 고
기 본 료	현장점검 시 점검자료를 가져 올 경우	165,800 27,300
1. 변압기(개당)
- 1,000kW 이하		35,000
- 1,000kW 초과		44,600
2. 변성기류(개당) CT, PT		7,900
3. 계전기류(개당) OCR, OVR, UVR, OCGR, OVGR		12,200
4. 전동기류(전동기 포함) (대당)		10,500
5. 전압조정기(저․고압) (대당)		36,800
6. 기동기(대당)		13,400
7. 발전기(원동기 제외) (대당)		41,200
8. 차단기(대당) OCR, ACB, VCB, TCB, MOCB, ASS, 자동AS		23,400
9. 개폐기류(개당) OS, AS, LS, DS, FDS, COS, INTS		10,200
10. 진상콘텐샤(대당)		8,200
11. 피뢰기(조당)		11,000
12. 용접기(대당)		7,900
13. 절연류(개당)		16,900
14. 케이블(Cable) (1회선당)
- 고 압		25,000
- 특 고 압		33,400
15. CP주 전선로등(기당)		12,200
16. 철탑전선로(특고압) (기당)
- 66 kV 이하		103,600
- 154 kV 이하		133,100
- 345 kV 이하		159,400
17. 피뢰침(대당)		14,600
18. 기 타(대당)		7,900