2015 자동차 정비공장 소방안전대책(진압대)

자동차 도장 및 가연성 물질 취급 등으로 화재위험이 매우 높은 자동차 정비업소에 대한 화재 예방활동 및 초기 대응능력 강화를 통해 인명 및 재산피해를 최소화하고자 함

Ⅰ. 추진방향

○ 자동차 정비공장 특성을 고려한 화재예방활동 강화

○ 관계자에 대한 안전관리 업무 지원을 통한 자율 예방 환경 구축

○ 관계자와 합동훈련을 통한 화재대응능력 제고

Ⅱ. 일반현황

계	종합정비업	소형정비업
56	22	34

Ⅲ. 소방안전관리상 문제점

○ 자동차 도장을 위한 도료 희석제 사용 및 유증기 발생 우려

○ 종사자의 소방안전관리 안전의식 부족 및 대처능력 미비

○ 대부분 소방안전관리자 미선임 대상으로 화재예방 사각지대

○ 작업환경 불량, 화재하중이 높아 화재시 급격한 연소확대 우려

○ 샌드위치 패널 사용 및 건축물 노후화로 인한 화재시 붕괴 우려

○ 인화성 물질 및 열기 확산으로 인한 신속한 진압작전 곤란

Ⅳ. 세부 추진계획

□ 자동차 정비공장 관리카드 재정비

○ 기 간 : 2015. 9월 ~ 11월

○ 대 상 : 종합정비업소 22개소

○ 방 법 : 붙임 서식 활용하여 작성

○ 내 용

- 건물구조, 화재취약요인 현황 등 소방여견 관리카드 작성

- 열처리 부스 등 화재발생 위험요인 파악 및 소방활동 계획도 작성

□ 화재감시자 지정 및 화재사례 전파

○ 기 간 : 2015. 9월 ~ 11월

○ 대 상 : 종합정비업소 22개소

○ 방 법 : 대상처 방문시 관계자와 협의하여 화재감시자 지정 운영

○ 내 용

- 화재감시자 지정 및 수행에 대한 지도

- 자동차 정비공장 화재발생시 화재감시자에 대한 화재사례 전파

□ 소방안전지도 보완 및 소방전술능력 배양

○ 기 간 : 2015. 9월 ~ 11월

○ 대 상 : 56개소(종합정비업소 22, 소형정비업소 34)

○ 작성내용

- 출동로, 진압대책, 소방용수시설 및 진입로 등 현장여건 파악

- 화재취급소 및 화재취약요인 파악 등

○ 활용 : 도상훈련 자료로 활용

□ 시설 대표자(관계자) 현지 간담회

○ 기 간 : 2015. 9월 ~ 11월

○ 대 상 : 56개소(종합정비업소 22, 소형정비업소 34)

○ 방 법 : 현장 간담회 실시(훈련 및 관리카드 작성 등에 따라 대상처 방문시 실시)

○ 내 용

- 소화기 등 소방시설 적정설치 지도 및 교육∙홍보

- 비상구 등 피난방화시설의 자율적 안전관리 방법 등

붙 임 : 1. 자동차 정비업소 현황 1부.

2. 자동차 정비업소 관리카드 서식 1부.

3. 자동차 정비업소 소방안전대책 추진결과 제출서식 1부.  끝.