조회 장비 목록

장비명	수량	최소 규격	가능한 경우		관리전환/공동사용 대상 장비의 규격
			관리전환	공동사용
<작성예시> 미생물보관용 저온챔버 (냉장,냉동 겸용장치)	1	- 총 용량 420 L 이상 (냉동칸 110L 이상, 냉장칸 245L 이상, 냉장, 냉동고 일체형) - 온도: 냉장 2~4 ℃, 냉동 -20 ℃ 이하	○		- 총 용량 430 L (냉동칸 130L, 냉장칸 300L, 일체형) - 온도: 냉장 2~4 ℃, 냉동 –30 ℃
조류이미지분석기	1	조류 이미지 분석하여 이미지 저장 및 속별 분류, 계수
차세대 염기서열분석기	1
초저온 냉동고	1
미생물보관용 저온챔버 (냉장,냉동 겸용장치)	2	- 총 용량 420 L 이상 (냉동칸 110L 이상, 냉장칸 245L 이상, 냉장, 냉동고 일체형) - 온도 : 냉장 2~4 ℃, 냉동 –20 ℃ 이하 달성가능 - 온도설정 (0.1℃ 단위) 및 조절가능 - 문 잠금장치, 자동제상기능
무균작업대	2
천장형 냉난방기	1	천장형, 15~25 ℃ 유지가능한 것, 3개 실험실 냉,난방 가능한 것
실험대	20	900 × 750 mm : 4대 1,200 × 750 mm : 6대 1,500 × 750 mm : 4대 1,800 × 750 mm : 6대
실험용 싱크대	2
실험실용 배기 장치기(퓸 후드)	1
합계	29