2016. 구조장비 배정에 따른 장비숙달 훈련 (시연회) 계획

서 대 문 소 방 서

[재난관리과]

2016. 구조장비 배정에 따른 장비숙달 훈련 (시연회) 계획

2016. 도시탐색구조장비 등 배정에 따른 장비 운용 능력 향상을 위한 내․외근 장비숙달 훈련(시연회) 계획임.

관련근거

❍ 재난대응과-5055(2015.3.14.)호『2016년 구조장비 보강사업관련 구조장비

시연회 개최계획』

❍ 2016 성과주의 예산 『특수구조장비 보강 및 유지관리』

시연회 개최 개요

❍ 일   시 : 2016. 4. 6(수) 10:30 ~ 11:30

❍ 장   소 : 본서 차고 및 후정

❍ 참석인원 : 소방서장 등 내·외근 직원

❍ 교   관 : 소방장 기세훈외 2명(소방교 박정수, 장지환)

❍ 시연장비 : 매몰자 음향탐지기 등 5종 11점

-  매몰자 음향 탐지기, 동물구조용 마취총, 붕괴구조장비세트, 원형에어백세트, 내시경 카메라

시연회 방법

❍ 각 장비 주요 제원 설명, 장비 작동 시연

❍ 참석자 질의응답

❍ 장비 주요 활용도 및 현장에서 적용성

각 장비 제원 설명 장비 작동 시연		참석자 질의응답		장비 주요 활용도 및 현장에서 적용성
- 장비 주요 명칭 설명 - 참석자 중 장비 조작 시연		- 장비 의문점 및 질문 청취 - 질문에 대한 답변 - 다양한 의견 수렴		- 현장에서의 장비 적용성 설명 - 기존장비 대비 성능 및 현장에서의 효과 설명

시연회 장비 품목

❍ 2015년 1종 1점

Ⅰ	동물용 마취총(2015.12.18.)
	〈사용용도〉 - 지속적으로 증가하는 동물안전출동에 따른 위해동물을 원거리에서 안전하게 제압할 수 있는 장비
	장비명 : SMART-12 〈제 원〉 ○ 무게 : 1.3kg ○ 최대사거리 : 25M 이상 ○ 유효사거리 : 20M 이상(10m(정조준) ○ 신장 : 615mm ○ 사용압력 : 질소(N2카트리지) ○ 특징 : 카트리지(N2가스)1개로 10발 까지 연속 사용가능. 개머리판이 탈부착 가능하고 한손으로도 간편하게 사용 가능. 소음을 최소화 하여 도심지역에서 사용하기 최적화된 장비. 질소탄을 사용하여 동절기에도 사용 가능.

❍ 2016년 4종 10점

Ⅱ	매몰자 음향 탐지기(2016.1.18)
	〈사용용도〉 - 붕괴현장에서 매몰된 생존자의 미세한 소리인식을 감지하여 생존자 탐색, 양방향 음성 통신이 가능한 장비
	장비명 : 매몰자 음향 탐지기 〈제 원〉 ○ 작동온도 : -10° ~ 60° / 보관온도 : -40° ~ 70° / 충전온도 : 0° ~ 45° ○ 중량 : 1.3kg ○ 사용시간 : 5시간 ○ 충전시간 : 3.5시간 ○ cell배터리 방식 ○ PTT버튼을 통한 생존자와 양방향 통신 가능 ○ 유선센서 길이 : 8m / 30m 진동 감지 가능(최대100m) ○ 동시에 2개의 스트레오 헤드셋 연결 및 2인의 대원이 모니터링 가능 ○ 특징 : 센서에 흙, 철근, 콘크리트에서 사용가능 한 팁을 부착 가능. 3의 센서를 모니터를 통해 on/off기능을 사용할 수 있어 감지된 센서를 집중적으로 청취가능.

Ⅲ	붕괴구조장비세트(2016.3.18)
	〈사용용도〉 - 건축물 붕괴사고 현장에서 콘크리트, 목재 등을 절단하고 파괴목적으로 사용. 유압을 사용함으로써 강력한 힘으로 장애물 제거가능 펌프에만 연료 및 유압오일을 필요로 하고 작업 장비에는 별도의 연료가 필요없어 손쉽게 사용가능.
	장비명 : 유압엔진펌프 〈제 원〉 ○ 엔진 : 가솔린 10~30HP ○ 압력 : 100 ~ 150bar ○ 마력 : 27마력 ○ 호스 : 8m ○ 호스연결구 : 4개(두개장비 동시사용가능)
	장비명 : 유압 콘크리트 체인톱 〈제 원〉 ○ 가이드바 : 60 ~ 100cm ○ 중량 : 10 ~ 12kg ○ 압력 : 100 ~ 150bar ○ 특징 : 다이아몬드날을 이용, 콘크리트를 깊숙이 절단이 가능하고 콘크리트에 부속되어 있는 철근까지도 절단 가능.
	장비명 : 유압 목재 체인톱 〈제 원〉 ○ 가이드바 : 50 ~ 55cm ○ 중량 : 2 ~ 5kg ○ 압력 : 100 ~ 150bar ○ 특징 : 체인오일이 별도로 필요 없이 유압오일을 소량 가이드바에 흘려 번거로움 없이 사용 가능.
	장비명 : 유압 다이아몬드 원형톱 〈제 원〉 ○ 절단날 직경 : 350 ~ 400mm ○ 중량 : 8 ~ 10kg ○ 압력 : 100 ~ 150bar ○ 특징 : 다이아몬드날을 이용, 콘크리트 절단이 가능하고 현재 보유중인 동력절단기 날과 호환가능.
	장비명 : 유압 착암기 〈제 원〉 ○ 길이 : 550 ~ 700mm ○ 중량 : 10 ~ 12kg ○ 압력 : 100 ~ 150bar ○ 특징 : 강력한 유압의 힘으로 콘크리트를 분쇄 및 파괴.
	장비명 : 유압 해머드릴 〈제 원〉 ○ 무게 : 20 ~ 30kg ○ 압력 : 100 ~ 150bar ○ 특징 : 강력한 유압의 힘으로 콘크리트에 구멍을 내어 요구조자의 위치를 찾거나 홈을 만들어 지지점을 만듬.

Ⅳ	원형에어백세트(2016.3.18)
	〈사용용도〉 - 각종 현장에서 중량물을 들어올려 공간을 확보하는 장비 교통사고 시 차량 밑 요구조자를 구조할 때 공간 확보에 필수 장비
	장비명 : 원형에어백(NT2) 〈제 원〉 ○ 사용압력 : 10bar (12bar이하) ○ 부양능력 : 25ton / 부양높이 : 275mm / 공기소모량 242리터 ○ 중량 : 8.5kg ○ 에어호스 길이 : 10m ○ 특징 : 볼트타입 커넥터방식으로 두 개의 에어백을 견고히 연결가능. 파워플레이트를 장착하여 에어백의 파손을 최소화 할 수 있음. 특수가공 아라미드 소재로 철섬유보다 7배 강한 재질.
	장비명 : 원형에어백(NT8) 〈제 원〉 ○ 사용압력 : 10bar (12bar이하) ○ 부양능력 : 58ton / 부양높이 : 445mm / 공기소모량 1089리터 ○ 중량 : 17.5kg
	〈사용용도〉 - 각 종 붕괴현장에서 추가 붕괴가 우려될 시 장애물을 지지하는 장비 기울어진 옹벽이나 장애물이 추가 붕괴가 우려 될 시 기울어짐을 지지할 수 있는 장비
	장비명 : 공압지지대(PX-M 1400) 〈제 원〉 ○ 사용압력 : 10bar (12bar이하) ○ 최소길이 : 88cm / 최대길이 : 138cm / 스트로크 : 50cm / 지지력 : 15ton(4:1방식으로 60ton까지 가능) / 연장관 : 30cm(4개) ○ 중량 : 11.7kg ○ 특징 : 인장 후 핀등으로 고정하지 않고 자동적으로 고정됨. 컨트롤러 및 수동으로 손쉽게 인양 및 수축이 가능. 멀티 스위벨을 장착하여 경사각을 0/30/45/90°로 자유롭게 조정하여 고정 가능. 연장관(30cm)을 연결하여 지지높이 향상가능.

Ⅴ	내시경 카메라(2016.3.18)
	〈사용용도〉 - 붕괴, 매몰 현장에서 접근이 용이하지 않은 협소한 공간의 생존자를 탐색하는 장비
	장비명 : 내시경 카메라(FLIL VS70) 〈제 원〉 ○ 송신기 : 무선 영상 전송 가능 / 30M 2.4Hz(KC인증) ○ 화면크기 : 6.5인치 / 190x70x63.5mm(송신기) ○ 중량 : 1.57kg(모니터) / 0.43kg(송신기) ○ 전원 : AC 100-240V 50/60Hz ○ 배리터 : 리튬이온 / 8시간 사용가능 ○ 충격테스트 : 2m ○ 동영상 및 사진 촬영 가능, 100% 방수 가능 ○ 케이블 길이 : 2m, 1m 유․무선 사용 가능 ○ 특징 : 카메라가 달려있어 요구조자의 상태를 파악 가능. 요구조자의 말소리를 청취가능(송신 불가능). 자석 및 고리를 연결할 수 있어 다양한 용도에 사용가능.

시연회 장비 위치도

※	본서 후정 및 차고