설계심의 사후평가시 현장점검 조치결과 보고서

○ 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	조치결과	비 고
안전	어스앵커 정착부-노출부 사이 PS 강연선이 꺾임	응력집중으로 파단 우려가 있으므로 꺾이지 않도록 시공바람	어스앵커 천공각도(30°) 유지하여 PS 강연선 꺾이지 않도록 조치 완료	사진대지#1
안전	지하차도 가시설 중 어스앵커 제4구간은 현재 정착전 단계로 안전성 확보 필요	정착구를 조속 설치하여 안전성을 확보하기 바람	정착구 설치 완료	사진대지#2
안전	어스앵커 천공구멍 사이 지하수 유출 우려되고 특히 천공후 토사유출 우려	즉시 그라우팅 실시 등 어스앵커 관리철저 요망 되메우기도 지반침하 발생하지 않도록 다짐 철저 관리 요망
환경	지하차도 터파기 구간 유입수 양수 처리 미흡	양수용량 재확인 후 원활한 양수를 통해 유입수 물고임 최소화 조치하고 흙탕물 유출 최대한 억제토록 관리	지하차도 터파기 구간 유입수 양수 처리 완료	사진대지#3
안전	지하차도 주변 가설휀스 파손	지하차도 주변 가설휀스 파손구간 즉시 복구 요망	- 가설휀스 복구 완료	사진대지#4
자 문 의 견 사 항
안전	콘크리트 구조물 수축이음부 처리는 관련 규정에 맞게 처리	콘크리트 시방서 규정에 의거 시공바람	콘크리트 시방서 규정에 의거 하여 시공하겠음	기타 (개선, 검토)
품질	재활용 골재 사용 권장	재활용 골재 사용 검토	추후 재활용 골재 포설 가능 구간 확인 후 사용하겠음	기타 (개선, 검토)
품질	아스팔트 콘크리트 관리 철저	운반차량 보호덮개 관리 온도관리 철저 및 남은 자재는 폐기물 처리 요망	운반차량 보호덮개 관리 온도관리 철저 및 남은 자재는 폐기물 처리하겠음	기타 (개선, 검토)
환경	방음벽에 조류가 추돌하는 사례가 있음	방음벽에 조류가 추돌하는 경우에 대한 대책 강구	방음벽 상단에 조류 모양의 스티커 부착할 수 있으며 추후 시공구간 협의 후 시공하겠음	기타 (개선, 검토)

사진대지#1

지적사항	어스앵커 정착부-노출부 사이 PS 강연선이 꺾여 응력집중 우려
위 치	시점부 지하차도

조치결과	어스앵커 천공각도(30°) 유지하여 PS 강연선 꺾이지 않도록 조치완료
위 치	시점부 지하차도

사진대지#2

지적사항	지하차도 가시설 중 어스앵커 제4구간 정착구 조속 설치
위 치	시점부 지하차도

조치결과	정착구 설치 완료
위 치	시점부 지하차도

사진대지#3

지적사항	지하차도 터파기구간 유입수 양수처리 미흡
위 치	시점부 지하차도

조치결과	지하차도 터파기구간 유입수 양수처리 완료
위 치	시점부 지하차도

사진대지#4

지적사항	지하차도 주변 가설휀스 파손구간 즉시 복구 요망
위 치	시점부 지하차도

조치결과	가설휀스 복구 완료
위 치	시점부 지하차도