2016 자체 소방장비점검 결과

가. 소방차량

부서명	장 비 명	점 검 결 과	조치사항	공장정비 여 부	비고
소 방 차 량 ․ 오 토 바 이
구의	2구급차 탱크차 화학차 굴절차 이륜차(1720)	로커암 커버 누유후 제동등 미점등 질소가스 용기검사 및 충전 파워오일 오염 브레이크 밀림	요 정 비 즉시시정 요 정 비 요 정 비 요 정 비	공장수리 자체정비 공장정비 공장정비(시 정비센터) 공장정비
※ 참고 1. 2구급차 : 기보고 됨. - 구급차 고장 발생보고(현장대응단-8820, 2016.9.30.) 2. 화 학 차 : 기보고 됨. - 화학차 질소가스 충전 요청보고(현장대응단-7143, 7143)