공공일자리 사업장

해빙기 안전관리 가이드라인

2016. 3

일자리노동국

(일자리정책과)

차    례

Ⅰ. 해빙기 안전관리

Ⅱ. 해빙기 안전점검 Check Point

※ 자료 출처 : 산업안전보건공단

Ⅰ

해빙기 안전 관리

1		해빙기 붕괴사고 예방대책

해빙기란?

□ 사전적 의미로 얼음이 녹아 풀리는 때라고 명시하고 있으며, 법적으로는 구체적 정의나 기간이 정해져 있지는 않지만 매년 2~4월을 전후로 기상상황 및 지역적 여건을 등을 고려하여 탄력적으로 운영하고 있음.

해빙기가 왜 위험한가요?

□ 기온이 0℃이하로 떨어지는 겨울철에는 지표면 사이에 남아 있는 수분이 얼어붙으면서 토양이 부풀어 오르는 ‘배부름현상(Frost Heave:동상)’이 발생하였다가, 해빙기가 되면서 동결되었던 지반이 융해(Thawing)되어 침하되면서, 시설물 구조를 약화시켜 균열 및 붕괴되기 때문이다

해빙기 재해는 주로 어디서 발생하나?

□ 절·성토면내 동결된 공극수의 동결·융해 반복에 따른 사면붕괴

□ 굴착배면 지반의 동결융해시 토압·수압증가로 흙막이지보공 붕괴

□ 동결지반 융해에 따른 지반이완·침하로 지하매설물 파손

□ 균열부위 지하수·침투수에 의한 철근부식, 배부름발생 등 축대·옹벽 붕괴

□ 동절기 타설 콘크리트 동결 등의 원인에 의한 구조물 붕괴

□ 산악지형의 바위틈, 계곡, 바위능선 아래에서의 낙석, 낙빙 등

Ⅱ

해빙기 안전점검 Check Point

1		토공사

점검항목

점 검 사 항

일반사항

○ 주변지반에 대한 이상 유무 점검

- 지형, 지질, 지하수위, 용수상태, 주위환경의 이상 유무

○ 지하매설물 조사

- 가스관, 상하수도관, 전기․통신케이블관 등의 매설 유무

○ 설계도서의 검토

- 원지반의 지질상태 , 지하매설물의 조건에 부합 여부

- 흙막이 지보공 보강시의 응력상, 시공상 적합성 여부

○ 적정 기울기 준수여부

구 분	지반의 종류	기울기
보통흙	습지	1:1~1:1.5
	건지	1:0.5~1:1
암반	풍화암	1:0.8
	연암	1:0.5
	경암	1:0.3

○ 측구 및 토공작업구간 배수로 설치 여부

○ 표면수 유입방지 조치 여부

○ 굴삭기, 덤프 등 건설장비의 작업계획서 작성 및 유도자 배치 유․무

2		흙막이지보공

점검항목	점 검 사 항
흙막이지보공	○ 조립도 작성 및 작업순서 준수 여부 ○ 조사 및 점검 - 부재접합, 교차부상태 및 부재의 손상, 변형, 부식, 변위탈락 유무 - 지지점의 결합상태 이상 유무 - 흙막이 판(토류판) 갈라짐, 변형 등 이상 유무 - 용수 유무 - 배면차수 시공 시 최하단부의 용수상태 및 조치 여부 ○ 수평버팀대(Strut) 좌굴방지 등의 조치 이상 유무 - 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 - 버팀대 상부에 기계류 또는 자재류 등 중량물 적치금지 - 스티프너(Stiffener)설치 ○ 배면공동 충진 및 토사유출 방지 조치실시 여부 ○ 계측관리 실시 여부 및 계측항목, 주기, 기준치 초과여부 확인 ○ 흙막이 판 설치 시 확인사항 - 흙막이 판 배면의 공극 유무 - 용수로 인하여 흙막이 판이 젖은 부위 보강 여부 - 흙막이 판 연결사용 금지조치 이행 여부 - 굴착과 동시에 지보공 적기설치 여부

3		사면붕괴, 지반침하

점검 대상	점검 사항
사면붕괴	○ 굴착사면 지반상태의 적정성 - 사면 구배의 적정성 여부 - 동결에 따른 지반팽창으로 절리, 균열부위 발생 등 사면상태의 이상 유무 - 토석의 붕괴, 낙반위험에 대한 조치 여부 - 비탈상부 노면수 유입 방지시설 설치 여부 (배수로 측구, 사면 천막비닐 설치 등)
지반침하	○ 침하, 균열, 변형 여부 점검실시 - 현장 및 주변 지반에 대하여 최소 1일 1회 이상 순회 점검 - 침하, 균열, 변형 발생 시 대책 수립 및 시행 - 중장비 사용 전 지반 및 가설도로 지내력 확보 ○ 차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 실시 여부 ○ 비계 또는 거푸집동바리 등 가시설의 설치상태 이상 유무 - 외부비계의 연결부, 접속부의 분리․변형 및 클램프 이완 등 - 지반 침하로 인한 가설구조물의 변형

4		거푸집 동바리

점검 대상	점검 사항
거푸집동바리	○ 거푸집 동바리 구조검토 및 조립도 작성여부 - 고정하중, 활하중의 산정의 적정성 확인 및 동바리 등 사용부재의 허용하중에 대한 구조 검토 - 시스템동바리의 경우 전체 층고에 대한 좌굴 영향성 검토여부 확인 및 조립도의 가새 설치 여부 확인 - 동바리ㆍ멍에 부재의 재질ㆍ단면규격ㆍ설치간격 및 이음방법 등을 명시 - 동바리 높이 3.5m이상시 양방향으로 수평연결재 설치 ○ 거푸집 동바리 조립상태 이상 유무 - 구조검토 및 조립도 작성 - 파이프써포트 철근핀 사용 금지(전용핀 사용) - 수평연결재 두 방향으로 직교 설치(전용철물 사용) - 침하방지, 활동방지 구조 - 경사구간 거푸집동바리 조립 시 수직도 유지 및 받침철물 쐐기 보강 철저 ○ 거푸집 동바리의 재료의 변형, 부식 및 손상여부 - 불량재료의 사용금지 - 해체방법, 운반방법 및 보관방법에 주의 ○ 거푸집동바리 설치 전 혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트강도 확인(슈미트해머 등을 사용한 비파괴 검사 등) 여부 ○ 구조물 양생 중 질식재해 및 화재에 대한 조치 여부 - 외부감시자 배치 - 외부감시자와 내부 작업자의 상시 연락체계 구축 - 화기 및 인화성․발화성 물질 부근 소화기 배치 유무

5		해빙기 사전 계획

점검대상	점 검 사 항
사전계획	○ 비상연락망 구축여부(유관기관 및 응급조치 기관) ○ 비상 대기반 편성 및 운영 여부 ○ 화기관리책임자 지정 및 점검상태 이상 유무 ○ 전력선, 전화게이블, 가스관, 상․하수도관 등 지하매설물의 안전상태 여부 ○ 지하매설물 관련기관과의 협의 여부

6		현장 주변 시설

점검대상	점 검 사 항
주변도로및배수시설등	○ 공사용 가설도로 상태의 적정성 - 노면의 폭 및 요철부분 정비 여부 - 노면의 결빙상태 제거 및 다짐 여부 ○ 도심지 지하철 공사주변도로 상태의 적정성 - 복공판 표면상태의 이상 유무 - 복공판 요철부분 정비 및 필요개소에 미끄럼 방지시설 설치 유무 - 원활한 교통소통을 위한 안내표지판 및 경고표지판 부착 여부 ○ 지하매설물 보호조치의 적정성 - 노출 상․하수도 관로, 제수변 및 분기개소에 보온 조치 여부 - 매설물의 노출부에 노면수 유입방지를 위한 조치 여부 - 배관 등 지하매설물 근접 굴착시 안전조치 준수 여부